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豪瀚-N系列汽车（国Ⅴ）
驾驶员手册

（第2版）
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中国重汽集团济宁商用车有限公司
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SINOTRUK JINING COMMERCIAL TRUCK CO.,LTD.
	前言


本驾驶员手册介绍了豪瀚-N系列汽车（国Ⅴ）的操作方法、维护保养等方面的信息。该系列汽车整车（底盘）的技术参数见《豪瀚-N系列汽车（国Ⅴ）技术参数表》。
您首次驾驶车辆出发前，请务必仔细阅读本手册。在车辆操作及维护保养过程中，应严格遵守本手册的规定。
由于型号众多，本手册中车辆图片仅为示例，有可能与您所购买车型不完全相符。本公司保留在任何时候进行产品更改的权利，恕不另行通知。本手册涉及技术数据若与公告参数相冲突，以公告参数为准。
本手册与《豪瀚-N系列汽车（国Ⅴ）驾驶员概览手册》、《豪瀚-N系列汽车（国Ⅴ）技术参数表》及保修手册等均为车辆的组成部分，请您随车携带，随时备用。

本手册采用的警示符号规定如下：
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 危险：涉及人身和车辆安全，如违反将造成人员伤亡或严重伤害，车辆报废或严重损坏。
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 警告：涉及人身和车辆安全，如违反将造成人员伤害，车辆损坏。
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本手册由中国重型汽车集团有限公司应用工程开发中心负责编写。

中国重型汽车集团有限公司

2019.09
未经中国重汽书面同意，不得翻印、拷贝、翻译或摘录。本手册受版权法的严格保护，所有版权均属于中国重型汽车集团有限公司。

	警告
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警告！
-车辆应使用本手册规定的油液，并到中国重汽服务站进行油液、滤芯的更换，以及首保和定保。否则，造成车辆损坏，中国重汽只提供有偿服务！

-应使用中国重汽专用空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯等滤清部件，确保发动机进气、燃油及机油的清洁度。否则会造成发动机早期磨损，导致后处理系统DPF堵塞损坏，中国重汽只提供有偿服务！
-应使用满足GB 19147国五标准的正规柴油。否则损坏高压油泵、喷油器等高压共轨系统零部件，导致尾气排放超标！
-应使用满足GB 29518标准的尿素溶液，并确保尿素箱内部的清洁度。否则堵塞甚至损坏尿素泵、尿素喷嘴，导致SCR箱结晶甚至堵塞，导致排放超标！

	车辆铭牌


车辆铭牌
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车辆铭牌在副驾驶侧车门内侧（打开车门可见）。铭牌上标明了车辆型号、主要质量参数及发动机型号等信息。
VIN打印在前轴中心线处的车架右纵梁腹板外侧及车辆铭牌上。
请认真核对VIN与合格证是否相符。
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MC05、MC07发动机铭牌位于高压油泵后端；MT07发动机铭牌位于混合器后端，WP系列发动机铭牌位于发动机顶部，气缸盖罩上；MC09、MC11、MT13发动机铭牌位于发动机进气侧（左侧），起动机后侧。

MC/MT发动机铭牌标注的信息包括：发动机型号、净功率/转速、订货号、排放标准、净质量、生产许可证号、型式核准号、系族名称等；WP发动机铭牌标注的信息包括：发动机型号、额定功率/转速、出厂编号、出厂日期等。
	车辆铭牌
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装有电子控制单元(ECU)的车辆，均可通过车辆OBD接口读取车辆VIN码，OBD接口位于副驾驶侧检修盖板内侧（如图） ，接口定义如下：
	引脚编号
	定义

	5
	接地

	6
	500K CAN-H

	14
	500K CAN-L

	11
	250K CAN-H

	12
	250K CAN-L

	7
	K线

	16
	24V电源
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第一章 车辆操作
	车门操作
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车门操作
车门操作/电动控制门锁
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警告！
在车门未正常关闭之前，切勿驾驶车辆！
车门操作（从车外）
打开车门
将钥匙①插入锁孔，逆时针转动钥匙（副驾驶员侧顺时针转动），即打开左侧
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（右侧）车门锁，或按下解锁按钮③，拉动手柄②并打开左（右）车门。
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锁上车门
· 方法一：适度用力关闭车门，将钥匙①插入锁孔，顺时针转动钥匙（副驾驶员侧逆时针转动），即锁上左（右）车门锁。
· 方法二（遥控钥匙）：适度用力关闭车门，使用遥控钥匙，按锁止键④，锁上所有车门锁。
说明：当用钥匙打开或关闭一侧车门时，其它车门也同时打开或关闭；遥控钥匙的操作也是控制所有车门的打开和关闭。

	车门操作
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车门操作（从车内）
打开车门
拉动车门把手①，推动车门即可打开左（右）车门。
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锁上车门
适度用力关闭车门，按下锁止按钮②，即锁上左（右）车门。
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	车门操作
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电动车窗
[image: image6.wmf]
警告！
副驾驶员侧车窗的翘板开关位于副驾驶员一侧的车门操作面板上，该开关的功能和驾驶员侧车门操作面板上车窗翘板开关的功能相同！
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部分或完全打开车窗
· 打开钥匙开关，置于ON挡。
· 按压翘板开关①(驾驶员侧)或②(副驾驶员侧)的端部“C”。
· 当按压时间小于2秒时，车窗会自动打开并一直运动，停止按压，车窗玻璃停止运动。
· 当按压时间大于2秒时，车窗自动下降到底，在车窗玻璃运动过程中，再次按压或提拉翘板开关①或②的端部“C”，车窗玻璃停止运动。
	车门操作
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部分或完全关闭车窗
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警告！
-当心有受伤的危险！
-确保关窗时没有夹住人！
-为了防止开关频繁的动作导致门窗、门锁电机过热，控制系统对门窗、门锁电机进行过热保护！
· 提拉翘板开关①(驾驶员侧)或②(副驾驶员侧)的端部“C” 。
· 当提拉时间小于2秒时，车窗玻璃开始上升，直到松开开关时，车窗玻璃停止运动。
· 当提拉时间大于2秒时，车窗自动上升到顶，在车窗玻璃运动过程中，再次提拉或按压翘板开关①或②的端部“C”，车窗停止运动。
	后视镜的调整
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后视镜的调整
后视镜的调整（手动）
· 手动后视镜的调整需在停车状态下进行。[image: image322.png]
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后视镜调整前确认车门处于锁止状态。
· [image: image324.png]


降下车窗玻璃，通过按压左右后视镜镜片的周边来获得合适的镜片角度。
· 左右后视镜的调整可能需重复多次才能得到合适的镜片角度。
[image: image325.wmf]
	后视镜的调整
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后视镜的调整（电动）（选装）
[image: image8.wmf]
警告！
-只有在钥匙开关在ON挡时，才可调整后视镜！
-确保驾驶员座位在舒适的驾乘位置！
-为了防止开关频繁的动作导致电机过热，控制系统对电机进行过热
保护！后视镜电机在5秒内连续启动停止操作10次后，在3分钟该后视镜不再响应任何对其操作的命令。
-在行车过程中不得调整后视镜！
· 检查后视镜的设置，并根据需要进行调整。
· 必要时清洁后视镜。
· 通过翘板开关③选择左右侧的镜子。
· 后视镜控制按钮②在开关面板平面上，可以进行前、后、左、右不同方位调整。
	后视镜的调整
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后视镜调节开关功能
· 通过按压调整开关②中如图所示的四个方向的箭头可实现相应镜子的调节：
镜子的左右旋转 
镜子的上下旋转
· 当按压调整开关的的操作撤销后，开关自动恢复到初始位置。
· 如下任意条件满足时，该后视镜停止运动：
镜子选择开关和左右侧选择开关处于中间挡。
点火开关不再处于ON挡。
	后视镜的调整
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警告！
-只有钥匙开关接通时，后视镜加热装置才会起作用！
-当后视镜结冰或有霜时请打开后视镜加热装置！
-如果电压低于23V时，后视镜加热装置将失效；如果电压恢复正常，后视镜加热装置不会自动打开，钥匙开关再次拨至ON挡位置，电压恢复正常，后视镜加热装置恢复正常！

打开后视镜加热装置
· [image: image329.jpg]


接通钥匙开关。
· 按动翘板开关①的A端，就打开了后视镜的加热装置，此时位于翘板开关上的加热指示灯将亮起。
关闭后视镜加热装置
· 在后视镜除霜器工作时，再次操作翘板开关①的A端。
· 后视镜除霜功能启动15分钟后将自动关闭加热装置。
· 钥匙开关信号不再处于ON状态。
	储物箱


储物箱
上储物箱可以存放衣物等随车生活物品，但应避免放置重量较大的物品。储物箱箱盖开启后的位置如图所示。
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	仪表台
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仪表台
· 驾驶员侧:车辆控制及信息显示区。
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· 中部及副驾驶员侧：物品放置及储藏区。
	前挡风玻璃


[image: image336.jpg]


[image: image337.png]s —
o,

B 5




[image: image338.png]


[image: image339.png]


前挡风玻璃
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前挡风玻璃除霜

· 图示箭头处为前挡风玻璃出风口

· 前挡风玻璃除霜，选择制热模式/除霜模式/最大风量，参见“空调系统”。

· 前挡风玻璃除雾，选择制热模式/除霜模式/最大风量，参见“空调系统”。
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微波窗口

微波窗口（机动车电子标识）设置于前挡风玻璃右侧位置，图中矩形框只是泛指其中的一个满足要求的位置，并不是唯一的，微波窗口位置不得影响驾驶员视野。

	遮阳板的调整
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遮阳板的调整
驾驶室前风窗上方左、右两侧各有一个遮阳板，左右遮阳板收放方法相同。
· 遮阳板放下
手工转动遮阳板可以将遮阳板放下，根据驾驶要求调整至合适的角度，遮挡阳光，避免光线直射眼睛。
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· 遮阳板收起
手工转动遮阳板可以将遮阳板收起，扣合在储物箱下底面。
	座椅调整


[image: image344.jpg]


座椅调整
空气悬挂座椅
[image: image10.wmf]
警告！
-切勿在行车期间调整座椅，只有在车辆处于静止状态时才可调整座椅！
-确保您能听到座椅锁止装置卡合的声音!
-驾驶员和副驾驶员座椅上不适宜固定儿童座椅! 
-在每次行车之前系好安全带，参见“座椅安全带”。
①坐角度调整         ④座椅靠背角度调整

②座椅前后调整       ⑤靠背气囊充放气开关

③椅高度调整         ⑥快速放气开关
⑦减震器阻尼调整

	座椅调整


座椅角度调整
· 向上拉把手①根据需要调整座椅角度。[image: image345.jpg]



· 释放把手。
座椅前后调整
· 向上拉把手②，向前/向后滑动座椅。
· 释放把手。
· 向前或向后轻推座椅，直至听到座椅锁止就位的声音为止。
座椅高度调整
· 向上拉把手③，通过坐上座椅或离开座椅调整座椅至适合的高度。
· 释放把手。
座椅靠背角度调整
· 身体后倾，后背轻推座椅靠背。
· 向上拉把手④。
· 调整靠背至所需位置。
· 释放把手。
	座椅调整
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靠背气囊充放气开关

· 按压按钮⑤控制空气囊充气和放气。
· “+”号 ：气囊充气。
· “-”号 ：气囊放气。
快速放气开关

· 上车后按下按钮⑥（按钮弹出），座椅上升到行车位置。
· 下车前按下按钮⑥（按钮压入），座椅降低到下车位置。
减震器阻尼调整

使用手柄⑦可设置座椅弹性（软硬）。
	座椅调整
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副驾驶员座椅（简易型）
[image: image11.wmf]
[image: image12.wmf]
警告！
[image: image348.jpg]


-切勿在行车期间调整座椅，只有在车辆处于静止状态时才可调整座椅！
-确保您能听到座椅锁止装置卡合的声音!
-驾驶员和副驾驶员座椅上不适宜固定儿童座椅! 
-在每次行车之前系好安全带，参见“座椅安全带”。
① 座椅靠背角度调整          ② 座椅前后调整
座椅角度调整
· 向上拉把手①根据需要调整座椅角度。
· 释放把手
[image: image349.png]


座椅前后调整
· 向上拉把手②，向前/向后滑动座椅。
· 释放把手。
· 向前或向后轻推座椅，直至听到座椅锁止就位的声音为止。
	座椅调整
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座椅前后位置调整、座椅靠背角

可依据身材进行座椅前后位置调整（坐垫前后不能调整）。

座椅靠背与竖直方向所成夹角为座椅靠背角状态。

	相关座椅
	靠背角
	向前调节角度
	向后调节角度

	主座椅
	12°
	63°
	32°

	副座椅
	12°
	63°
	32°


	卧铺
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卧铺

上卧铺调整（高顶驾驶室）
[image: image13.wmf]
警告！
在车辆行驶过程中，在铺位上不准放置任何物品! 
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-调整座椅使得上层卧铺放置有足够的空间。（参见“座椅调整”）
放平上卧铺
· 用力将拉杆①从塑料卡扣②内脱出，轻放拉杆，使上卧铺向下翻转；

· 拉杆到达极限位置后，卧铺处在放平状态
[image: image14.wmf]
警告！
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上卧铺只有在停车状态下才可以使用。
	方向盘调整
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方向盘调整
为了满足不同驾驶人员的驾驶习惯，方向盘①位置可以实现上下前后调整，调整高度方向约±22mm，角度范围约10°左右。
· 首先调整驾驶员座椅，参见“座椅调整”，然后调整方向盘。
· 向上旋转把手②后，将方向盘调整到合适的驾驶位置。
· 向下旋转把手②并锁紧，方向盘的位置即被锁定。
[image: image358.png]



说明：
向前移动方向盘，既方便进入或离开车内，又有助于向副驾驶员一侧移动。
[image: image359.png]0,07m
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警告！
车辆行驶过程中严禁调整方向盘位置，只有车辆处于静止状态且使用了驻车制动，方可调整方向盘。
	座椅安全带


座椅安全带
[image: image16.wmf]
警告！
-在每次出车之前，应系好安全带，这样可以挽救您的生命。
-一人系一条安全带。
-严禁将安全带缠绕起来，确保座椅安全带贴合您身体。
-只有当座椅靠背几乎处于垂直位置时，安全带才能为您提供最佳保护，参见“座椅调整”。
-后背紧靠座椅靠背，安全带紧贴在颈、肩部之间部位。
-安全带在肩部位置，必须位于肩膀中间部位，不得位于喉部。
-安全带在大腿部位必须松紧适度，尽可能穿过下腹部，不要从胃部穿过。
-不要将座椅调整到座椅安全带不能贴合您身体位置。
-在行车过程中，应经常通过拉动肩部安全带来调整座椅安全带的松紧度。
-不要让安全带从放有坚硬或易碎物品（例如笔、眼镜等）的口袋上通过。
-确保安全带清洁、干燥。
-安装新安全带，替换事故中已损坏或严重变形的安全带及安全带固定点检查，均应在中国重汽维修站进行。
-不得改装座椅安全带。

	座椅安全带
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惯性卷收器
在下列情况下，卷收器④必须锁住安全带，防止安全带被拉出：
· 车辆在任何方向上突然减速。
· 快速拉出安全带时。
· 通过快速拉出安全带，可以检测惯性卷收器的锁止功能。
	座椅安全带
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系好安全带
在系好安全带①之前，按身材大小来调整驾驶员和副驾驶员座椅，参见“驾驶员和副驾驶员座椅”。
· [image: image368.png]
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安全带肩部部分大致从肩膀中部通过，不得使安全带穿过您喉咙部位。
· 抓住安全带搭扣②，拉动安全带使之穿过肩部和大腿。
· 将安全带搭扣插入安全带扣夹③中，直到听到搭扣啮合的声音。
· 安全带在上身和大腿上的松紧度必须合适。
[image: image17.wmf]
警告！
系好安全带！
[image: image370.png]


检查安全带锁（每天）
· 猛拉拽安全带，安全带卷轴必须锁定。
释放
· 朝箭头方向按压安全带扣夹上的红色按钮。
· 握住安全带搭扣直到安全带自动收回。
	驾驶室内部概览
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	驾驶室内部概览
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驾驶室内部概览
1 通风口                  2 车门把手
3 左组合开关              4 仪表板
5 钥匙开关                6 右组合开关
7 空调控制面板            8 翘板开关
9 储物盒                  10 水杯架
11 变速器操纵手柄         12 24V点烟器
13 加速踏板               14 制动踏板
15 方向盘                 16 离合器踏板
17 前舱盖拉手             18旋转灯
	仪表板


[image: image458.jpg]



[image: image459.png]


[image: image460.jpg]


[image: image461.jpg]


[image: image462.png]


[image: image463.png]


[image: image464.png]


[image: image465.png]Rk AAEESE



[image: image466.emf][image: image467.png]MI4KFERHF ¥ 5 %

oA
35
(180" ~240")

o7k R
L G0)

MI2ZKFERHF

i 7=
S8 080)

O

Ex

o {E MR
e o)



[image: image468.png]AR B
¥ RamEk



[image: image469.png]


[image: image470.png]RS SRR

SRR
[

ERES —

G FEEH
CANE S d—
A —




[image: image471.png]


[image: image472.png]


[image: image473.jpg]


[image: image474.png]



	仪表板
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仪表板
仪表板（VDO）
1 检测与报警灯面板
2 气压表
3 驾驶员显示屏
4 燃油表
5车速表
6 按键1(见“驾驶员显示屏和检测灯面板”)
7 转向指示灯
8 水温表
9 电压表
10 按键2(见“驾驶员显示屏和检测灯面板”)
11 发动机转速表
	仪表板
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	仪表板
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仪表板（简版）
1 发动机转速表
2 水温表
3 左按键
4 机油压力表
5检测灯面板
6 气压表
7右按键
8 燃油（气）表
9 车速表
10 转向灯
11 驾驶员显示屏
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	仪表板
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VDO仪表
车速表

用以显示车辆行驶速度，指示范围为0～125km/h，每个小刻度为5km/h，每个大刻度为20km/h。
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发动机转速表

用以显示发动机转速，指示范围为0～3200r/min，每个小刻度为100r/min，每个大刻度为500r/min。

绿色区域为发动机经济转速区域，当发动机转速过高时，①处红色指示灯点亮
	仪表板
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冷却液温度表

用以显示发动机冷却液的温度，指示范围为40～120℃，C处为40℃，H处为120℃。

发动机的冷却液温度超过98℃，②处的红色冷却液温度高指示灯点亮，同时驾驶员显示屏上也会显示相关的故障信息。
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燃油表

用以显示车辆燃油箱中剩余燃油量，0处燃油量为空，1处燃油量为满。

燃油箱中剩余燃油量过低时，③处的燃油油位低指示灯点亮，提醒需要及时加注燃油，同时驾驶员显示屏上也会显示相关的故障信息。

	仪表板
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电压表

用以显示蓄电池电压，指示范围为16～32V，每个小刻度为2V。

蓄电池电压低于20V或高于32V时，⑥处指示灯点亮。

[image: image532.jpg]


气压表

显示制动回路1或2的气压，指示范围为0～12×0.1MPa，每个小刻度为0.1MPa。指针位于红色报警区域时，气压低于5.5×0.1MPa，检测灯面板显示相关的故障信息。

气压表默认显示气压较低的制动回路气压，同时⑦或⑧处的指示灯会点亮，气压较高的制动回路气压在驾驶员显示屏上显示。 

	仪表板[image: image533.jpg]
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简版仪表[image: image535.png]



车速表
用以显示车辆行驶速度，指示范围为0～140km/h，每个小刻度为5km/h，每个大刻度为20km/h。
燃气表
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用以显示车辆气瓶中剩余燃气量，E处气瓶为空，F处气瓶为满。
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气瓶中剩余燃气量过低时，①处的燃气低指示灯点亮，提醒需要及时加注燃气。
	仪表板
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发动机转速表
用以显示发动机转速，指示范围为0～3000r/min，每个小刻度为100r/min，每个大刻度为500r/min。
绿色区域为发动机经济转速区域，经济转速为1200～1800r/min。
	仪表板
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冷却液温度表
用以显示发动机冷却液的温度，指示范围为40～120℃，最低处为40℃，最高处为120℃，每个小刻度为10℃。
当指针位于红色区域时，表明发动机冷却液温度过高，②处的红色冷却液温度高指示灯点亮，同时蜂鸣器长响报警。
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	仪表板
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电压表
用以显示蓄电池电压，指示范围为18～32V，检测电压高于32V时③处显示High，检测电压低于22V时③处显示Low。
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气压表
显示制动回路1或2的气压，指示范围为0～12×0.1MPa，每个小刻度为0.1MPa。指针位于红色报警区域时，气压低于5.5×0.1MPa，驾驶员显示屏上显示相关的故障信息。
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气压表默认显示制动回路1气压，按压左按键进行切换制动回路1、2气压，同时制动回路1、2的标示符显示在液晶显示板上；若制动回路气压低于5.5×0.1MPa将点亮气压表④或⑤处的指示灯。 
	翘板开关和按钮
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翘板开关和按钮
1 喇叭转换开关
2 发动机诊断开关
[image: image560.jpg]
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3 工作灯开关
4 危急报警开关
5 取力器开关
6 取力器空挡开关
7 第二取力器开关
[image: image563.emf][image: image564.png]
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8 驾驶室翻转开关
9 ABS检测开关
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	翘板开关和按钮
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10 ASR开关
11 大灯光束调节开关
[image: image570.jpg]


[image: image571.jpg]


[image: image572.png]


12 发动机多扭矩开关
13 可变限速调节开关
14 提升轴开关
15 倒车锁开关
16 上装电源开关
[image: image573.png]
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17 行驶开关   
18 泵送开关
19 LNG气罐选择开关


	翘板开关和按钮


1 喇叭转换开关：开关不工作时，按左组合开关上的喇叭按键，电喇叭鸣响；按下开关后，按方向盘上的喇叭按键，气喇叭鸣响。
2 发动机诊断开关：按下开关，可读取仪表上的发动机故障指示灯闪码，然后查找故障闪码表，确定目前发动机系统存在的故障。
3 工作灯开关：按下开关，打开驾驶室后面的工作灯。
4 危急报警开关：按下开关，所有转向灯都会闪烁，仪表上的转向指示灯同时闪烁。
5 取力器开关：按下开关，取力器结合。
6 取力器空挡开关：HW13710、HW12710等变速器取力，需要同时按下取力器空挡开关和取力器开关。
7 第二取力器开关：当变速器装有第二取力器时，按下第二取力器开关，第二取力器工作。
8 驾驶室翻转开关：按下开关，将举升油泵置于上升或下降状态，按下驾驶室外部的举升按钮，实现驾驶室电动举升或下降。
9 ABS检测开关：当启动发动机后，组合仪表上的ABS灯常亮（液晶屏上也会显示），说明系统有故障，按下ABS检测开关，读取组合仪表上ASR指示灯闪码，通过查ABS系统故障闪码表，确定故障种类。
10 ASR开关：ASR开关的作用是激活ABS系统的TPM（胎压监控）功能。车辆处于停止状态，按住ASR复位开关，打开点火开关，等待三秒钟（直到ABS警告灯熄灭），松开ASR复位开关，等待TPM功能初始化的确认信息（ASR指示灯闪三次），说明TPM功能初始化成功。
11 大灯光束调节开关：该开关功能为调节近光灯光束高度 , 此开关为滚轮式，设有“0”、“1”、“2”、“3”挡，工作时指示的挡位数字变成绿色,其中“0”挡为初始挡位，且为光束最高位置，随着挡位的增加，大灯高度逐级下降”。
12 发动机多扭矩开关：调节发动机扭矩模式。
	翘板开关和按钮


13 可变限速调节开关：按下开关，进入车辆限速模式。
14 提升轴开关：按下开关，提升桥气囊充气；关闭开关，提升桥气囊放气。
15 倒车锁开关：按下开关，倒车锁工作。
16 上装电源开关：按下开关，接通上装电源。
17 行驶开关：按下开关，拖泵车处于行驶状态。
18 泵送开关：按下开关，拖泵车处于泵送状态。
19 LNG气罐选择开关: 选择供气罐体。
	翘板开关和按钮



危险品运输车型，选装紧急切断装置。仪表台左下方安装有电源开关①（翘板开关），上电、断电通过操作电源开关实现。

图示②为电瓶箱处电磁式电源总开关
	检测灯和报警灯




	检测灯和报警灯


检测灯和报警灯
简版仪表

	1
	左转向指示灯
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	21
	发动机一般故障指示灯
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	2
	右转向指示灯
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	低挡段指示灯
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	3
	机油压力报警指示灯
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	主车ABS指示灯
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	4
	气压报警指示灯
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	24
	OBD指示灯（排放指示）
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	驻车制动指示灯
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	25
	ASR指示灯
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	6
	挂车左转向指示灯
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	冷却液水位指示灯
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	7
	挂车右转向指示灯
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	27
	轮间差速器锁止指示灯
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	8
	安全带报警指示灯
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	28
	轴间差速器锁止指示灯
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	9
	水温过高报警指示灯
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	29
	ECAS 报警
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	检测灯和报警灯


	10
	充电指示灯
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	30
	提升桥
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	11
	远光灯指示灯
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	31
	取力器
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	12
	前雾灯指示灯
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	32
	排气制动
	[image: image41.png]My





	13
	后雾灯指示灯
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	33
	油水分离器报警
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	14
	严重报警指示灯
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	34
	发动机预热
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	15
	Adblue指示灯（尿素液位）
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	35
	货厢举升
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	16
	燃油报警指示灯
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	36
	工作灯指示灯
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	17
	燃油经济
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	37
	车门开关
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	18
	空滤器堵塞报警指示灯
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	38
	挂车ABS指示灯
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	检测灯和报警灯


	19
	驾驶室未锁死报警灯
	[image: image54.emf]
	39
	转向油位
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	20
	发动机严重故障警报灯
	[image: image56.emf]
	
	
	


LNG检测报警灯
天然气泄漏报警 
刹车片磨损报警指示灯位于中控面板翘班开关：
                                             前轴刹车片磨损报警指示灯         后轴刹车片磨损报警指示灯

	检测灯和报警灯
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	检测灯和报警灯


检测灯和报警灯（VDO仪表）                                      11 [image: image58.png]


小灯 
1 
[image: image59.png]


 安全带                                                  12 [image: image60.png]


 提升桥

2 [image: image61.png]


 取力器1                                               13 [image: image62.png]@



 制动气压回路1状态指示

3 
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 空气悬架报警指示灯                                     14 [image: image64.png]®@



 制动气压回路2状态指示

4 
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 挂车左转向工作指示灯                                   15 
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 主车左转向工作指示灯

5 
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 排放超标报警                                           16 
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 主车右转向工作指示灯
6 [image: image69.png]


 取力器2                                                17 [image: image70.png]


 燃油液位低
7 [image: image71.png]@\



 缓速器报警                                            18 
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 挂车右转向工作指示灯
8 
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 发动机机油压力过低                                   19 [image: image74.emf] 驾驶室锁止
9 
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 ASR工作指示灯                                          20 [image: image76.png]@



 制动系统故障
10 [image: image77.png]


 巡航                                                   21 [image: image78.png](@)



 驻车制动

	检测灯和报警灯


22 [image: image79.emf]发动机一般故障                                             33 [image: image80.png]NOx



低尿素液位

23 
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 ABS故障指示灯                                              34 [image: image82.png]


 冷却液温度高

24 [image: image83.png]


车辆超速                                                     35 
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 蓄电池充电、低（高）电压报警
25 [image: image85.emf]后雾灯                                                       36 
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 发动机转速过高
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近光灯                                                       37 [image: image88.png]sTOP



紧急停车

27 
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远光灯                                                       38 [image: image90.png]


故障警示符
28 
[image: image91.png]


前雾灯
29 [image: image92.png]


昼间形式灯
30 [image: image93.png]


低挡

31 [image: image94.emf]挂车ABS指示灯
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冷却液液位低

	驾驶员显示屏和检测灯面板


驾驶员显示屏和检测灯面板
简版仪表

驾驶员显示屏①、检测灯面板②用于为驾驶员指示车辆状况。是对仪表板上各自对应仪表所提供信息的补充。
当报警条件满足时，报警符号会在显示屏上出现。
	驾驶员显示屏和检测灯面板


驾驶员显示屏

	驾驶员显示屏和检测灯面板


①处显示尿素液位，指示范围为0～100%。
②处显示车辆空挡、前进挡、倒挡，空挡显示为“N”，前进挡显示为“D”，倒挡显示为“R”。
③处显示气压表正在显示制动回路1或2的气压；短按左按键，可指示气压一和气压二的当前工作状态。
④处显示整车电压状态，检测电压高于32V时显示High，检测电压低于22V时显示Low。
⑤处里程显示，总计里程，显示精度是1km，显示范围0～999999km。
小计里程，显示精度是0.1km，显示范围0～999.9km。

在仪表工作状态下，短按右按键，小计与累计切换；在小计显示上,长按右按键，进行小计清零。
⑥处显示巡航状态，进入巡航状态时此处显示“C”。
⑦处油耗显示：百公里油耗显示，单位L/100Km。
	驾驶员显示屏和检测灯面板


简版仪表
驾驶员显示屏和检测灯面板显示信息
	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	安全带故障
	[image: image96.png]



	红色
	否
	功能-安全带控制：
驾驶员未系好安全带。
	驾驶员必须系好安全带。

	充电系统故障
	[image: image97.png]



	红色
	是
	服务站-充电控制
	立即请求中国重汽服务站帮助。

	驻车制动故障
	[image: image98.png]©®)




	红色
	是
	安全性-驻车制动回路气压太低。
	车辆尚未做好行车准备！
· 立即停车，并请注意交通状况！
· 使发动机以较高的转速空转，直到气压达到额定值为止（显示信息消失）。
· 如制动回路气压不能达到额定值，不得移动车辆，并请求中国重汽服务站帮助。


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	驾驶室锁止
	[image: image99.emf]
	红色
	是
	安全性-驾驶室锁：
驾驶室没有被完全锁止。驾驶室锁止系统的接触传感器至少有一个是处于开路。
	正确锁止驾驶室。

	前雾灯
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	绿色
	否
	信息-照明：

前雾灯打开。
	

	后雾灯
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	黄色
	否
	信息-照明：

后雾灯打开。
	

	远光灯
	
[image: image102.png]



	蓝色
	否
	信息-照明：

远光灯打开。
	


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	空滤器堵塞
	[image: image103.emf]
	黄色
	否
	信息-空气滤清器
空气滤清器芯堵塞。
	更换空气滤清器芯或请求中国重汽服务站帮助。

	燃油系统进水
	[image: image104.png]dd




	黄色
	否
	信息
油水分离不彻底。
	更换燃油滤清器芯或请求中国重汽服务站帮助。

	挂车左转向指示
	[image: image105.png]



	绿色
	是
	信息-挂车转向指示灯
	

	冷却液温度高
	[image: image106.png]



	红色
	否
	维修站-发动机：
冷却液温度太高。
	· 换入抵挡，以改善发动机冷却。
· 检查冷却液的液面高度，如果必要，添加冷却液。


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	主车左转向指示灯
	[image: image107.png]



	绿色
	是
	信息-主车左转向灯：

	

	主车右转向指示灯
	[image: image108.png]



	绿色
	是
	信息-主车右转向灯：

	

	燃油油位低
	[image: image109.png]



	黄色
	否
	信息-燃油：
注意燃油量。
	加注燃油。

	严重故障停车警示符
	[image: image110.png]



	红色
	是
	安全性
	· 立即停车，并注意交通状况！
· 立即请求中国重汽服务站帮助。


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	发动机严重故障警报
	[image: image111.png]



	红色
	是
	信息
	立即请求中国重汽服务站帮助。

	尿素液位低报警
	[image: image112.png]AdBlue




	蓝色
	否
	信息-尿素
注意尿素量。
	加注尿素。

	一般故障警示符
	[image: image113.png]



	黄色
	否
	信息
	· 请小心开车，缓速驾驶。
· 立即请求中国重汽服务站帮助。


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	ABS故障
	[image: image114.png](=)




	黄色
	否
	信息-ABS
	请缓慢而小心地驾驶车辆！
· 车轮抱死趋势在增加。请谨慎制动。
· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	发动机一般故障报警
	[image: image115.png]



	黄色
	否
	信息
	· 请小心开车，缓速驾驶。
· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	ECAS报警
	[image: image116.png]30




	红色
	否
	维修站-电控空气悬架
电控空气悬架（ECAS）
如果车架降低：降低制动效果。
如果车架提升到高于行车位置：有损坏减振器的危险。
	· 请小心开车，缓速驾驶。
· 立即请求中国重汽服务站帮助。


	挂车右转向指示
	[image: image117.png]



	绿色
	是
	信息-挂车转向指示灯
	


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	ASR工作指示故障
	[image: image118.png](=)




	黄色
	否
	信息-ASR
	· 请小心起步。
· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	挂车ABS报警
	[image: image119.emf]
	黄色
	否
	信息-ABS：
只有部分功能
	请缓慢而小心地驾驶车辆！
· 车轮抱死趋势在增加。请谨慎制动。
· 检查牵引车与挂车的插头连接；如果必要，清洗插头，确保连接可靠。
· 检查牵引车与挂车连接电缆，如有必要，更换新的连接电缆。
· 立即请求中国重汽服务站帮助。


	驾驶员显示屏和检测灯面板

	

	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	制动回路2气压报警
	[image: image120.png]



	红色
	否
	安全性

制动回路2气压低。
	车辆尚未做好行车准备!

· 立即停车，并注意交通状况。
· 使发动机以较高的转速空转，直至气压达到额定值（显示信息消失）如果制动回路气压不能达到额定值，不得移动车辆，并请求中国重汽服务站帮助。

	制动回路1气压报警
	[image: image121.png]



	红色
	否
	安全性

制动回路气1气压低。
	

	机油压力报警
	[image: image122.png]



	红色
	是
	安全性-发动机机油压力：
发动机机油压力太低或太高。
	检查发动机机油油面高度，根据需要注入或放掉一部分机油或者立即请求中国重汽服务站帮助。


	驾驶员显示屏和检测灯面板

	

	信息描述
	检测灯面板
	声音
信号
	意义
	意见/进一步措施

	STOP紧急停车
	[image: image123.png]STOP




	红色
	是
	安全性-会伴随有其他故障灯点亮
	· 立即停车，并请注意交通状况！
· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	近光灯
	[image: image124.png]



	绿色
	否
	信息-近光灯打开
	

	刹车灯
	[image: image125.png]O




	红色
	无
	信息
	


	驾驶员显示屏和检测灯面板


VDO仪表

驾驶员显示屏①及检测灯面板②为驾驶员指示车辆状况。

当报警条件满足时，报警符号会在显示屏上显示。
	驾驶员显示屏和检测灯面板



驾驶员显示屏

短按：按键时间＜3S

长按：按键≥3S。

按键1;短按翻屏，长按小里程清零。

按键2：长按调节仪表背光亮度。

钥匙上电。同时按住按键1、按键2达到10s,即进入诊断模式；长按按键1退出，发动机转速≥300rpm或车速≥5km/h也退出诊断模式。

驾驶员显示屏共分为7个显示区域。

	驾驶员显示屏和检测灯面板



驾驶员显示屏区域1

钥匙开关打到”ON”挡，显示“中国重汽”

仪表自检，大约3s后显示行车屏

	驾驶员显示屏和检测灯面板



通过右旋MCS旋钮，或短按仪表右键，显示界面：

	驾驶员显示屏和检测灯面板



通过右旋MCS旋钮，或短按仪表右键，显示界面：

	驾驶员显示屏和检测灯面板



通过右旋MCS旋钮，或短按仪表右键，显示界面：

	驾驶员显示屏和检测灯面板


当钥匙上电，车速为零，未拉手刹(驻车制动)时，显示屏显示界面：

	驾驶员显示屏和检测灯面板


驾驶员显示屏区域2

区域2显示尿素液位


驾驶员显示区域3：

	驾驶员显示屏和检测灯面板


驾驶员显示屏上的信号灯

	序号
	描述
	符号
	颜色
	序号
	描述
	符号
	颜色

	1
	空滤器堵塞
	[image: image126.jpg]



	白色
	7
	保养提示
	[image: image127.jpg]



	黄色

	2
	排气制动
	[image: image128.jpg]©®




	白色
	8
	前轴制动器磨损报警
	[image: image129.jpg]



	黄色

	3
	进气预热
	[image: image130.jpg]3w




	白色
	9
	后轴制动器磨损报警
	[image: image131.jpg]



	黄色

	4
	燃油进水
	[image: image132.jpg]=\




	白色
	10
	ESC有效
	[image: image133.jpg]



	黄色

	5
	缓速器工作
	[image: image134.jpg]()]




	白色
	11
	坡道起步
	[image: image135.jpg]



	黄色

	6
	自适应巡航
	[image: image136.jpg]



	白色
	12
	胎压报警
	[image: image137.jpg]



	黄色


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	序号
	描述
	符号
	颜色
	序号
	描述
	符号
	颜色

	13
	ESC关闭
	[image: image138.jpg]¥
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	黄色
	17
	燃油滤清器堵塞
	[image: image139.jpg]



	红色

	14
	自适应前照灯
	[image: image140.jpg]



	黄色
	18
	DPF积碳指示灯
	[image: image141.jpg]



	黄色

	15
	自适应巡航系统故障
	[image: image142.jpg]



	红色
	19
	DPF主动再生指示灯
	[image: image143.jpg]



	黄色

	16
	碰撞紧急状态激活
	[image: image144.jpg]



	红色
	
	
	
	


	驾驶员显示屏和检测灯面板


驾驶员显示屏4

显示总里程和小里程

驾驶员显示屏5

显示制动回路3和制动回路4报警符号，如图显示为制动回路3故障，

若回路3和4同时出现故障，则3s轮流显示。

	驾驶员显示屏和检测灯面板


驾驶员显示屏区域6、7

分别显示黄色和红色报警信号灯，详见前面表格“驾驶员显示屏上的信号灯”；若报警灯不止一个，则3s轮流显示。

前轴及后轴制动器磨损报警在区域6显示。


无报警信号灯时，此区域显示变速箱挡位信息，机械箱只在区域7显示，AMT或自动箱时，区域6和区域7均显示。

	驾驶员显示屏和检测灯面板


驾驶员显示屏和检测灯面板显示信息
	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	安全带故障
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	红色
	是
	功能-安全带控制：

驾驶员未系好安全带。
	驾驶员必须系好安全带。

	充电系统故障
	
[image: image146.png]



	红色
	是
	服务站-充电控制
	立即请求中国重汽服务站帮助。

	驻车制动故障
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	红色
	是
	信息-驻车制动起作用；车速大于10km/h，驻车未解除时，会有声音报警提示
	

	取力器1
	[image: image148.jpg]



	黄色/红色
	是
	信息-取力器工作时黄色信号灯点亮，此时车速若大于30km/h，转速大于1900r/min，则红色信号灯闪亮，且有声音报警提示
	降低车速和转速

	取力器2
	[image: image149.jpg]



	黄色/红色
	是
	
	


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	驾驶室锁止
	[image: image150.emf]
	红色
	是
	安全性-驾驶室锁：

驾驶室没有被完全锁止。驾驶室锁止系统的接触传感器至少有一个是处于开路。
	正确锁止驾驶室。

	前雾灯
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	绿色
	否
	信息-照明：

前雾灯打开。
	

	排放超标
	[image: image152.jpg]-
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	黄色
	否
	信息-排放超标
	立即请求中国重汽服务站帮助。

	后雾灯
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	黄色
	否
	信息-照明：

后雾灯打开。
	

	远光灯
	
[image: image154.png]



	蓝色
	否
	信息-照明：

远光灯打开。
	


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	缓速器一般故障
	[image: image155.jpg]@




	黄色
	否
	信息-缓速器故障
	· 请小心开车，缓速行驶

· 立即请求中国重汽服务站帮助

	缓速器严重故障
	[image: image156.jpg]©N




	红色
	否
	信息-缓速器严重故障
。
	立即请求中国重汽服务站帮助

	巡航
	[image: image157.jpg]



	绿色
	否
	信息-车辆处于巡航状态
	

	挂车左转向指示灯
	
[image: image158.png]



	绿色
	是
	信息-挂车转向指示灯
	

	冷却液温度高
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	红色
	是
	维修站-发动机：

冷却液温度太高。
	· 换入抵挡，以改善发动机冷却。

· 检查冷却液的液面高度，如果必要，添加冷却液。


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	主车左转向指示灯
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	绿色
	是
	信息-主车左转向灯
	

	主车右转向指示灯
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	绿色
	是
	信息-主车右转向灯 
	

	燃油油位低
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	黄色
	是
	信息-燃油：

注意燃油量。
	加注燃油。

	严重故障停车警示符
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	红色
	是
	安全性
	· 立即停车，并注意交通状况！
· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	一般故障停车警示符
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	黄色
	是
	安全性
	· 请小心开车，缓速驾驶
· 立即请求中国重汽服务站帮助。


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	制动系统故障
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	红色
	是
	安全性-制动回路气压太低。
	车辆尚未做好行车准备！

· 立即停车，并注意交通状况！
· 使发动机以较高的转速空转，直到气压达到额定值为止（显示信息消失）。
· 如果制动回路气压不能达到额定值：不得移动车辆，并请求中国重汽服务站帮助。

	发动机严重故障警报
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	红色
	是
	信息—发动机系统故障
	立即请求中国重汽服务站帮助。

	发动机严重故障警报
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	黄色
	是
	信息—发动机系统故障
	· 请小心开车，缓速驾驶
· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	紧急停车报警
	[image: image168.jpg]STOP




	红色
	是
	安全性-会伴有其他故障灯点亮
	· 立即停车，并注意交通状况！
· 立即请求中国重汽服务站帮助。


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	ABS故障
	
[image: image169.png](=)




	黄色
	是
	信息-ABS
	请缓慢而小心地驾驶车辆！

· 车轮抱死趋势在增加。请谨慎制动。

· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	位置灯
	[image: image170.jpg]- -
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	绿色
	否
	信息
	· 请小心开车，缓速驾驶。

· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	ECAS报警
	
[image: image171.png]30




	红色
	是
	维修站-电控空气悬架

电控空气悬架（ECAS）

如果车架降低：降低制动效果。

如果车架提升到高于行车位置：有损坏减振器的危险。
	· 请小心开车，缓速驾驶。

· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	尿素液位低报警
	[image: image172.jpg]AdBlue




	蓝色
	否
	信息—尿素箱液位低于10%
	加注尿素


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	ASR工作指示故障
	
[image: image173.png](=)




	黄色
	否
	信息-ASR
	· 请小心起步。

· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	挂车ABS报警
	[image: image174.emf]
	黄色
	否
	信息-ABS：

只有部分功能
	请缓慢而小心地驾驶车辆！

· 车轮抱死趋势在增加。请谨慎制动。

· 检查牵引车与挂车的插头连接；如果必要，清洗插头，确保连接可靠。

· 检查牵引车与挂车连接电缆，如有必要，更换新的连接电缆。

· 立即请求中国重汽服务站帮助。

	挂车右转向指示灯
	
[image: image175.png]



	绿色
	是
	信息-挂车转向指示灯
	

	车速限速
	[image: image176.jpg]



	红色
	否
	功能—车辆速度超过限定值
	降低驾驶速度



	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	气压指示2
	
[image: image177.png]



	绿色
	是
	安全性

制动回路2气压指示。
	

	气压指示1
	
[image: image178.png]



	绿色
	是
	安全性

制动回路气1气压指示。
	

	机油压力报警
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	红色
	是
	安全性-发动机机油压力：

发动机机油压力太低或太高。
	检查发动机机油油面高度，根据需要注入或放掉一部分机油或者立即请求中国重汽服务站帮助。

	发动机超速
	
[image: image180.png]



	红色
	是
	功能-发动机

发动机转速太高。
	换入高速挡，或者降低驾驶速度！

	提升桥
	[image: image181.jpg]



	绿色
	否
	信息—提升桥被提起
	


	驾驶员显示屏和检测灯面板


	信息描述
	检测灯面板
	声音

信号
	意义
	意见/进一步措施

	昼间行驶灯
	[image: image182.jpg]



	绿色
	否
	信息—昼间行驶灯打开
	

	低挡
	[image: image183.jpg]



	绿色
	否
	信息—变速箱处于低挡区
	

	冷却液位低
	[image: image184.jpg]



	红色
	是
	信息—发动机冷却液位低
	请及时添加冷却液


	左组合开关


左组合开关
左组合开关位于方向盘下转向柱左侧。
· 左右转向指示
· 风窗刮水器
· 风窗洗涤器
指示右转向
将左组合开关向前拨（远离驾驶员），仪表板上的右转向指示灯[image: image185.emf]闪亮。
如果接有挂车，则全挂车/半挂车右转向指示灯[image: image186.emf]也会闪亮。
当方向盘回到直行位置时，左组合开关会自动弹回位置0。
指示左转向
将左组合开关向后拨（接近驾驶员），仪表板上的左转向指示灯[image: image187.emf]闪亮。
如果接有挂车，则全挂车/半挂车左转向指示灯[image: image188.emf]也会闪亮。
当方向盘回到直行位置时，左组合开关会自动弹回位置0。
	左组合开关


风窗刮水器  
开关手柄箭头①处于图示所示位置时，为“关闭风窗刮水器”，向右依次为“间歇刮水”、“正常刮水”及“快速刮水”。
风窗洗涤系统
· 短暂（最多1秒）按压按钮②到底一次，风窗洗涤系统向风窗喷射一次洗涤液和一次循环刮水。
· 短暂（大于1秒）按压按钮②到底一次，风窗洗涤系统向风窗喷射三次洗涤液和三次循环刮水。
· 按压按钮②到底并保持，风窗洗涤系统持续向风窗喷射洗涤液和循环刮水。
	右组合开关


右组合开关
右组合开关位于方向盘下转向柱右侧，包括5个功能开关：
1 上抬手柄设定加按键（RES+）：提高车速或怠速。
2 下压手柄设定减按键（SET-）：降低车速或怠速。
3 恢复挡（MEM）：按照MEM箭头按压按钮，恢复先前储存的车速或怠速。
4 取消挡(OFF)：按照OFF箭头按压按钮，取消先前储存的车速或怠速。
5 排气制动开关：后拨手柄（接近驾驶员）。
	右组合开关


右组合开关具有车辆定速巡航调节、发动机怠速调节以及车辆排气制动等功能。
车辆定速巡航调节功能
车辆定速巡航功能能够使车辆在驾驶员不踩油门的情况下，按照恒定的车速前进，需同时满足以下条件：
-车速大于30km/h；
-发动机未处于外部扭矩控制模式；
-变速箱处于非空挡状态；
-离合器踏板未踩下；
-制动踏板未踩下。

	右组合开关


驾驶员可以通过上抬右组合开关设定加按键（RES+）或者向下压右组合开关设定减按键（SET-）设定巡航车速，从而使车辆进入巡航模式；当驾驶员松开油门踏板时，车辆会按照设定好的巡航车速行驶。
在巡航过程中，驾驶员可以通过向上抬右组合开关设定加按键（RES+）或者向下压右组合开关设定减按键（SET-）改变巡航目标车速值。
当上述任一条件不满足或驾驶员将取消挡（OFF）按钮按箭头操作时，巡航模式将自动退出。
当条件再次满足时，驾驶员可以将恢复挡（MEM）按钮按箭头操作时使车辆重新进入巡航状态，巡航目标车速为上次设定的巡航目标车速。
	右组合开关



发动机怠速调节功能
在PTO状态下，发动机处于怠速运行状态，按下恢复挡（MEM）超过1秒，发动机怠速调整为900rpm，可以通过向上抬右组合开关设定加按键（RES+）或者向下压右组合开关设定减按键（SET-）来改变发动机转速，每抬压一下，转速改变50rpm。长抬压（时间不要超过15秒），转速可以持续改变。
	右组合开关


车辆排气制动功能
当下述条件均满足时，车辆将实现排气制动：
-未踩下离合器；
-发动机运转在800rpm以上；
-驾驶员向后拨右组合开关（靠近驾驶员）拨动激活排气制动开关。
若车辆排气制动不起作用，可能是以下原因：
-踩下离合器；
-发动机运转在800rpm以下；
-排气制动开关故障；
-排气制动阀故障。
	钥匙开关


钥匙开关
钥匙开关①位于转向柱右侧。
· 钥匙置于“0（LOCK）”位置，全车断电，钥匙可以拔出。
· 钥匙置于“Ⅰ（ACC）”位置，接通车辆停车时的用电设备。
· 钥匙置于“Ⅱ（ON）”位置，行车位置。
· 钥匙置于“Ⅲ（START）”位置，起动发动机。
[image: image189.jpg]



注意！
-起动车辆时，需将钥匙转到“Ⅲ”位置，松开钥匙后，将自动恢复至“Ⅱ”位置。
-如果您想再次将钥匙转到“Ⅲ”位置起动发动机，则必须将钥匙转
到“0”位置，才能再次转到“Ⅲ”位置起动发动机。
[image: image190.wmf]
危险！
-行驶过程中，不得将钥匙开关转到“0”位置，否则钥匙开关会将方向盘锁住，车辆将无法转向。

-当您离开车辆时，即使时间很短，也应从钥匙开关上取走钥匙。否则，儿童或者未经许可的人员可能会起动发动机，并可能开动车辆。  

	电喇叭/气喇叭/24V点烟器



电喇叭/气喇叭/24V点烟器
电喇叭
按压左组合开关的喇叭按钮①，接通电喇叭。


气喇叭
按下仪表板喇叭转换翘板开关②，按压左组合开关喇叭按钮①，接通气喇叭。
	电喇叭/气喇叭/24V点烟器


24V点烟器
· 点火钥匙位于“Ⅰ”或“Ⅱ”挡位置。
· 将点烟器③向里推，直到听见锁止声音，当点烟器端部的电阻丝红热后，点烟器会自动弹出。
[image: image191.wmf]
警告！
-点烟器插座只能为最大功率为240W（24V/10A）的直流设备供电。否则会损坏点烟器。其他插座见24V电源插座。
-已经加热的点烟器可能会造成烫伤，只能握住点烟器顶部。
-如有儿童同行，则应从点烟器座上取下点烟器，避免烫伤或火灾。
-您的首要任务是注意道路车辆和交通情况，只能在交通允许的情况下使用点烟器。
-任何外接电源逆变装置（直流电变交流电的装置）将会给车辆电气系统带来不可预知的损坏，中国重汽只提供有偿服务。
	照明


照明
旋转灯光开关（照明灯开关）  
1 关闭照明灯
2 近光灯自动感应挡位
3  示廓灯接通挡位
4  近光灯接通挡位
5 近光灯自动感应区域

6 后雾灯指示灯(黄色)

7 前雾灯指示灯（绿色）

近光灯自动感应
点火钥匙位于“Ⅱ”挡位置

将旋转灯光开关由位置①转至近光灯自动感应挡位②，若自动感应区域⑤感应到驾驶室内光线角暗，近光灯将自动点亮，同时仪表板上近光灯符号点亮。
	照明



接通示廓灯
点火钥匙位于“Ⅰ”或“Ⅱ”挡位置

将旋转灯光开关位置由位置①转至示廓灯接通挡位③，示廓灯和侧标志灯接通。

接通近光前照灯
点火钥匙位于“Ⅱ”挡位置
将旋转灯光开关由位置①转至近光灯接通挡位④，左组合开关位于0挡，近光前照灯接通，同时仪表板上的近光灯符号点亮。

	照明


接通远光前照灯
· 点火钥匙位于“Ⅱ”挡位置。
· 将旋转灯光开关由位置①转到近光灯接通挡位位置④，下压手柄，远光前照灯接通。

· 仪表板上的远光前照灯工作指示[image: image192.jpg]


点亮。

前照灯闪烁
· 将组合开关向上抬至变光挡位，前照灯闪烁。
· 松开组合开关，组合开关自动回到近光挡位。
	照明


接通前雾灯
· 点火钥匙位于“Ⅱ”挡位置。
· 将旋转灯光开关由位置①转到近光灯接通挡位位置④，按压旋转灯光开关一次，前雾灯接通，前雾灯指示灯⑦点亮，同时仪表板上前雾灯符号点亮；再次按压旋转灯光开关一次，前雾灯关闭，前雾灯指示灯⑦熄灭

接通后雾灯
· 点火钥匙位于“Ⅱ”挡位置。
· 将旋转灯光开关由位置①转到近光灯接通挡位位置④，外拉旋转灯光开关一次，后雾灯接通，后雾灯指示灯⑥点亮，同时仪表板上后雾灯符号点亮；再次外拉旋转灯光开关一次，后雾灯关闭，后雾灯指示灯⑥熄灭。
	照明


室内照明灯（非高顶驾驶室）
室内照明装置分为灯带和灯泡两部分，灯带控于开关①及门控开关，灯泡受控于驾驶室内部照明翘板开关②。
当开关①位于位置0时，室内照明灯熄灭。
当开关①位于位置Ⅰ时，室内照明灯点亮。
当开关①位于位置Ⅱ时，室内照明灯受控于驾驶室门控开关。
当开关②按下时，室内照明灯泡点亮。

	照明


室内照明灯（高顶驾驶室）
高顶驾驶室照明装置受控于开关③、翘板开关②、门控开关。
当室内照明开关③位于Ⅲ位置时，室内照明灯熄灭。
当室内照明开关③位于Ⅳ位置时，室内照明受控于翘板开关②。
当室内照明开关③位于Ⅴ位置时，室内照明灯受控于门控开关。

可旋转式阅读灯
当阅读灯开关④按下时，接通阅读灯⑤；重复按一下阅读灯开关④，阅读灯⑤熄灭。
	照明


仪表背光照明和开关位置指示灯
将旋转灯光开关由位置①转到近光灯自动感应挡位②位或者示廓灯接通挡位位置③或近光灯接通挡位④，仪表背光照明和开关位置指示灯点亮。
危急报警开关
按下危急报警开关⑤，所有转向灯和转向指示灯均闪亮。


	MP3收放机


MP3收放机
MP3收放机操作说明详见制造商说明书。
	智能通



智能通
智能通①操作说明详见制造商说明书。



	制动系统


制动系统
制动系统功能：
－行车制动
－驻车及应急制动
－辅助制动（发动机排气制动等）
－挂车制动（适用于牵引车）
行车制动为双回路气压制动，且与驻车制动的操纵装置相互独立。驻车制动能使车辆即使在没有驾驶员的情况下，通过完全机械式的装置将制动器锁住，使其能在一定坡道上可靠停驻。应急制动与驻车制动操纵装置通用。
储气筒的额定工作气压：1000±20kpa。
从踩下制动踏板到最不利的制动气室响应时间（A）：0.55s；对牵引汽车从踩下制动踏板到主挂间气压控制管路接头延长管末端的响应时间（B）：0.35s。
[image: image193.wmf]
警告！
-制动系统不可能超越自身的物理极限。尤其在光滑、潮湿或状况极差路段行驶时，要牢记这一点。应不断调整您的驾驶，适应不同路况和交通情况。
-不要让制动系统安全保护功能诱使您产生错误的安全感。
	制动系统



制动系统功能检查
当钥匙开关打开时，制动系统的各项功能自动启动。
制动系统故障显示
制动系统出现故障时，检测灯面板上将显示“制动系统故障”的符号。
[image: image194.wmf]
警告！
-当制动系统发生故障时，车辆行驶和制动性能均发生变化。在某些情况下制动灯会不亮。因此驾驶要十分小心。       
-当ABS出现故障时，制动时车轮可能会抱死，制动力可能会变小。
-制动系统发生故障时，应向中国重汽服务站寻求帮助。
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行车制动
踏板操纵，通过两个独立回路作用于车辆所有车轮。
制动踏板自由行程：20mm-30mm。
工作压力为1.0MPa, 干燥器内置调压阀的切断压力为1.0MPa。第一回路作用在后桥(或双后桥)车轮上, 第二回路作用在前桥车轮上, 一旦两个回路中有一个储气筒压力降到0.55MPa以下,储气筒压力指示灯即亮, 此时应立即停车并找出压力降低的原因，确保行车安全。
在短时间内,连续多次进行全行程制动,也可能导致压力降到0.55MPa以下。
检查制动踏板自由行程

轻踩制动踏板，检查制动踏板的自由行程，制动踏板踩到底应无发涩现象。
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气压显示
在通常情况下，气压表显示气压较低的回路，通过左按键可以切换显示另一路较高的气压值。10秒钟之后，气压显示会自动切换回到显示气压值较低回路。
气压表上①表示后桥，制动回路I压力情况；
气压表上②表示前桥，制动回路Ⅱ压力情况。
气压表指针位于红色区域③：气压太低，气压报警指示灯①或②会点亮。
气压表的指针位于白色区域④：气压正常。
[image: image195.wmf]
警告!

-如果气压过低（低于0.55MPa）报警灯会亮，必须等到警报灯熄灭且显示警示信息消失之后，车辆方可起步。
-起步后，在附着力良好的干燥路面上尽快测试一下制动功能（行车制动和驻车制动）！
-确保操纵踏板区域内无异物。
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驻车制动（手制动）
驻车制动（手制动）可兼做应急制动。通过操纵手制动阀手柄①使驱动桥上的弹簧储能制动气室起作用，实现驻车制动。当行车制动系统出现泄漏等故障时，可操纵手制动阀，实现应急制动。
手制动阀安装于换挡手柄后部。只有制动系统压力高于0.55MPa，手制动信号灯熄灭后，操纵手制动阀，驻车制动方可完全解除，汽车才能起步。

[image: image196.wmf]
危险！
-停车时，务必使用驻车制动！必要时可用停车楔防止溜车。
-在手制动信号灯熄灭之前，切勿开动汽车！
-在起动发动机之前，必须将手制动阀放在制动位置。否则，制动气压升高后，原有的驻车制动将解除！
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使用驻车制动(手制动)
向后拉手柄①直至其锁定，驻车制动指示灯②亮。此时驻车制动完全锁定。
部分制动
将手柄逐渐向后拉并保持在所需位置，否则它会自动弹回到松开位置。此时仪表板上驻车制动指示灯②亮。
如果未将驻车制动器操纵手柄拉到完全制动位置，则操纵手柄可能会自动回到解除位置，此时车辆没有被制动住，可能会发生滑移。

释放驻车制动手柄
松开手柄扣闩，手柄会自动返回到解除位置。此时,驻车制动指示灯②灭。
储气筒压力至少应是0.55MPa以上，确保驻车制动器能完全解除。
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驻车制动测试位置
测试位置用于以检测仅靠牵引车弹簧储能制动气室的制动力，是否足以停住位于斜坡上的牵引车列车。
检测方法如下
拉上手制动手柄。
向后拉手柄①至检测位置，前推挂车制动手柄②，释放挂车制动，列车仅靠牵引车弹簧储能制动气室制动力进行驻车制动。如果测试显示弹簧储能制动气室不能制动牵引列车，应用楔块阻住车轮。
[image: image197.wmf]
危险！
-在测试时牵引列车有可能溜车。
-在没有用三角垫木可靠阻塞牵引列车车轮之前,检测弹簧储能制动气室的制动性能，有发生意外事故的危险!
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辅助制动（发动机排气制动）
当下述条件均满足时，车辆将实现排气制动：
-未踩下离合器；
-发动机运转在800rpm以上；
-右组合开关①向后（靠近驾驶员方向）拨动激活﹙排气制动开关﹚。
会车、通过较差路段等可用排气制动提前减速。使用排气制动，可减少使用行车制动次数，减少轮胎及车轮制动器的磨损与发热，延长其寿命，降低油耗，提高行车的安全性。
[image: image198.wmf]
警告！
-在潮湿、脏污或结冰的道路上慎用发动机排气制动，车辆有发生驱动打滑和滑移的危险！
-下长坡时,应在挡位上使用排气制动，变速器空挡起不到辅助制动作用。
-使用排气制动时发动机转速不得高于2800rpm，最佳制动转速为2000～2600rpm。
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排气制动
排气制动以传统的排气制动蝶阀①为基础，可进一步提高发动机的制动效率。合理使用排气制动可以增加由柴油机产生的制动力矩，使车辆持续减速或稳定车辆速度，降低行车制动的使用频次，减少制动器磨损及轮胎因制动而增加的损耗，延长制动蹄片的更换周期，降低整车运行成本。

 eq \o\ac(○,i)
注意！
排气制动是一种辅助制动装置，不是汽车停车装置，它不能替代汽车的行车制动系统，要使汽车完全停下来仍必须使用行车制动系统，即脚刹车。为了减速需要，适当使用辅助制动装置，可使行车制动器保持冷态，从而在需要时能迅速提供最大的制动力。
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液力缓速器制动
液力缓速器是通过缓速器手柄来激活的，电脑控制系统发出指令使油充入转子与定子之间的工作腔，转子的转动使油产生涡流打在定子上产生反向的涡流，从而产生阻力使车辆减速或保持恒速。降低行车制动的使用频次，减少制动器磨损及轮胎因制动而增加的损耗，延长制动蹄片的更换周期，降低整车运行成本。液力缓速器以强劲持续的制动力矩辅助行车制动，保持行车制动器在较低温度条件下运行，保持行车制动在突发状况下可以全效工作。
[image: image199.wmf]
警告！
液力缓速器是属于辅助刹车装置，请有预期性使用，紧急状况请使用主刹车器减
速，它不能替代汽车的行车制动系统，要使汽车完全停下来仍必须使用行车制
动系统，即脚刹车。为了减速需要，适当使用辅助制动装置，可使行车制动器保
持冷态，从而在需要时能迅速提供最大的制动力。
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辅助制动（液力缓速器制动）
0－5 挡使用如下：
-车辆钥匙上电后进行自检，指示灯①亮约5秒后熄灭，点火后缓速器处待命状态；
-当需要缓速时，扳动手柄②逐级选择所需挡位，同时指示灯①亮起；
-把手柄②扳回 0 挡，就撤消了命令，指示灯①熄灭。
恒速挡使用如下：
-下长坡时要启动恒速功能前，首先使车辆速度减到安全的速度值，当到达想保持的车速时，把缓速器手柄②扳到恒速挡 1 挡，指示灯①亮起；
-如果使用了恒速挡，车速仍会加快，请使用辅助刹车使车辆减速；
-开关扳回 0 挡，恒速功能解除，指示灯①熄灭。
[image: image200.wmf]
警告！
-为保障能最长时间连续使用缓速器，请在使用时总是挂进一个变速箱的挡位,并尽量往低挡位换保持。
-发动机转速始终高于1500rpm，禁止空挡使用缓速器。
-在雨雪天气、路面湿滑或者车辆 ABS有故障时，请慎重使用缓速器。
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挂车制动（适用于牵引车）
牵引车上用来控制半挂车或全挂车的制动系统。挂车制动接头（黄色）①与挂车充气接头（红色）②分别与挂车相应接头对接。
连接压缩空气管路
连接制动控制管路接头（黄色）。
连接挂车充气管路接头（红色）。
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-根据车辆负载和路面坡度情况以一挡至四挡起步，起步后，立即测试                                                                                     车辆的行车制动和驻车制动。                                            
-进行这类操作时，要注意交通情况。保证车辆不跑偏，应将车辆
 安全地停下来。
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断开压缩空气管路

必须按以下顺序分离挂车接头，否则挂车制动会解除，导致挂车可能会移动。
· 拉上驻车制动手柄，将牵引车停住。
· 接合全挂车/半挂车的驻车制动器（请遵守制造厂家的操作说明）。
· 断开充气管路软管（红色），挂车和半挂车制动器自动起作用。
· 接合全挂车/半挂车的机械式驻车制动器（请遵守制造厂家的操作说明）。
· 断开制动控制管路接头（黄色）。
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防抱死制动系统（ABS）
ABS是英文“Antilock Braking System”的缩写，意为防抱死制动系统，可以防止车轮在制动过程中抱死。
即使在紧急制动时车辆仍能保持转向和方向稳定性。不论路况如何，制动踏板均应踩到底，以保证制动距离最短。
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-低速行驶时ABS不起作用。
-ABS不能补偿驾驶错误（如离前方车辆的安全距离太小，车速过高或转弯不减速等）。
ABS功能检查
钥匙开关打开时ABS自动启动。
当ABS检测指示灯①常亮时，表示ABS出现故障。ABS检查、维修和保养请查阅

随车发放的ABS供应商技术资料。
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牵引带ABS的半挂车时
钥匙开关打开时ABS自动启动。
挂车ABS的ECU是独立的，需要主车提供电源，并通过主车仪表显示屏警示挂车ABS故障状态。
当挂车ABS出现故障时，驾驶员显示屏上显示[image: image201.png](=),



，详见“驾驶员显示屏和检测灯面板显示信息”。
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制动系统日常注意事项
充气接头
充气接头①位于空气干燥器处，拧上充气软管，既可为轮胎充气，也可从外部气源给车辆制动系统充气。
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辅助用气模块
辅助用气模块安装于车架处，拧开图示①处或任一堵塞，配上快插接头即可取气。

 eq \o\ac(○,i)
 eq \o\ac(○,i)
注意！
此处不允许接卡套式管接头。
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制动管路的维护
[image: image202.wmf]
警告！
在制动用塑料管附近进行焊接、切割或钻孔时应遵守下列规定：
-先放掉管路中的气压。
-将管路遮盖，以免受到火星、火焰及灼热切屑的损伤。
-无压力管子允许受热的最高温度为130℃，持续时间最长为1小时。
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-应定期检查压缩空气制动系统的密封性，检查管路是否漏气；当管路出现弯折、磨擦痕迹、凹坑或者其它部件损坏时应进行更换。
-经常检查压缩空气管路是否有腐蚀。
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注意检查排除制动系储气筒中的水分
汽车停止，拉动储气筒下部的手动放水阀①即可排除凝聚在储气筒中的水份。如果发现距离干燥器最远的储气筒内有油水混合物排出，说明空气干燥器失效，应立即更换空气干燥器上部的干燥筒。 
空气干燥器上部的干燥筒至少每2年更换一次。
制动系统的保养见“整车保养”中的制动系统。
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空调系统
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-制冷剂为R134a，加注量为600±10克。
-当系统出现润滑油损失时，须适量补充压缩机制造商指定的润滑油。
-空调系统的维修和制冷剂的充注须由专业维修人员进行。
-严禁在空调系统处于外循环状态时冲洗前围。
-应每个月运行空调１～２次，以保证压缩机的可靠密封和润滑。
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面板操作说明


	空调系统


	序号
	按键
	功能
	说明

	1
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内/外循环按键
	切换内外循环
	· 每按该键一次，系统在内／外循环状态间切换一次。
· 在AUTO模式下按该键，切换内/外气工作状态，系统不退出AUTO模式。
· 系统设定于内循环状态时，每隔一定时间，系统会自动转至外循环状态一段时间，然后再回到内循环。

	2
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温度增加
	按键一次增加设定温度0.5℃
	在AUTO模式下按这组键，改变设定温度，系统不退出AUTO模式。

	3
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温度减小
	按键一次减小设定温度0.5℃
	

	4
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MODE按键
	改变吹风模式
	· 系统共设5个吹风模式，即吹脸、吹脸吹脚、吹脚、吹脚除霜、除霜（此处除霜仅指出风方向，不表示除霜功能的开启或关闭）。
· 在AUTO模式下按下此键系统退出AUTO模式，进入吹脸模式。
· 如车辆选装驻车空调，停机状态下，唤醒控制面板，长按该键3s后进入驻车空调模式。

	5
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AC按键
	开/关空调压缩机
	· 手动模式下，每按一次，压缩机的工作状态（吸/断）切换一次。
· AC启动时如果鼓风机没有工作，则系统自动设定风量为2挡。
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	序号
	按键
	功能
	说明

	6
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AUTO按键
	切换成AUTO工作模式
	· 在空调系统关机时，按下此键，空调系统进入AUTO模式。
· 在空调系统开机时，若空调系统当前为手动工作模式，按下此键，空调系统进入AUTO模式。
· 在AUTO模式下按温度增加、减少键，可以改变设定温度，但系统不退出AUTO模式。
· 系统已经处于AUTO模式且设定温度被手动改变时，按下此键，系统不退出AUTO模式并按程序重新计算设定温度。
· 在AUTO模式下按MODE、风量增加、风量减小键，退出AUTO模式。

	7
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除霜按键
	切换成强制除霜
	· 在非除霜状态下按下此键，空调进入除霜模式，再次按下除霜键退出除霜模式，并恢复除霜前的工作状态。
· 除霜状态自动记忆用户上次设定的工作方式和界面并执行。温度、AC、内/外循环、风量调节不退出除霜模式。
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	序号
	按键
	功能
	说明

	8
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OFF按键
	关闭系统
	· 空调开机状态，按OFF按键，进入OFF状态，显示屏关闭，同时所有执行机构均关闭，停止工作。
· 空调在OFF状态时，按除霜按键系统开启工作，进入除霜模式。
· 空调在OFF状态时，按风量增加按键时，开启工作，进入手动模式，同时风量为一挡，但设定温度、模式、内外循环等工作状态启用用户上次设定的状态。
· 空调在OFF状态时，按AUTO按键，开启工作，进入AUTO模式。
· 若上次熄火时没有用OFF键关空调，当再次点火时，空调自动进入用户上次设定的工作方式和界面工作（手动模式，AC和风量不恢复；若为AUTO模式，则按AUTO模式运行）。

	9
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风量减小按键
	减小风量
	· 每按一次，风量逐级减一挡直至0挡。降至0挡时，压缩机不工作，空调图案不显示。
· 在AUTO模式下，手动改变风量时，将从AUTO模式退出。

	10
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风量增加按键
	增加风量
	· 每按一次，风量逐级增一挡直至4挡,到最大挡保持不变。
· AUTO模式下，手动改变风量时，将从AUTO模式退出。
· 风扇在发动机工作的前提下方可开启。
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空调控制系统自检及错误修补功能
自检条件：
同时按下AUTO键、水阀键、循环键3秒后控制面板进入自检程序。
自检内容：
自动运行一遍各个执行机构后显示故障信息。
执行机构运行按以下顺序：
a）先显示全屏（即显示所有需显示的符号）；
b）吹面、内循环、风速一挡、AC开启、水阀关闭；
c）吹面吹脚、外循环、风速从一挡升到三挡、AC关闭、水阀开启；
d）吹脚、外循环、风速升到最大挡、AC关闭、水阀关闭；
e）显示故障码；
f）、自动退出自检程序。
每项内容的显示时间不低于1.5S，要求显示速度均匀一致，便于观察。
强制自检自动退出方式：
a)显示结束后自动退出；
b)按任意键；
c)自检退出后开机状态。
故障码显示方式：
a）在自检状态下，温度显示位将显示故障代码，若为多个故障，其代码以1.5秒间隔的速度循环显示、单个故障码间隔时间为1.5秒、2个故障时间为3秒依次类推。显示结束后系统自动退出。
b）在故障查询状态下（同时按下MODE键、AUTO键），温度显示位将显示故障代码，若为多个故障，其代码以1.5秒间隔的速度循环显示、单个故障码间隔时间为1.5秒、2个故障时间为3秒依次类推；释放按键将停止显示故障代码。
故障代码定义： 


	驾驶室翻转机构


驾驶室翻转机构
驾驶室手动翻转举升系统
①液压油泵  
②换向阀  
③油塞  


④撬棒  

⑤电动举升按钮 

⑥电动举升翘板开关
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	驾驶室翻转机构



驾驶室翻转
[image: image214.wmf]
危险！
-只有在进行驾驶室翻转操作时，方可扳动换向阀操作杆②；在行车、注油等状况下，应保持换向阀操作杆②位于图中所示位置。
-为确保安全,驾驶室前方的翻转区不得有障碍物! 
-驾驶室翻转时，人不得进入驾驶室和底盘之间。
-驾驶室应翻转至极限位置,方可进行驾驶室翻转后的作业!
翻转前的准备
· 将车辆停在平坦的地面上，不得影响其它车辆通行。
· 使用驻车制动。
· 将变速杆置于空挡。
· 关闭发动机。
· 固定好驾驶室内的松动物体。
· 确保储物箱已清空。
· 关闭驾驶室车门。
	驾驶室翻转机构


驾驶室翻转操作
· 适度用力拉动把手⑦打开前面罩⑧。
· 若您的车辆为驾驶室手动举升系统，则将翻转油泵的换向阀操作杆②顺时针转到极限位置，用撬棒④摇动油泵进行翻转操作。
· 若您的车辆为驾驶室电动举升系统，则将翻转油泵的换向阀操作杆②顺时针转到极限位置，拨动电动举升翘板开关⑥接通油泵电源，同时按住电动举升按钮⑤进行翻转操作。

[image: image215.wmf]
警告！
驾驶室举升至极限位置后应立即松开电动举升按钮⑤，防止损坏电机。

	驾驶室翻转机构


驾驶室回位
 eq \o\ac(○,i)
注意！
由于油缸在回落终点处具备自动回落的特性，当锁销距锁钩40～150mm，驾驶室会自动回落。
· 将翻转油泵的换向阀操作杆②逆时针转到极限位置，若您的车辆为驾驶室手动举升系统，则摇动手摇泵使驾驶室翻回；若您的车辆为驾驶室电动举升系统，则按住电动举升按钮⑤使驾驶室翻回。
· 驾驶室落下时，与上进气道连接的橡胶波纹管⑨应与下进气道紧密贴合到位，防止进入灰尘。
· 关闭前面罩⑧。
	驾驶室翻转机构


驾驶室翻转举升油泵液压油为：中石油生产的10号航空液压油。
使用规定如下：
	总成
	油品名称
	数量
	更换间隔里程或时间
	备注

	手动液压油泵
	10号航空液压油
	830ml
	正常检查，维护补加，无需更换。
	正常状态下，出厂时已加注完成，若更换举升油泵请按照标定的数量加注。

	手动液压油泵(电动)
	
	830ml
	
	


	独立暖风


独立暖风

独立暖风控制器及出风口安装于于卧铺挡板处
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1 旋转式出风口                                      
2 独立暖风警示标牌
3 独立暖风控制器
4 温度预选按钮—左止挡大约8℃，右止挡大约34℃
⑤  加热按钮
6 红色发光二极管—加热运行控制，加热时亮起
7 关闭按钮
8 通风按钮    ⑨蓝色发光二极管—通风运行控制，通风时亮起
	独立暖风
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危险！
-该加热器不得在加油站和加油设备旁使用。
-不得在封闭的室内如车库和停车楼内使用。
-不得在废气排放区域内有易燃物（例如：干草、树叶、纸等等）的地方使用。
-不得在会形成易燃蒸汽和尘埃处使用，如在以下设施的附近：燃料仓库、煤仓库、木材仓库、粮仓及类似地点。
-加热器的安装空间须保持独立。尤其是燃料储备桶，油罐，喷罐，便携瓦斯罐，灭火器，抹布，衣物，纸张等不得在加热器之上或旁边进行存放。
-请严格按照独立暖风使用说明书进行操作
第二章 行车准备
	检查及维护概述


检查及维护概述
起动发动机前，应做下列检查：
每天：                                                
· 发动机：机油油面高度
· 冷却系统：冷却液液面高度
· 灯光和信号系统：功能（见第一章相关内容）

· 座椅安全带：状况和功能（见第一章相关内容）
· 驾驶室翻转系统：状况（见第一章相关内容）
· 燃油：油面高度
· 尿素：尿素余量
· 牵引装置、鞍座：功能，连接管路及电缆（见第三章相关内容）
· 灭火器、随车工具
每周：
· 轮胎:气压和状况
· 车轮螺母：是否紧固贴合1）2）
· 挡风玻璃清洗器:清洗液液面,冬季适应性,功能
· 燃油粗滤器：排水1）（见第四章相关内容）
· 变速器：润滑油油面高度
· 察看外观是否渗漏：发动机，变速箱，分动箱，驱动桥，转向机构，暖风装置，液压翻转系统
每月：                                               
· 动力转向系统:液面高度
· 离合器储油罐:液面高度
· 多楔带：状况
每六个月：
· 驾驶室翻转机构：油面高度
· 自卸车液压系统（或其他液压装置）：液面高度
注意：如果车辆安装了专用设备，所需检查项目可能未在表中列出。
注：
1）：应根据当地气候、使用和行车状况适当增加检查频次。
2）：新车应每天检查。
	检查及维护概述


                                                   起动发动机后的检查工作
                                                   每天：
                                                     ·发动机：机油压力
                                                     ·制动系统：功能正常并有效
                                                     ·转向：操作是否正常
                                                     ·空气悬架系统：车身是否倾斜
                                                  每月：
                                                     ·空气干燥器：功能1）
                                                     ·空气悬架系统：查看压缩气囊
                                                  注意：如果车辆安装了专用设备，所需检查的项目可能未在表中列出。
                                            注：
                                                                                                 1）：应根据当地气候、使用和行车状况适当增加检查频次。
	起动发动机前的检查与维护


起动发动机前的检查与维护
打开前面罩
 eq \o\ac(○,i)
注意！
打开前面罩前，风挡雨刮器一定要处于回位状态。

· 拉动前面罩的松开装置①，前面罩的锁紧装置松开。


· 用手沿图示方向拉动前面罩。

	起动发动机前的检查与维护



· 抬起前面罩②,两个气动弹簧③协助打开前面罩，并将前面罩固定在最终位置。



关闭前面罩
· 沿前面罩两侧边缘向下拉前面罩②，使其关闭。
· 关闭前面罩②时要轻，以便于听到面罩锁锁止的声音。
	起动发动机前的检查与维护


检查与维护点：
打开前面罩后，可以看到如下的检查和保养部位：
1 冷却液加注口
2 离合器液压油罐
3 挡风玻璃洗涤液加注口

	起动发动机前的检查与维护


起动发动机前的检查与维护
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警告！

进行检查及维护工作前，请彻底检查清理现场！
起动发动机前，每天检查：
发动机机油
· 汽车停放在水平路面上，关闭柴油机20分钟后方可检查机油液位。
· 拔出机油尺①, 用干净的无绒布擦拭机油尺，将机油尺插回机油尺管内，再次拔出机油尺，机油液面应在油尺的最大和最小标记之间，不得低于最小刻度。多次检查确定机油液位偏低时应加注机油。
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警告！
1. 停放半年以上的柴油机必须进行相应的维护保养，如重新油封等。

2. 每运行1.5万公里，需补加机油至上刻线切勿加注机油超过最大刻度，加注过多的机油会损坏柴油机！

3. 潍柴将根据用户请求提供维护建议。

	起动发动机前的检查与维护



加注发动机机油
· 关闭钥匙开关。
[image: image220.wmf]
警告！
-当心损坏发动机!
-只能使用中国重汽认证的发动机机油。
· -机油加注不能过量！
· 翻转驾驶室，参见“驾驶室翻转机构”。
· 拧开加油口盖①。
· 加注机油。
· 拧紧加油口盖①。
	起动发动机前的检查与维护


冷却系（每天检查）
· 车辆必须停放在水平路面上，开启前面罩。   
· 观察膨胀水箱的液面, 冷却液液面高度应在膨胀水箱侧面高低位标识之间。
加注冷却液
· 拧开膨胀水箱盖①，释放冷却系统压力。将膨胀水箱盖逆时针慢慢转动半圈，取下膨胀水箱盖。
· 将暖风温度调节按钮开关转到最大暖风位置。
· 将冷却液加注到MAX处。
· 盖上膨胀水箱盖，将其拧紧。                                                                            
· 使发动机运行一段时间。
· 检查冷却液位，必要时补充冷却液。
	起动发动机前的检查与维护


冷却系采用封闭式强制水冷系统，使用长效冷却液。
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警告！
-冷却液有毒，在使用、保管和配制时避免吸入人体。
-不允许在发动机停止运转后立即打开膨胀水箱盖，以免被内部高温压力气体烫伤。
-车辆使用过程中如果冷却液大量减少，造成整个系统过热，此时切勿立即加注冷却液，因为冷却液温度骤变会损坏发动机。
车辆使用地区即使没有防冻要求（气温常年在冰点以上），也不允许用水代替冷却液使用。
放空冷却液
拧下散热器①处的放水螺塞，可放空整车冷却液；发动机冷却液放空，请见“发动机”保养。
	起动发动机前的检查与维护



燃油(每天检查)
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警告！
-燃油非常易燃，当心起火和爆炸！
-关闭发动机和辅助加热装置之后，再加注燃油。
-油箱加油时，应有5%的膨胀空间，以防燃油受热膨胀后而溢流。
-从燃油表上检查燃油量，若指示不准，则需检查燃油表和传感器。
检查油箱中油量
· 打开钥匙开关。
· 查看油量表①所显示油量；如果需要，加注燃油。
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-不得用完油箱中燃油。否则，需要对燃油系统进行排气。
-冬季开始前,检查燃油抗冻性。
	起动发动机前的检查与维护


检查车灯和信号系统的性能和状况（每天检查）
· 检查各个车灯表面。
· 检查灯泡、开关和控制灯。
灭火器
检查灭火器，保证其在必要时能够正常工作。每次使用后要加注灭火剂或更换新灭火器。
随车工具
检查随车工具是否齐备。例如：千斤顶、车轮扳手、停车楔、轮胎充气软管等。
	起动发动机前的检查与维护

	


起动发动机前，每周检查：轮胎气压和状况
检查（轮胎冷态）
· 检查全部轮胎（包括备胎），气压应正常。
· 检查全部轮胎外观，轮胎磨损及花纹深度（按照法定条件检查）。
· 查找嵌在轮胎花纹中或是双胎之间的异物。
检查车轮螺母连接是否牢固。按照规定的紧固扭矩再次紧固所有车轮螺母。
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警告！
-车辆行驶速度，安全性和操纵性，以及轮胎的使用寿命，取决于轮胎的气压是否符合规定。
-轮胎充气压力不足会降低行车安全性，同时会加快轮胎报废的速度。如果轮胎的气压总是不断降低，则必须检查轮胎是否嵌入异物。同时，还要检查轮毂和气门处是否漏气。
-车辆以一定速度行驶后，如果轮胎变热，轮胎气压会上升1bar。在这种状况下，轮胎绝不能放气。轮胎的充气压力会随着空气温度变化，每10℃约变化0.2bar。冬季，在室内检查轮胎时，尤其应注意。
	起动发动机前的检查与维护


挡风玻璃清洗系统/刮水系统
应该根据气候,使用和行车状况,每周一次或更频繁。
· 打开前面罩。
· 拧下盖①。
· 检查储液箱中的液面高度。
· 如果需要,请加注清洗液。
注意：冬季来临前，要加注防冻的挡风玻璃清洗液即容积比为50%的甲醇（或异丙醇、乙二醇）水溶液。
· 重新盖上盖①。
· 检查挡风玻璃清洗系统/刮水系统，是否正常工作。

	起动发动机前的检查与维护


每周检查一次变速器
油面高度检查
· 汽车应停在水平路面上。
· 油面稳定且油温接近常温时，拧开油位观察口处螺塞②。
· 若油位低于观察口位置，则添加GL-5 85W-90重负荷车辆齿轮油。
· 拧开加油口处螺塞①，添加齿轮油至油从观察口②处溢出。
· 拧紧螺塞①、②。
检查发动机、变速箱、分动箱、驱动桥、转向机构、暖风装置及液压翻转系统，是否存在渗漏现象。
必要时请到中国重汽服务站检修。
	起动发动机前的检查与维护


起动发动机前，每月依次检查下列项目：
动力转向系统（每月一次）                                                                                      
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警告! 

如果由于渗漏导致液压油减少，液压动力转向系统就可能失效。在这种情况下，车辆转向会非常费力。此时应立即将车慢速开到最近的中国重汽服务站进行检修。
检查液面高度
· 车辆应停放在水平路面上，并翻转驾驶室。
· 抽出油尺①并检查液面高度。
· 在发动机停转时，液面高度应达到油尺刻度③～④之间。
如果液面高度过低，要通过加注口②加注ATF Ⅲ自动转向油。
加注时，起动发动机并使其保持低速稳定运转，随着向储油罐补充新油的同时，将方向盘从左转向极限位置打到右转向极限位置，反复进行多次，直到回油明显没有空气为止。熄灭发动机，将储油罐油面加至上述要求位置，将盖拧好。

	起动发动机前的检查与维护



液压助力离合器（每月一次）  
检查离合器储油罐制动液面高度
· 车辆应停放在水平路面上。
· 打开前面罩。
· 检查离合器储油罐①中的液面高度。
注意：油罐中离合器制动液面高度应位于MIN与MAX标记之间。
· 如有必要，拧下盖②，添加DOT3制动液。
· 拧上盖②。
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危险!

若油罐中的油量下降到MIN标记以下时，传动装置将不再工作，将导致严重事故。
	起动发动机后的检查工作


起动发动机后的检查工作
发动机机油压力（每天检查）
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警告！
-当心损坏发动机！
-如果驾驶员显示屏显示“机油压力报警”，应立即停车并关闭发动机。查明原因，检查机油油量，必要时加注或者放掉适量的机油使机油油面处于合适的高度。
发动机起动时，驾驶员显示屏不能出现下列任何一种显示：“STOP(停止) ”标志、“机油压力报警”的信息。
消除故障
检查机油油面高度，必要时加注适量机油。
	起动发动机后的检查工作


制动系统(每天检查)
开动车辆前,检查行车制动系统和驻车制动系统工作是否正常。
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警告！
-必须要等到驾驶员显示屏所显示的警告信息(“STOP(停止)”信息)消失后,车辆才能起步!
-注意听空气干燥器（调压阀）有无排气声！
发动机起动后，系统气压达0.55MPa（5.5bar）以上、警告灯熄灭、报警蜂鸣器停止鸣响后，才能松开手制动手柄准备起步。在气压达0.7MPa（7bar）之前，汽车还未完全达到适合于行驶的状态，只有气压达0.7MPa（7bar）之后，制动器才能达到所规定的制动性能。
检查制动器功能及效率
· 打开钥匙开关，气压表指针不能处在红色区域。
· 如果需要，起动发动机，给制动系统充气，直至达到空气干燥器卸荷压力为止。
	起动发动机后的检查工作


转向系统(每天检查)
检查转向间隙
· 起动发动机，怠速运转。
· 将前轮打到直驶位置，左右交替地打方向盘。左右方向使前轮发生转动所需要的方向盘转角各不应超过9°。若转向间隙太大，应立即检查转向系统和转向杆系，必要时到中国重汽服务站进行检修。
空气悬架系统（每天检查）
检查车身是否倾斜
在气囊充气后，车辆停放在水平路面上时，车身不应倾斜。
起动发动机后，每周检查内容
空气悬架系统
检查气囊。
· 检查前后桥上的所有气囊，是否有磨损、污染和老化的迹象。
· 若空气囊有损坏, 应到中国重汽服务站更换新件。
	起动发动机后的检查工作


起动发动机后，每月检查内容
空气干燥器
每月检查一次空气干燥器是否工作正常及有效（或根据当地气候条件、使用和行车状况进行更频繁的检查），打开储气筒的放水阀即可检查。
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警告！
-冬季，失效的空气干燥器会导致制动系统结冰，从而失效。
-操作放水阀时，注意保护好眼睛和手。
测试：
测试时，制动系统必须气压充足。
· 侧向拉动拉环①。
第三章 驾驶车辆
	行车/磨合


行车/磨合
在最初行车阶段，注意发动机和其它总成的磨合,对车辆的耐用性、可靠性及经济性都是非常重要的。
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警告！
-新车和更换车轮后的车辆，在行驶大约50km后，应对车轮螺母按照扭矩要求进行拧紧。
-开始阶段，车轮螺母每天都要用相同的扭矩拧紧，直到已经确定紧固为止。
请遵守如下规范：
第一个2500km之前
· 车辆处于磨合期，要谨慎行车。
· 磨合期车辆应该在平坦良好的路面上行驶。
· 新车不得满载快速行驶。注意观察各种指示灯和警告灯！
· 经常注意变速器、前后桥、轮毂及制动盘的温度，若有严重发热，应找出原因，立即调整或者修理。
· 不要牵引挂车。
在2500km以上行驶期间
· 车速可逐渐增大，直到达到最大车速或发动机允许的最高转速。若更新了某些机械总成或大修之后，同样要小心行车。
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经济地使用车辆
优化车辆的工作条件
-定期到中国重汽服务站维护和保养车辆
只有车况完好（例如空气滤清器清洁,燃油喷射系统调整正确等)的车辆,才可获得最佳燃油消耗指标。
-避免不必要的行车阻力
正确捆绑雨蓬，将可调雨蓬架降到最低高度，可以延长雨蓬的使用寿命，并减少空气阻力，从而明显降低燃油油耗量。
-正确的轮胎气压
若轮胎气压比正常值低1bar，油耗就增加5%。这种额外消耗源于轮胎变形度的增加，使驱动能转化为热能，同时也会降低轮胎使用寿命。
经济行车的操作
-起动发动机
当起动发动机时，不要向下踩加速踏板，因为这时，电子式柴油喷射控制装置（EDC）根据发动机温度等各种因素来调节燃油喷射量。这样可以避免不必要的大喷油量，从而减少排烟量。
-发动机运转暖机
低负荷情况下发动机在怠速时温度上升得非常缓慢，因此不要在车辆处于静止状态下运转发动机使之升温，而应在中等负荷下预热发动机。这是使发动机、变速器、驱动桥达到各自工作温度的最有效方法。由于不必在车辆开动前等待发动机暖机，因此也节省了时间。
-驾驶室加热
车辆发动机是用来驱动车辆的，所以，发动机在怠速时并不是一种最佳热源！辅助加热器仅需消耗车辆发动机在怠速时运转的1/4至1/3燃油量。而且，这还将减少振动、噪音及废气排放。
-停车状态
如果在相当长一段时间内车辆处于静止状态，发动机应停机。
-关闭发动机（停车后不要立即关闭发动机）
在发动机停机之前，不要进行加速。发动机加速将会增加燃油消耗。
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经济的行车方式

-低转速，大负荷
涡轮增压柴油发动机的经济工作范围是其额定转速的50%至80%，最大负荷的80%左右。因此，在正常行驶过程中尽可能让发动机转速表指针保持在绿色刻度范围内，并在大负荷下运转发动机。
-必要时采用大功率，尽可能低转速
当需要大功率时，例如上坡行驶、超车、在高速公路上坡入口处等交通状况时，使用额定转速可提供的最大功率。
-使用转速表
如果希望经济地行驶车辆，发动机转速是一个重要参数，而精确地判断发动机转速的唯一方法就是查看转速表。
-换挡
· 适时换挡
如果在行驶一段上坡路段之前需要换入低速挡，应在开始爬坡之前挂上低速挡。这样就能以足够大的发动机转速驶入坡道，避免再次换挡。

· 不要随意换挡，应合理使用发动机扭矩
由于每次换挡时都会中断牵引力，这就意味着丧失时间和速度。因此，换挡将会增加燃油消耗。还将会加速离合器和同步器的磨损。
· 如果可能，可以跳挡
换入高速挡或换入低速挡时可跳过不需要的挡位。
· 选择尽可能高的挡位起步
在平坦的道路上，车辆能够在满负荷情况下以高挡位起步。例如，司机可以在第3高挡或第4低挡起步，以后则不需要加速。直到离合器啮合后再加速，这样有助于减少离合器的磨损。
· 采用同步变速箱：不需要两次分离离合器，也不用关断油门
对于带同步器的变速器，换挡时不需要两次分开离合器，也不需要断油。这就意味着能更快地换挡，从而减少中断牵引力时间，降低燃油消耗。
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-理想的行车方式
· 平稳驾驶
平稳行车，没有明显地加速或减速，平均速度高，耗油低。例如，收听无线电广播发布的交通公告，以便避开交通阻塞的路况。
· 保持车距
与前面车辆之间保持足够的距离，这样不仅使车辆能安全行驶，而且司机还有机会适应正在变化的交通状况。
· 尽量利用车辆的惯性
载货汽车具有很大的惯性。一旦车辆拥有较大惯性后，即使不再有驱动力，车辆减速也很缓慢，可以利用惯性爬坡或在平坦路面滑行。
在交通条件允许并且高速公路平坦的情况下，可以在距离高速公路出口800米外就释放油门踏板，实际损失的时间很少。
到达坡道底部之前，在适当时机松开制动踏板，并使车辆获得动量

（如果交通状况和交通管理条例允许这样操作）。这样就不需要消耗额外燃油进行加速，来获得车辆所需的动能。
· 避免不必要的停车和制动
缓慢但平稳地行车，而不是停车（如在交通信号灯处）将会降低燃油消耗。因为这样做将可避免车辆从静止状态开始起步，并可使传动系统机构减少磨损。
例如，一辆重40吨的牵引车列车从0km/小时加速到60km/小时需要消耗大约0.5升燃油。
-合理使用巡航控制
如果能灵活地使用巡航控制，可使驾驶变得更加舒适。
但是，巡航控制在管理车速时不能预测交通状况。因此，巡航控制使用不当将会增加不必要的燃油消耗。这一点如同司机不提前预测道路状况时的情况。
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· 在达到坡顶之前关闭巡航控制
巡航控制无法探测出坡道是否很快结束，所以，它将继续在满负荷状态下行驶，直到车速达到其设定值。此后，由于下坡时车速增大，就不得不紧急制动车辆。因此在到达坡顶之前就关闭巡航控制便可使车辆以滑行状态驶过坡顶，所需要的喷油量很少。在驶过坡顶之后，就不需要过多地甚至完全不需要制动车辆。
· 在适当时机关闭巡航控制
当司机意识到将要降低行驶速度，例如在高速公路出口之前或如果前面有受阻车辆长队时，则应关闭巡航控制。巡航控制无法意识到将要减低行驶速度，而是保持设定的车速行驶，直到使用离合器或制动装置时为止。如果当司机意识到将要减低行驶速度时提前关闭巡航控制装置，车辆就将在不消耗燃油的情况下滑行越过障碍物或弯道，此后，就不需要过多地制动车辆，甚至完全不需要制动车辆。
	车辆负载


车辆负载
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警告！
车辆装载时，应注意下列事项:
-有关工人劳动保护和事故预防的现行国家法规条例（例如，劳动法中健康和安全规定）。
-有关道路车辆负载安全和负载分布方案的国家法规。
-随车提供的制造厂商有关操作说明。
             常见装载错误
	错误
	结果

	仅在一侧加载
	悬架/轮胎单侧超载

	仅在一侧加载重心过高
	转弯时可能翻车

	货物固定不合适/没有充分捆牢在载货平板上
	当制动或转弯时
-货物摇晃
-车身及货物有危险性

	车载货物与货车前隔板、侧板、后隔板之间有间隙，或者货物之间有间隙。
	当制动或转弯时
-货物摇晃
-车身及货物有危险性


装载和卸载的基本要求
-不得超过最大轴荷或车辆允许总重。
-固定好货物，不要在行驶时掉落到道路上。
-检查货厢前拦板固定是否牢靠。固定好车载货物，应尽可能紧靠在前拦板上，尽可能利用全部车箱，确保货物均匀放置。
-货物的重心应在车辆中间，不要让重心前移，否则会使前轴超载。
-如果装货时将叉车开上了车箱底板上，避免把货物放置在少      数几个支撑点上。
-如果将货物移向后桥，转向桥前轴所承受的载荷必须保持在最小规定值以上（例如，两轴卡车最小前桥载荷为车重的25%，其它车型为车重的20%。对于刚性牵引杆/中置轴牵引杆挂车，最小载荷在任何时候需要保持在车重的25%）。
-当车辆制动时，负载将转移到前桥上，而后桥轴负载相应减少，前桥将要承受超载的危险。
-注意轮胎尺寸、额定载重量以及所需气压。
	车辆负载


自卸车装卸货物基本要求
-将货物安排得使其重心尽量靠近自卸车的中心。
-装载石块或大块橡胶时，务必要小心处置，不要让它们从很高处向下落入自卸车车厢底板上。
-尽可能采用紧固措施，以防侧板向外凸起变形。
-卸车时，应确保承载车轮位于平坦、水平坚硬的地面上。
-在后部安装有起重机的车辆上，注意后桥不得超过最大允许载荷。
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冬季用车
我们建议您冬季来临之前，在驾驶室、车身和底盘等处涂上蜡基保护剂。特别在易受冻损坏地方，重新涂上密封保护剂。经常对整车进行全面清洗，清除可能含盐分的腐蚀物。
发动机在0℃以下怠速时
发动机在0℃以下长时间怠速运转时，会增加发动机的磨损，因此注意怠速运转状态时间不要过长。
燃油箱
在冬季来临之前，排干燃油箱中的水。
燃油
冬季，应使用冬季用柴油。
燃油粗滤器
温度在-30℃以下时，每天排干燃油粗滤器中的水。
辅助加热器

在天气非常冷(温度低于-20°C)时，车辆应安装辅助加热器（选用装置）。检查其功能和状况，保证正常工作。
冷却系统
检查防冻液。必要时，添加防冻液。应使用适宜环境温度的防冻液。
挡风玻璃刮水器
添加防冻液。
蓄电池
检查电解液的酸度。
冬季开始前，给蓄电池充满电。整个冬季，蓄电池的电量必须保持在其总电量的90%以上。以保证蓄电池处于能够随时工作状态。
汽车大灯
检查安装状况，如果有必要，则进行调整。
	冬季用车



雪地防滑链
如果在积雪覆盖的道路上或形成了坚固冰雪层的路面上行车时，应在驱动轮上安装雪地防滑链。雪地防滑链不要安装得太紧。确保雪地防滑链可稍稍移动为宜（自行清洁作用）。
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警告！
-使用雪地防滑链时，应确保挡泥板和轮胎之间有足够的间隙，必要时与车身之间也需要有足够的间隙！

-在安装轮胎有空气悬架的车辆上，如果安装了雪地防滑链，不得在空气悬架比较低的状态下行驶！
	起动发动机


起动发动机
在起动发动机之前，检查蓄电池的开关是否已接通。
避免不必要的发动机起动以保护蓄电池。
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警告！
-车辆长期停驻时或对电气系统进行维护时，蓄电池主开关应关闭。不得在发动机运转时断开主开关。
-在发动机运转时不得松开或取下蓄电池接线柱端头。
电源总开关
接通开关
· 将蓄电池箱体外侧手柄①旋转至竖直位置，即接通电源。
断开开关
· 将蓄电池箱体外侧手柄①旋转至水平位置，即断开电源。
	起动发动机
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警告！
-不得在行车时关闭钥匙开关，始终将钥匙开关置于行车位置“Ⅱ”。
-当离开车辆时必须取下钥匙，即使离开很短的时间。

将钥匙转至位置“Ⅱ”挡

有关灯将轮流驱动：位置灯－制动灯/倒车灯亮－后雾灯/工作灯亮－前雾灯/近光灯亮…依次驱动。与此同时，仪表所有指示灯依次点亮，仪表开始显示，信息显示屏这时反复切换“行车屏”，“输入信息屏”，“输出信息屏”的显示。
系统若检测有故障时，信息显示屏会有相应的故障内容闪动显示（如有多个故障同时出现，则循环显示）。
	起动发动机



发动机起动   
· 使用驻车制动器
· 将变速箱挂到空挡。
· 将钥匙转至“Ⅱ (ON) ”挡，同时左右转动方向盘解除方向盘锁。
· 将钥匙转至启动发动机位置“START”挡。
· 起动时间不得超过15秒。
· 发动机起动后松开钥匙。
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警告！
-当发动机起动时立即检查驾驶员显示屏，见“驾驶员显示屏和检测灯仪表板”。
-如果车辆已起步，驾驶员显示屏“机油压力报警”油压控制灯亮起，同时中央报警灯开始闪烁，应立即关闭发动机，查找并排除故障。
其它各灯在完成其检查/警告功能后熄灭。在驾驶员显示屏上的故障显示标志“STOP”消失之前不要开动车辆。
如果发动机不能起动
· 将钥匙逆时针方向转回到位置“LOCK”挡。
· 等待约30秒，使蓄电池重新恢复。
· 重复上述起动步骤。
	关闭发动机



关闭发动机
关闭发动机（只能在车辆静止时进行）
 eq \o\ac(○,i)
注意！
如果发动机一直在高负荷下运转，冷却液温度会很高。此情况下不得马上关闭发动机，应先让其减速降低负荷，怠速运行3至5分钟。等发动机冷却温度下降后才可熄火。
· 将变速器置于空挡。
· 使用驻车制动。
· 按逆时针方向转动钥匙至位置“LOCK”挡。
这样发动机即关闭。
· 关闭蓄电池开关。
锁住方向盘
· 将钥匙转至位置“LOCK”挡并取下。
· 转动方向盘直至听到方向盘锁止声音。
此时方向盘就不能再转动。
[image: image235.wmf]
危险！
在车辆行驶过程中不得锁住转向机构。

	变速器


变速器
[image: image236.wmf]
警告!
为避免人身伤害，应遵守规定的操作程序：
-任何时候只要您在车辆上作业，驻车或离开驾驶室而发动机保持运转，请将变速箱置于空挡位置，实施驻车制动（拉手刹）并阻塞车轮。
-停车或离开驾驶室时，应将变速箱置于空挡，并实施驻车制动（拉手刹）。
-在气压升至正常值之前，请勿解除驻车制动或挂挡。
-为避免在牵引过程中损坏变速箱，请将变速杆置于空挡，将驱动轮升离地面或断开传动系统连接。
	变速器



中国重汽变速箱具有结构紧凑、重量轻、操纵轻便、可靠性高、易于维修、零件通用性强、整车适应性好等特点。
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-车辆在行驶中应尽可能使用高挡行驶，保证发动机处于经济转速区。
-当停放车辆或离开驾驶室时，应将变速杆置于空挡并使用手制动。
-车辆起步前，应首先解除驻车制动。
-驻车制动应在气压上升到驻车制动解除压力时进行解除，此时方可挂挡起步。
-非必要时，不应频繁紧急制动或急剧加速。
-变速器处于空挡位置时不得下坡滑行。
	变速器


换挡
根据道路情况，采用1挡或2挡起步。
在低挡/高挡范围内换挡
· 每次换挡应将离合器踩到底。
· 应缓慢接合离合器。
· 根据挡位标牌换挡，操纵杆应挂挡到位。
[image: image237.wmf]
警告！
-换挡时，驾驶员应熟知各挡车速行驶范围，避免换入与车速不相适应的挡位。
-车辆下坡行驶时应换入低挡，充分利用发动机制动。
-只有在车辆静止时，发动机怠速时才可以挂入倒挡。
-驻车制动应在气压上升到驻车制动解除压力时进行解除。
-车速大于25km/h时，严禁从高挡区挂向低挡区。

	变速器


变速器-不带同步器（HW13710/HW12710等）
该系列变速器的主箱内没有同步器，换挡是靠移动滑套①来进行的，主轴滑套通过渐开线花键套在主轴③上，移动滑套使滑套的接合齿（外花键）与主轴齿轮②的内花键啮合传递动力。
滑套和主轴各挡齿轮接合齿端有相同大小的锥角：α=35°。由于主轴齿轮相对于主轴处于浮动状态，所以换挡时需克服较大的换挡阻力才能挂入、需平稳地施加换挡力。
啮合套换挡步骤：
· 啮合套换挡需克服较大的换挡阻力才能挂入,换挡时需平稳地施加换挡力。
· 车辆在行驶中由高挡换入1挡、2挡时，必须使用“两脚离合器法”换挡。
· 换倒挡时必须停车进行，否则易损坏啮合套。
注：
换挡时，离合器必须彻底分离，变速杆应挂挡到位。
换挡手柄⑤上开关阀④有高挡和低挡两个位置。停车时，开关阀应置于低挡区。
车辆必须待气压上升到驻车制动解除需要的气压时，方可挂挡起步。

	变速器


高低挡之间的转换
[image: image238.wmf]
警告！
-除非当前车速处于您想挂入挡允许的范围内，否则不得提前向下换到任何一挡。
-每次换挡时应将离合器踩到底。
-当变速器从低挡区向高挡区（反之亦然）换挡时，不要跳挡操作。
-车辆下坡时，禁止变换高、低挡位区。
换挡手柄开关阀有高挡①和低挡②两个位置。
图中显示了换挡机构位置和换挡手柄。
 eq \o\ac(○,i)
	变速器


高低挡之间的转换
HW90510、HW12710、HW13710、HW15710、HW19712变速器操纵手柄带有高挡手柄阀，用于变速器的高低挡转换。以HW13710变速器为例，当从低挡区向高挡区（反之亦然）换挡时，应先将手柄阀置于H（L）位置,然后摘到空挡，有意识稍等片刻，再挂6挡（5挡），不要进行跳挡操作，否则将影响副箱同步器的使用寿命。当手柄在挡位上时，进行手柄阀H-L切换，高低挡并不切换，只有到空挡位置时才能进行切换。
	变速器


接合取力器
[image: image239.wmf]
警告！
只有低挡段才能使用取力器。
取力器接合
车辆处于静止状态时，踩下离合器踏板，按下取力器开关①，接合取力器，此时，仪表板上指示灯 [image: image240.png]


 亮起；根据取力器输出速度的要求，挂入低挡位，松开离合器。
取力器脱开
踩下离合器踏板，主箱置入空挡，按下取力器开关①复位，大约3秒后，松开离合器踏板即断开取力器。同时，仪表板上指示灯 [image: image241.png]


 熄灭。
	    变速器


变速器空挡取力操作（配置HW12710/HW13710变速器车型）
车辆需在停车时使用取力器，可按如下操作：
- 拉下手刹，使车辆处于停止状态；
- 将变速器挂入低挡区并按下变速器空挡开关②；
- 压缩空气强制将变速器副箱挂入空挡（此时变速器副箱没有输出，但主箱可换挡）；
- 按下取力器开关①，仪表板指示灯点亮；
- 根据取力器输出速度的要求，将主箱挡位挂入合适挡位，取力器输出动力。
变速器空挡取力解除
-将变速器挂入空挡。
-按下变速器空挡开关②上部及取力器开关①上部，仪表板指示灯熄灭，取力器停止工作。
[image: image242.wmf]
警告！
-使用取力器空挡开关时，必须先将变速器挂入低挡区！
-取力器空挡开关解除前，必须将变速器挂入空挡！
	变速器



· 工作温度
连续工作期间的最高温度不得超过120℃，最低温度不得低于-40℃。
工作温度如果超过120℃，会使润滑油分解并缩短变速器使用寿命。
下列情况中的任何一种均可引起变速器的工作温度超过120℃：
-连续地在行驶速度<32km/h的情况下工作。
-发动机转速高。
-环境温度高。
-排气系统太靠近变速器。
-大功率超速运转。
· 工作倾斜角
变速器的工作倾斜角超过15°时，润滑可能不充分（工作倾斜角等于变速器在底盘上的安装角加上斜坡角度）。
· 拖行或滑行
切勿踩下离合器踏板使车辆空挡滑行。
当车辆需要拖行时，可抽出半轴或脱开传动轴，也可以使驱动轮离地拖行。
[image: image243.wmf]
警告！
-装HW系列变速器的车辆挂低挡（爬行挡）或倒挡时，应先停车，再挂挡，以免损坏变速器内部零件。挂倒挡（爬行挡）时，需使用较大的选挡力以克服倒挡（爬行挡）锁的阻力。
-车辆起步前，应首先解除驻车制动。采用断气驻车制动车辆，应在气压上升到驻车制动解除压力时，方可挂挡起步。
-使用中发现变速器有异常声响、操作明显沉重等不正常现象，应立即停车检查，待排除故障后再继续行驶。
-“三包”期内的变速器不允许私自拆卸与装配。

	变速器



大齿变速器
DC6J70TC/DC7J100TC/DC7J120TC等系列变速器
该系列变速器总成采用了双锥面惯性式锁环同步器、树脂同步环、电子束焊、齿轮齿面强力喷丸和气动换挡助力器等先进技术。
该系列变速器总成具有结构紧凑、重量轻、操纵轻便、可靠性高、易于维修、零件通用性强、整车适应性好等特点。加装换挡助力器之后，可大大减轻驾驶员的劳动强度，使得换挡操纵更加轻便灵活。
正确合理地使用和保养变速器，对提高汽车整车的动力性、经济性、安全性和可靠性是十分重要的，因此变速器在使用中要注意以下几点：
－车辆在行驶中应尽可能使用高挡行驶，保证发动机处于经济转速区。
－车辆加速时可跳挡操作，充分利用发动机功率。
－车辆下坡行驶时应换入低挡，充分利用发动机制动。
－密切注视路况，使发动机工作在经济区。
－非必要时，不应频繁使用紧急脚制动或急剧加速。
	变速器


换挡
· 该系列变速器采用同步器换挡，正确的换挡步骤是：
－换挡时，离合器踏板应踏到底。
－平稳而准确地移动变速杆到所需挡位，遇到阻力时逐渐加力片刻，即可挂上所需的挡位。
－平稳地松开离合器踏板，加速到合适的车速。
· 倒挡为啮合套、2挡为接合齿换挡，正确的换挡步骤是：
－ 挂1、倒挡时，需克服较大的换挡阻力才能挂入、因此换挡时需平稳地施加换挡力。
－ 车辆在行驶中由高挡换入1挡、2挡时，必须使用“两脚离合器法”换挡。
－ 换倒挡时必须停车进行，否则易于损坏啮合套。
· 换挡时，驾驶员应熟知各挡车速行驶范围，避免换入与车速不相适应的挡位，从而防止发动机和传动系统部件超速和过载
	变速器



离合器的调整
换挡时离合器踏板应踏到底，此时离合器是否彻底分离，对变速器换挡性能和同步器寿命影响很大，因此要经常检查离合器踏板行程，检查离合器是否彻底分离和完全接合。
离合器彻底分离位置的检查方法如下：
车辆停止时，让发动机怠速运转，此时将离合器踏板踏到底，数秒后移动变速杆挂1挡或倒挡，如果啮合套发出刺耳的换挡噪声，则离合器分离不彻底，需调整离合器；否则表明离合器分离彻底。
	差速锁


差速锁
差速锁－后桥轮间差速锁（对于斯太尔桥、MCY11、MCY13、440桥）
在驶入坏路或不结实路面前，为防止后轮单个轮胎打滑，可以在短时间地使用差速锁。接合差速锁时，车辆应静止或缓慢直行。
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-当使用差速锁时，车轮防抱死制动系统的调节功能会有一段时间的延迟。在车轮防抱死制动系统调节之前，车轮可能会短时间抱死。转向能力和方向稳定性受到限制。
-当差速锁起作用时，车辆转向能力受到损害。当轮间差速锁时，不得在坚实路面的弯道处行驶，因为同一轮轴上的左右轮之间没有差速功能。当车辆行驶到坚实路面时，应立刻脱开差速锁。
	差速锁


轮间差速锁啮合－4×2，6×2车辆   
· 松开油门踏板（减速）。
· 将差速锁旋钮旋至①处。
后桥轮间差速锁啮合。
轮间差速锁指示灯点亮。
· 小心踩油门踏板然后缓慢加速。
差速锁的脱开
· 放开油门，踩下离合器。
· 将差速锁旋钮旋至②处。
当轮间差速锁脱开后，仪表板轮间差速指示灯熄灭。
[image: image244.wmf]
警告！
-只有在车辆处于停止状态，或低速（相当于人步行的速度）下直线行驶时，才能接合差速锁。
-当轮间差速锁指示灯点亮时，车辆不能转弯和高速行驶。
	差速锁


轮间差速锁－6×4和8×4等车辆
差速锁啮合的操作原则：先接合轴间差速锁，再接合轮间差速锁。
· 接合轴间差速锁（具体操作见轴间差速锁的结合）。
· 松开油门踏板（减速）。
· 将差速锁旋钮旋至①处。
后桥轮间差速锁啮合。
轮间差速锁指示灯点亮。
[image: image245.wmf]
· 小心踩油门踏板然后慢慢加速。
差速锁的脱开
· 放开油门，踩下离合器。
· 将差速锁旋钮旋至②处。
当轮间差速锁脱开后，仪表板轮间差速指示灯熄灭。
	差速锁



轴间差速锁
轴间差速锁：用来锁住第一和第二驱动桥间的轴间差速器。
轴间差速锁的啮合
· 松开油门踏板（减速）。
· 将差速锁旋钮旋至①处。
当轴间差速器接合后，仪表板轴间差速锁指示灯点亮。
差速锁的脱开
[image: image246.wmf]
· 放开油门，踩下离合器。
· 将差速锁旋钮旋至②处。
当轴间差速锁脱开后，仪表板轴间差速指示灯熄灭。
	离合器操纵系统


离合器操纵系统采用了液压操纵、气助力式结构。踩下离合器踏板时，总泵推杆推动活塞前移，推动制动液沿油管进入助力缸液压控制腔，制动液一方面作为工作压力作用在活塞上，另一方面又作为控制压力调控助力缸气室的进气阀，当压缩空气进入助力缸气室，产生气助力，一起推动活塞使助力缸推杆前移，分离摇臂和分离拨叉向前（推式）或向后（拉式）推动分离轴承，从而使离合器分离。
离合器总泵、储油罐等全都布置在驾驶室的前围上，传动缸通过高压软管与布置在底盘上的助力缸相连，离合器与制动操纵部分共用一个支架，储油罐直接安装在离合器总泵上。在离合器操纵过程中驾驶员脚后跟可以不离开地板，操纵完毕，可以将左脚放置于离合器踏板左边的凸台之上，降低了驾驶疲劳又有利于精准操作离合器。                                   
	离合器操纵系统



离合器操纵系统


推式离合器操纵装置图
1 离合器踏板总成  2 离合器储油罐  3 离合器总泵  4 高压油管
5 离合器助力缸  6 助力缸支架  7 分离摇臂  

拉式离合器操纵装置图
1 离合器踏板总成    2 离合器储油罐
3 离合器总泵  4 高压油管  5  离合器助力缸

	半挂车操作


半挂车操作
半挂车操作一般规程
半挂牵引车装备有双管路挂车制动控制系统。
[image: image247.wmf]
警告！
-连接半挂车或操作鞍座时，应仔细查看鞍座侧面提示牌。
-当牵引车倒车移向半挂车时，不准任何人站在牵引车与半挂车之间。
-挂上半挂车后，应检查手柄位置，确认鞍座正确啮合。
-若使用多种半挂车，应检查中心销钉和鞍座间的间隙。

-挂接时经常检查牵引车和半挂车之间的气接头连接

及密封状况，确保功能正常，发现损坏及时予以更换。

-当湿气、灰尘或沙粒进入挂车插座，特别是ABS插座(始

终负载24V电压)，易导致接头腐蚀、发热，可能损坏接

头和电缆。应定期用压缩空气吹净插座和插头，必要时用

抗磨布清洁。
[image: image248.wmf]
警告！

-应经常检查牵引车与半挂车连接制动螺旋管及电气连接螺旋电缆状况，若发现损坏，立即到中国重汽服务站更换。

清洁牵引车和半挂车插座
· 应采用6～8bar压缩空气清洁牵引车和半挂车插座，不能用水和机械物品进行清洁。
· 在清洁过程中，应关闭钥匙开关及照明系统。

	半挂车操作



连接半挂车
· 固定半挂车防止滑行。
· 将鞍座手柄①向上提起，使手柄进入上部长孔中再向外拉出，直至手柄杆上的定位槽卡住鞍座壳体，此时鞍座便处于准备偶合的张口状态。
· 倒车对接，当牵引销进入鞍座接口后，锁钩及锲座块便自动将牵引销锁住，完成对接，此时手柄也自动退回位，表示对接正确。
[image: image249.wmf]
警告！
当牵引车带上半挂车之后，请务必检查锁止手柄是否正确锁止。
· 连接半挂车与牵引车之间的制动管路及电气接头。
－连接压缩空气管路，注意行驶过程中管路不能被拉紧、摩擦和缠绕。
－首先连接制动控制管路接头（黄色）②。
－然后连接充气管路接头（红色）③。
－检查其功能。

	半挂车操作



半挂车的脱开
· 检查路况，防止半挂车滑行。
· 将半挂车固定，使车轮不能移动。
· 带双管路制动系统的半挂车或全挂车在脱开牵引车之前，必须严格按顺序，先脱开充气管路接头（红色），然后再脱开制动控制管路（黄色），否则挂车制动器就会松开。
· 将鞍座手柄①拉出，直至其定位槽卡住鞍座壳体，此时锲块②即与锁钩③脱开，向前开动牵引车，锁钩③转动，松开牵引销，完成脱开动作。
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警告！
-若较长时间不接挂车，请将鞍座手柄①复位。
-请务必按正确的顺序断开气接头。否则半挂车将解除制动，可能导致溜车。
-断开后用接头盖保护接头免受污染。
	半挂车的操作



轮胎间距
[image: image252.wmf]
警告！
－有损害车辆的危险！
-半挂车和牵引车之间的距离有严格限制！
-牵引车挂车的机动性是有限制的！
-当行驶在水洼、斜坡和泥泞路面时，有可能会对牵引车和半挂车造成严重的损害。

确保有足够的轮胎间隙！
[image: image253.wmf]
警告！
－有损害车辆的危险！
－为达到最佳承载轮胎和挡泥板的间隙是有限制的。当车辆降低高度时，车辆只能按步行速度短距离行驶，参见“冬季保养”和“半挂车操作”否则，将导致挡泥板和轮胎的损坏。
	鞍座


鞍座
打开操作：
向上旋转拉栓定位挡①到水平位置，同时向前旋转手柄②，将其四边形卡槽卡在鞍座板矩形槽前侧边。
挂上挂车后检查：
确保拉栓定位挡①已经回位到图示状态，并且警示孔③在鞍座板外侧附近，此时鞍座锁合牢靠。
如果拉栓定位挡①未下落 至锁定位置，或警示孔③离鞍座板外侧较远，应检查鞍座是否锁止。


[image: image254.wmf]
警告！
请务必按照操作要求进行操作。
	鞍座


鞍座维护和保养
· 牵引车与半挂车接合前，务必清洁牵引座上表面及润滑油槽①，并确保使用重载润滑脂（如2#锂基润滑脂）注满润滑油槽①且均匀涂抹牵引座上表面。
· 每行驶5000km，清除掉牵引座上表面及锁钩③、马蹄口②上的润滑脂，并清洁该处，重新使用新重载润滑脂均匀涂抹牵引座上表面及锁钩③、马蹄口②与牵引销配合表面。
· 每行驶5000km，对下述各处进行调整与检查。
为了补偿牵引销及锁钩③的磨损及防止在结合时销块过紧，使手柄无法拉出，在牵引车与半挂车结合的情况下，将调整螺栓旋出，再顺时针旋入，直至调整螺栓⑤与销块接触，然后逆时针将调整螺栓⑤旋出半圈，再锁紧调整螺栓上的螺母④。
应随时检查支座轴螺栓⑥，确保其紧固。
	空气悬架


空气悬架
空气悬架系统概述
空气悬架的气囊内充满压缩空气，通过控制系统控制气囊充放气，以实现车辆承载能力及高度调节。 
空气悬架结构特点： 
-4×2、6×4空气悬架为单桥四气囊，双桥八气囊结构； 
-6×2采用单桥四气囊，双桥八气囊结构，后桥为支撑桥，后桥前方布置举升气囊，实现后桥提升； 
-前、后桥布置横向稳定杆，提高车辆稳定性。
空气悬架功能特点： 
-高度可调，方便拖挂和货物装卸；
-后桥为随动桥，在空载、半载条件下可提升。
	空气悬架


电控空气悬架（ECAS）
电控空气悬架是通过操纵遥控器或仪表台翘板开关来控制悬架高度。
	空气悬架


遥控器按键说明
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-非气囊悬架结构的前桥，其气囊提升按键无效；
-非提升后桥，其提升按键无效；
-后桥及后桥气囊提升，只能有一个处于激活状态；
-只有车速＜30Km/h，遥控器按键操作有效。
	空气悬架



车辆高度调节
· 点按后桥气囊提升键，后桥气囊提升状态指示灯亮，提升状态激活。
· 再次点按后桥气囊提升键，后桥气囊提升状态指示灯熄灭，提升状态关闭。
	空气悬架



调整车辆高度
· 长按“上升”或“下降”键,车辆高度即可上升或下降；上升或下降过程中，松开按键，车辆高度调整停止。
最高高度：允许设定的最大值；
正常高度：正常行驶默认值；
最低高度：允许设定的最小值。
注意：
遥控器只能在允许设定的高度范围内操作。
	空气悬架


存储记忆高度
· 按“上升”或“下降”键，调整车辆至需要高度，松开按键，同时按下“STOP”+“M1/M2”键，则存储车辆高度。
使用记忆高度
· 按下“M1”/“M2”键，车辆自动充放气调整到存储记忆高度。
	空气悬架


恢复车辆正常高度
· 按下“正常高度”键，车辆自动恢复到设定的正常高度。
“STOP”键
· 在恢复车辆正常高度过程中，按下“STOP”键可停止车辆高度调整。
	空气悬架


提升桥操作
· 点按提升桥键，后桥提升状态指示灯点亮，提升状态激活；
· 再次点按提升桥键，后桥提升状态指示灯熄灭，提升状态关闭。
	空气悬架


· 提升桥键被激活，点按“上升键”或“下降键”，来控制提升桥上升或下降。
	空气悬架



驾驶室翘板开关
4×2、6×4车型（单桥四气囊，双桥八气囊），装配三高度选择开关、ECAS故障报警灯；
6×2提升后桥车型（双桥八气囊+提升桥提升气囊），装配三高度选择开关、提升轴升降开关、驱动帮助开关、ECAS故障报警灯及提升指示灯。

ECAS故障报警灯
在报警+闪亮时，ECAS出现故障，应停车检查，必要时联系中国重汽服务站。
提升指示灯
指示灯点亮时，表示提升桥处于提升状态。
	空气悬架


提升轴升降开关
按下开关，提升轴会自动持续地进行充放气至相应的位置。不可能通过开关将提升轴停留在中间位置。再按一下此开关，提升轴下降。
三高度选择开关
不操作开关时为正常高度，当置于高度1挡位时车架升高25mm，当置于高度2时车架降低25mm。
驱动帮助开关
驱动帮助功能是电控空气悬架系统提供的特殊辅助功能。激活此功能后系统会将提升轴或随动轴上的承载载荷向驱动轴转移，直至驱动轴达到最大载荷。这样可以使驱动轴对地面的正压力达到最大，从而使车辆的驱动力达到最大。通常在车速低于55km/h时（包括0km/h）允许激活驱动帮助开关，在车速超过55km/h后驱动帮助功能将自动关闭。持续按下驱动帮助开关5s以上，激活的驱动帮助功能将强制关闭。
第四章 实用建议
	更换车轮


更换车轮
轮胎的使用与保养
-气压
轮胎充气后应检查各部位是否漏气，如发现漏气应及时修理。
轮胎在使用过程中必须保证胎压正常。
长时间运行或者作业时，应定时检查轮胎气压。满负荷长时间停车时，前后轴必须架起。
气压偏高，轮胎容易磨冠、顶爆；气压偏低，轮胎易变形、撵坏。
双胎并装时，两胎气压应一致。
-速度
各种轮胎有不同速度级别的限制。超速行驶会引起轮胎早期损坏。路面不好时，行驶速度不要过快，尽量减少急刹车、急转弯。
高速行驶时轮胎容易升温，一旦升温过高应及时采取措施，以防胎体爆破。
-车况
车辆前轮前束应经常检测和调整，否则会造成轮胎偏磨和早期损坏。
不要使用锈蚀变形或者尺寸不符合规定的轮辋，会造成止口磨损。
驶过路边台阶会对轮胎造成外表看不到的内部损害（胎体损害），这会引起轮胎的爆炸，经常如此则会造成严重的事故。为此，应当避免驶过路边台阶，如果难以避免，以尽可能低的速度，90度角驶过（低于步行速度）。
-花纹
纵向花纹阻力小、速度快，适用于水泥、柏油等硬质路面。
横向花纹附着力强、爬坡性能好。
混合花纹结合纵向花纹的特点，适用于沥青、水泥混凝土等路面。
越野花纹适用于无路面或者条件较差的路面。
胎面花纹磨损至磨耗标志时，应停止使用。

	更换车轮


-负荷
车辆载荷应符合现行国家标准中规定的负荷，严禁超载。
车辆装载货物应分布均匀，避免不平衡的装载。
严重超载会引起胎面的异常磨损、肩空、脱层、止口爆裂等。
层级高，负荷大的轮胎不宜高速行驶。
加强型轮胎可根据设计标准适当提高负荷。
-装配
轮胎必须装配在规定的车型和轮辋上，安装和拆卸轮胎要用专用工具和器械，严禁硬撬、硬砸。
同一车轴应该装配相同规格、结构、花纹和层级的轮胎。
斜交胎和子午胎不能混装。
装配有向花纹轮胎时，应使轮胎旋转方向标志与车辆行驶方向一致。
防滑链应对称安装，不用时立即卸掉。
-换位
轮胎应定期换位。货车轮胎一般行驶5000km进行一次换位。

-无内胎轮胎
无内胎轮胎分转向轮和驱动轮。转向轮的转向特性好，而驱动轮的附着力更好。因此驱动轮轮胎不能用于转向轮！     
备用轮胎必须是转向轮轮胎。
-全轮驱动的车辆轮胎
如果车辆采用全轮驱动，通常使用相同规格、尺寸和结构的轮胎。
前后轴的轮胎滚动周长之差不应超过2%，否则前轴啮合时，或者轴间差速锁止时，动力传动系统会形成应力，这会对安全性和行驶性能带来严重的危害，轮胎也会加速磨损。
-更改轮胎尺寸
只能使用该车规定的车轮与轮胎尺寸。
若更改轮胎尺寸应到中国重汽维修站，对整车控制单元、发动机ECU、行驶记录仪的程序进行刷新，否则将影响行驶记录仪的准确性。 

	更换车轮



-基本规范
由于阳光照射和环境因素的影响，轮胎会逐渐老化，轮胎中的橡胶会逐渐失去弹性。轮胎会逐渐变硬、变脆，并且开始出现裂纹。应根据轮胎使用及磨损状况，及时更换轮胎。
	更换车轮



更换备用车轮
[image: image255.wmf]
警告！
当松开备用车轮时，由于备用车轮很重，因此其重心非常容易变化，备用车轮可能会掉落或者翻转下来，砸伤自己或者其他人。
卸下备用车轮
· 拧下车轮螺母。
· 摇动绞盘，直到传动链松弛下来。
· 将备胎向旁边或者后边拉。
· 取出备胎托架。
安装备用车轮
安装备胎和拆除的步骤相反。拧紧螺母后，松开传动链。定期检查固定备胎的螺母。
	更换车轮


更换车轮
[image: image256.wmf]
警告！
换备用车轮之前关闭钥匙开关。
· 如果在道路上换备用车轮，为了您的安全，务必遵守当地的交通法规（如正确放置三角警告牌等）并且确保车辆不要滑动。
· 拆下车轮的固定螺母，只剩3个均匀分布的螺母。
· 将千斤顶放置在车辆相关一侧设计的支撑点处，确保其不会滑动。
说明：按照相关规定，千斤顶至少由专业人员（专业维修中心）每年检查一次。
· 顶起车辆，并保证基础坚实。
· 确认更换的车轮在车轮螺栓上可以完全自由移动后，松开最后3个车轮螺母。
· 取下车轮，注意不要损坏螺纹。
· 安装备用车轮之前清除制动鼓、轮辋、螺母和螺栓接触面的锈蚀和脏物,将与车轮定位孔及轮边上相配的外圆擦拭干净，并抹上适量油脂。
· 安装备用车轮，（轮胎充气压力必须符合规定），小心不要损坏螺纹。
· 用手拧上螺母，按对角交叉顺序拧紧螺母，直到用手拧不动。
· 降低千斤顶，放下车轮，以550～600Nm力矩交叉拧紧螺母。
· 新车行驶大约50km之后，重新紧固螺母，每天检查，并且达到规定的扭紧力矩，如果需要再拧紧，连续做此工作，直到螺母紧固为止。
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轮胎充气
可以通过安装在空气干燥器上的充气接头对轮胎充气，步骤如下：
· 取下接口的防尘帽①。
· 轮胎充气软管一端接在轮胎的气门嘴上。
· 将轮胎充气软管另一端拧在空气干燥器上的充气接头上。
· 加速运转发动机。
· 检查轮胎压力，必要时将其修正。
	牵引和牵引起动


用牵引杆牵引车辆
被牵引的车辆必须有驾驶员来转向和制动车辆。
· 起动发动机。
· 给制动系统充气，直至达到卸荷压力为止。
· 变速器空挡。
· 断开分动器。
· 解除驻车制动（手刹）。
· 通过牵引钩①缓慢牵引车辆。
· 牵引速度最大不要超过60km/小时。
牵引后
· 关闭发动机。
· 使用驻车制动，为了防止车辆溜车，应将车轮用楔块垫住。
	牵引和牵引起动


牵引准备（拖车）
牵引前，断开传动轴，切断动力。
[image: image257.wmf]
警告！
-没有液压助力，试图对静止车辆进行转向会导致转向系统损坏！
-只有在车辆移动时，可以在没有液压助力情况下转向。
-如果发动机停止，由于液压助力失效，需要在方向盘上施加更大的力，应缓慢牵引车辆。
-如果制动系统储备的空气压力不足而且弹簧制动启动，可以引入外部压缩空气（至少0.55MPa）或机械手段使之松开，参见“弹簧储能制动气室-紧急解除”，应注意此后车辆无制动！
	牵引和牵引起动


车桥损坏时的车辆牵引
[image: image258.wmf]
警告！
-如果车辆被升起，应关闭点火开关。
-钥匙打到“0”挡。
前桥
· 使用专用运输设备或升高前桥后进行牵引。
· 如果升高车辆前部，则应断开后桥的传动轴。
· 对四轴车辆只能升高前部。
后桥
· 使用专用运输设备或升高后桥后进行牵引。
· 如果车辆是全轮驱动，断开前桥传动轴。
支撑桥
· 使用专用运输设备或升高桥后进行牵引。
将车辆送到最近维修站的紧急方法
· 拆下支撑桥车轮，把车轮螺母拧回到固定螺栓上。
· 缓慢牵引车辆，因为支撑桥挂在减震器上。
· 完成修理后，保证气囊准确到位。
[image: image259.wmf]
警告！
-如果任何条件都不能满足，在后桥法兰处断开传动轴或拆除半轴。
-如果怀疑变速器损坏，在后桥法兰处断开传动轴或拆除半轴。
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用牵引杆牵引车辆
·被牵引的车辆必须有驾驶员来转向和制动车辆。
·起动发动机。
·给制动系统充气，直至达到卸荷压力为止。
·变速器空挡。
·断开分动器。
·解除驻车制动（手刹）。
·缓慢牵引车辆。
·牵引速度最大不要超过60km/小时。
牵引后
·关闭发动机。
·使用驻车制动，为了防止车辆溜车，应将车轮用楔块垫住。
	跨接起动/辅助起动


跨接起动/辅助起动
由于蓄电池亏电，不能起动发动机，可使用另一蓄电池来起动发动机。使用辅助设备前,必须参看操作说明，只允许使用足够横截面积的跨接线。
[image: image260.wmf]
警告！
-只能使用符合标准的跨接线。
-遵照说明书使用跨接线。
-只能使用相同额定电压（24伏）的蓄电池。
-不得使用充电器或用于辅助起动的跨接起动装置。
① 提供跨接起动的蓄电池   ② 需要跨接起动的蓄电池
连接正负接线柱（发动机关闭）
· 连接正接线柱。
· 连接已充电蓄电池的负接线柱到变速器或发动机的接地点。
[image: image261.wmf]
警告！
不要将接地点连接到车架上！
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· 也可用带有电源主开关的跨接线跨接起动。断开电源主开关，连接两套电池的负极，直到完成连接后才合上开关。
· 起动提供跨接起动的发动机。
· 起动并运行需要跨接起动的发动机，最长时间为15秒。
拆开正负接线柱
· 拆开顺序与连接顺序相反。
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弹簧储能制动气室－紧急解除
当驻车制动回路气压低于约0.55MPa时,作用于气缸膜片的气压压力小于弹簧力，弹簧制动起作用。
同时“STOP（停止）”、制动系统故障灯①和驻车制动灯②同时亮起。紧急情况时或在维修站可以通过对弹簧储能气室进行气动或机械手段解除。

[image: image262.wmf]
警告！
-解除弹簧储能制动气室之前，确保汽车不能自行移动！
-弹簧储能制动气室紧急解除装置，只能用于在维修站操纵车辆或紧急情况。
-紧急解除弹簧储能气室之后，车辆行驶会造成事故，因为行车制动回路Ⅰ和回路Ⅱ气压不足以保证有效的制动！
-驾驶员显示屏所有显示信息消失之前，不得驾驶车辆。
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弹簧储能制动气室－驻车制动解除
前推手制动阀手柄①到解除位置。同时仪表板指示灯熄灭。
[image: image263.wmf]
警告！
-只有在制动系统压力高于0.55MPa时，驻车制动信号灯熄灭后，驻车制动才可完全解除驻车制动。
-在信号灯熄灭之前切勿开动汽车！
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弹簧储能制动气室－机械紧急解除
膜片弹簧制动气室
当连接弹簧制动气室气管路因泄漏而造成自行制动时，只要将弹簧制动气室后端的螺栓①拧出到解除位置，即可将制动解除。
双膜片弹簧制动气室
打开双膜片弹簧制动气室后端盖②，用螺栓③从后端盖插入后手动拧出，即可将驻车制动解除。
[image: image264.wmf]
警告！
-在松开弹簧制动缸之前，应先挂入1挡，并检查行车制动（脚制动）是否正常。
-当在有坡度的路面上松开弹簧制动缸时，必须将车轮塞住，以防车辆滑移。
-在驻车信号灯熄灭之前切勿开动汽车！
	皮带


皮带
检查情况（每月）
· 翻转驾驶室，参见“驾驶室翻转机构”
· 检查皮带①的裂纹、油斑、老化和磨损情况
· 如果损坏、油污、老化或磨损，应立即由中国重汽服务站更换
· 目视检查阻尼元件是否漏油
在中国重汽服务站检查皮带轮处。
皮带更换周期：整车行驶2年或200000km，先到者为准。
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车用LNG天然气供气系统
[image: image265.wmf]
警告！
-有危险！
-LNG天然气在环境大气压下具有极低的温度：-162℃。
-操作不当将导致压力迅速升高。
-天然气是一种可以使人窒息气体。
-天然气是一种易燃气体。
-在拆卸或者更换零部件时，请确保供气系统内部压力已经释放为0.1MPa以下。
-不允许非专业人士操作和维修本产品。

-注意燃气胶管的更换，胶管使用寿命为两年

车用LNG天然气供气系统由三部分组成：气瓶、汽化调压总成、液位显示装置。
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所有操作LNG天然气的人员应遵循有关法律、法规、规章，应熟知LNG天然气及操作时所需安全设备的特性。
[image: image266.wmf]
警告！
-工作人员在LNG系统周边工作时应穿戴合适的服装及防护装备，尤其是在进行联接或断开管路操作时，绝不允许液体溅出、溢出或者泄漏。佩戴护目镜和面罩，穿戴干净、易于脱去的绝缘手套、长袖外套和盖过鞋子的无翻边防护裤，以保护眼镜和皮肤。
-在从事与LNG供气系统相关工作之前，应将瓶内压力释放至0.05MPa以下。
日常使用
LNG的充装
常规充装
按此方法进行LNG充装是通过一根独立充液软管完成的。充液时，首先将瓶内压力释放到0.6～0.9MPa之间，将加气枪与加气座连接，然后启动加气机充液开关，液体通过气瓶内的进液管注入。当液位达到额定位置时，充液自动停止。
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回气充装
· 当气瓶内压力过高，导致加液困难时，需要进行回气充装；
· 将加气枪连接到气瓶的加气座上，回气枪连接到气瓶的回气座上；
· 打开放空阀，将气瓶压力降到加气机所需的压力以下，然后关闭放空阀；
· 开启加气泵进行充装，直至加气机自动停止，取下加气枪和回气枪。
[image: image267.wmf]
警告！
-一只完全充满的气瓶其压力上升是十分迅速的，可能导致安全阀频繁开启；因此完全充满的气瓶应尽快投入使用，禁止长时间储存。
-瓶内余液超过2/3时，应尽量避免加液。
热瓶充装

通常将首次充装LNG天然气前和停止工作两周以上的车用LNG天然气焊接绝热气瓶称为热瓶。热瓶的充装应当按照以下程序进行：首先向瓶内充入大约30L的LNG天然气，静置，在瓶内LNG天然气
汽化升压过程中，气瓶内胆也得到了冷却；
· 当瓶内压力达到正常工作压力后，进行系统的气密性试验；
· 通过放空降低压力后即可按照常规充装或者放空充装程序进行操作。
燃料供给
在尚未使用之前，气瓶瓶内可能会具有高压力，需要对压力进行调整和控制。本气瓶设置有经济调节器、增压调节器，以确保气瓶在使用过程中处于一个比较合理的压力范围。
阀门操作
LNG气瓶的操作使用较为简单，每天正常使用时，无须频繁操作阀门，可能需要用户操作的阀仅有3个：
· 出液阀：保持常开状态，出现故障时须关闭；关闭后再次开启时须缓慢开启，防止过流阀自动截止；
· 增压出液阀：正常情况下关闭，气瓶压力过低时，需要打开增压出液阀进行自增压；
· 放空阀：为气瓶泄压时开启。
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LNG气瓶使用注意事项
LNG气瓶出液阀开启时，动作要缓慢，防止触发内置过流保护阀，导致LNG无法流出，发动机无法启动。 
使用时应注意观察汽化器是否出现结霜现象，如果出现结霜，则说明汽化器加热冷却液流量不足，需检查加热管路是否出现亏折。否则会由于汽化器汽化能力不够，导致发动机动力不足。
在冬季气温偏低或车辆长时间大负载运行时，可以开启自增压阀，以提高气瓶内部压力，加大LNG汽化量。保证燃气机供给和发动机动力。夏季气温较高或车辆负载较小时，应关闭自增压阀。
	机  型
	LNG气瓶调压阀压力

	MT07
	5.5bar
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系统维护
· 为确保车辆的正常运行，应定期的对系统进行泄漏检查，如果发现漏点应立即进行维修。
· 任何燃料泄漏，一经发现应维修。
· 一个真空失效的气瓶，其压力将以约0.1～0.4MPa/h的速率迅速上升，这种压力变化非常明显，须联系中国重汽服务站进行处理。
· 在拆卸或者更换零部件时，请确保供气系统内部压力已经释放为0.1 MPa以下，并有专业人士操作和维修本产品。
适用路况
在恶劣的路况条件下，须保持低速行驶，否则可能导致支撑结构疲劳损坏，进而造成泄漏等安全事故。
车辆底盘焊接操作
不建议在车辆底盘上进行焊接工作，如必须进行则应注意：
气瓶内没有液体。
气瓶内有液体时，关闭所有阀门，检查所有阀门有无泄漏。如果没有泄漏，起动发动机，直到发动机自动熄火，然后检查缓冲罐的压力表值为0，并且气瓶的压力表值不大于15bar时，可以焊接；如果气瓶的压力表大于15bar时，需要打开放空阀，直到压力降到10bar以下时，方可焊接。
焊接时注意保护供气管路等，不能靠近供气管路焊接，不允许有焊渣溅到管路上。

焊接时其他注意事项同柴油机车型。

定期保养要求见下表：

	保养内容
	保养间隔时间
	保养方法

	气瓶管道上连接螺母
	每次出车前
	目视观察是否有泄漏

	汽化器
	12个月
	清理盘管上的水垢

	阀门
	每7500公里或2个月
	是否关闭不严，泄漏

	安全阀
	12 个月
	送当地技术监督部门校验

	压力表
	12 个月
	送当地技术监督部门校验

	气瓶真空度
	12 个月
	压力测试

	系统各连接点检漏
	每7500公里或2个月
	气密试验或探测检漏
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燃气指示表
燃气表：显示燃气罐的燃气数量。
如果指针回到刻度0位以下，则表示燃气传感器信号故障，并且燃气报警信号灯①会在燃油表上闪烁。当燃气罐中燃气少于12.5%（指针处于红色区域）时,仪表会点亮燃气低报警灯以提示驾驶员及时充气，当燃气再次高于14.5%时,仪表会关闭燃气低报警灯。
LNG罐数量选择开关
LNG罐数量选择开关②有上、中、下3个挡位，分别表示启用的燃气罐。当安装罐数少于挡位数而选取相应挡位时，燃气表显示为空。
天然气泄漏报警器

当天然气泄漏达到设定的报警浓度时，报警器③进行声、光报警。
注意：根据本产品的使用环境，为确保安全，请实施定期点检。点检周期为1-3个月，检查报警主机和探测器是否运行正常。探测器要避免人为的高浓度天然气的冲击，否则会短时降低气敏元件灵敏度。使用过程中请避免硅成分材料的污染，防止损坏探测器！如果发生天然气泄漏，主机声光报警，应尽快停车关闭整车电源，立即查找泄漏点，采取关阀，通风等措施。严禁带电拔插报警主机、探测器之间的连接器，否则可能损坏系统内部芯片。探测器中的传感器损坏或失效，不得自行更换，须送厂家指定点检修。
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车用CNG天然气供气系统
CNG燃气系统组成示意图
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CNG燃气系统主要部件
过流阀
过流阀与气瓶截止阀①为一体，当CNG流量超过75m3/h时，能自动截断CNG供给的部件，同时在车辆供气系统的维修保养时需要关闭气瓶截止阀。

不锈钢专用钢管
不锈钢专用钢管②尺寸D8×1-6M；用于输送高压天然气，其工作压力小于25MPa。
安装方法：用专用割刀切割后，请用细平锉将断口的毛刺打磨干净，并确保断面不收口；
注意：该钢管为不锈钢产品，不可随意替代。
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组合面板总成
组合控制面板包括：截止阀V1③、截止阀V2④、气压显示表⑤以及快插充气口组成。
截止阀V1代表充气截止阀，在充气时需要将该阀打开，充气完成后关闭。
截止阀V2代表供气截止阀，在车辆工作之前需要将该阀打开，在车辆维护和长时间停车时关闭。
气压显示表显示的是系统气体压力。
滤清器总成
滤清器⑥的滤芯应可清洗或更换，更换时不需要拆卸管路，只需关闭系统面板总成上的工作截止阀V2,并松动滤清器螺母进行排污，并旋转滤清器壳体将滤清拆下进行清洗即可。
功能：用于对天然气中的渣子（气瓶中的铁锈，压缩机中的渣子等）进行过滤；滤清器中的滤芯每10000公里清洗一次，每100000公里需要更换或者根据当地气体中的洁净度进行更换。
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低压电磁阀
低压电磁阀⑦用于截断天然气的流动，该阀为常闭，当通电时电磁阀开启。

高压减压器
高压减压器⑧用于将高压气体从20MPa减压到1MPa。
安装：将高压减压器固定在支架上，并用自带的固定螺母将其固定。连接的外螺纹上请使用生料带或者螺纹密封胶：Loctite 565、Loctite 567、Loctite 592、Permatex 562xx或Permatex 8063x。高压减压器需要连接发动机循环水来提供减压所需要的热量，循环水必须有压差。
安装力矩：循环水接头用卡箍固定，减压器用支架和固定螺母固定，力矩30Nm。
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橡胶管
橡胶管⑨用于连接高压减压阀到发动机带低压减压阀之间的管路。
安装：连接的外螺纹上请使用生料带或者螺纹密封胶：Loctite 565、Loctite 567、Loctite 592、Permatex 562xx或Permatex 8063x。
接头
接头⑩种类包括锥扣接头（1/4 NPT-18）、直通过渡接头、三通接头、表接头等，所有接头均为不锈钢材质。
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CNG燃气系统充放气
根据当地加气站加气枪的形式选择装有不同充气阀（目前国内只有两种加气阀形式，插销式和卡口式，卡口式充气附件在随车工具带）形式的控制面板。
充气时，把加气枪插在充气阀上，先打开加气枪上的截止阀，再打开控制面板上的充气截止阀（手柄处于指示牌上的开启状态）由加气人员实施充气；充气完毕后先关闭充气截止阀（手柄处于指示牌上的关闭状态），再关闭加气枪上的截止阀。
 eq \o\ac(○,i)
注意！

-充气时应严格执行加气站充气操作规程，天然气充气压力不得  高于20MPa，人不能站在加气口正面，防止充气枪滑脱伤人。
-必须加注符合国家标准的天然气，否则将会使发动机出现功率下降甚至损坏发动机！
当发动机工作需要供气时，应慢慢打开控制面板上的供气截止阀（手柄处于指示牌上的开启状态）。当长时间停车（如晚上停车）时，应关闭供气截止阀（手柄处于指示牌上的关闭状态）。
充气完成后应检查管路是否有漏气现象，若发现漏气和其他故障，需排除后方可上路行驶。
用气时要严格执行操作规程，确保气瓶内压力在5MPa以上，若气瓶压力低于5MPa应考虑充气，若气瓶内压力低于2.5MPa时必须马上进行充气，否则会引起发动机供气不足、动力性下降，并且导致催化转化器烧结！
 eq \o\ac(○,i)
注意！

因车辆在充气过程中将放出大量热量，所充气体温度较高，所以气体经过充分冷却后压力将有所下降是正常现象。
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CNG汽车驾驶操作
压缩天然气汽车驾驶室员必须经过专业技术培训，熟悉天然气发动机的使用维护及安全要求，特别是对天然气系统要有深入的了解，以确保正常使用和安全操作。
出车前检查
一般晚上停车后观察组合面板气压显示表指示压力，第二天出车前再次观察组合面板总成气压显示表指示压力，两者比较有无明显的下降，以验证天然气系统是否有漏气现象，如气压下降明显，找出漏气部位并排除。
 eq \o\ac(○,i)
注意！

驾驶室内仪表显示的是气瓶内压缩气体所剩余比例，不是实际压力，实际压力要以组合面板气压显示表指示压力为准。
行驶中出现的问题处理
车辆行驶中，发动机循环水温正常时，减压器不会出现结霜冰堵等现象，在寒冷的冬季，减压调节器外表可能附着薄霜，但不影响正常工作。
汽车平稳运行时，若发现气体泄漏或者出现较大声音的噪音，应停车检查，排除故障后再运行。
行驶中出现的故障的紧急处理：
车辆在行驶中，如因天然气管路破裂、卡套松脱等导致天然气大量泄漏，当天然气泄漏量大于75m3/h时，过流阀（气瓶带）会自动关闭供气通路，防止天然气大量泄漏。这时应立即靠边停车切断电源，并关闭所有气路阀门，如可能应首先关闭截止阀，然后排除故障。
若气体泄漏严重且过流阀失效，无法关闭气瓶截止阀时应立即靠边停车，疏散人员，并隔离现场、隔离火源。同时向当地车辆服务、消防、交通等有关部门报告，待天然气散尽后再做处理。
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若车辆发生火灾，应立即关闭电源总开关，并尽可能关闭所有气路阀门，立即报警。隔离现场，用灭火器灭火，并向气瓶喷洒消防液，防止气瓶温度过高发生爆炸。
停驶时要求：
当驾驶员离开汽车或临时停车超过10分钟，应关闭电源，熄灭发动机。
每日下班停车后，记录组合面板气压显示表读数，以备次日判断系统是否漏气。关闭组合面板供气阀，检查天然气系统有无异常现象。
汽车长期停放时，储气瓶内天然气压力应不超过5MPa，并关闭气瓶截止阀。
汽车检修要求：
检漏只许用气体检漏仪、肥皂水或其他非腐蚀性发泡水，严禁使用明火检漏。
所有卡套管接头、减压调节器、仪器仪表、管路等天然气系统装置，检修装配时应保持清洁，禁止金属屑、油污等杂物进入管路。
拆卸管路或部件前，尤其是高压部分，必须泄压后才可拆卸，防止高压气体冲出伤人。
车辆保养时，严禁敲打、碰撞天然气系统装置，并远离火源10m以上。
其他注意事项：
严禁车辆在装置存在故障或系统存在漏气的情况下运行。
启动前，应缓慢打开系统中各处供气气路阀门，防止过流阀关闭。
充气时，发动机必须熄火，断开电源。
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维护与保养
例行维护与保养
用户除按照整车保养要求进行例行维护和保养外，还应按以下规范对天然气系统进行例行维护和保养，注意：更高一级的项目包括上一级的所有项目。
5000km维护与保养：
汽车每行驶5000km，维护保养内容：检查天然气装置的所有高低压管接头、气路阀门、减压调节器等系统零部件是否有漏气或损坏，各零部件安装是否牢固可靠，管路管卡是否紧固，管路是否与其它部件磨蹭，并排除存在的问题。
10000km维护与保养：
汽车每行驶10000km，维护保养内容：拆下滤清器滤芯，在清洗液中浸泡，清除表面杂质和油污；检查减压调节器是否渗漏；检查减压调节器出口压力是否正常，减压调节器泄压阀工作是否正常。
50000km维护与保养：
汽车每行驶50000km，维护保养内容：拆下滤清器滤芯，按2）条进行处理，若滤芯堵塞严重难以清洗应更换滤芯；测试减压调节器各项性能，如性能无法恢复到接近出厂时的水平，应予以更换；检查循环水胶管是否有损坏和老化现象。
注意事项
当检修发动机或天然气管路时，必须首先关闭气瓶截止阀，释放管路中的高压气体。
维护保养过程中，应堵住各管路接口，以免异物进入。
在未经生产厂认可情况下，严禁拆卸、更换天然气供给系统中的装置。
请认真填写并保存与天然气系统有关的行车记录，以方便检修时参考。

注意燃气胶管使用过程的更换，燃气胶管使用周期为两年。


CNG气瓶使用注意事项
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充气过程中气瓶温度会升高，用手触摸感觉明显，但不烫手。这是由于充气时气体被压缩而释放的热量，属正常现象。
充气完成的车辆（充气至20MPa）放置一段时间，压力会有所降低，属正常现象（气瓶内的气体温度下降所致）。
加气时，应严格执行CNG加气站的操作规程，CNG的充气压力不得高于20MPa。
车辆停驶

CNG车辆停驶超过3小时，驾驶员在离开时，需关闭位于集成控制面板的总截止阀和蓄电池总开关。
CNG车辆停驶超过24小时，驾驶员除关闭集成面板的总截止阀和蓄电池总开关外，还应关闭全部气瓶阀门，以确保车辆安全。
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警告！
-燃气机ECU中的数据，用户不得私自调整，否则本公司的保修政策失效。
-CFV持续流控制阀、节气门、低压电磁阀、高压减压器、防喘振阀、废气放气阀均为精密部件，用户不得拆解，否则本公司的保修政策失效。
-增压器转子轴为精密高速旋转部件，严禁拆解和碰撞，否则本公司的保修政策失效。
-燃气机的主轴承螺栓和连杆螺栓均有严格的扭矩和转角要求，用户不得松动和拆卸，否则本公司的保修政策失效。
-燃气机每次起动前，应检查机油、冷却液的液位，确保处于正确位置。
-连杆螺栓为一次性螺栓，不得重复使用。
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注 意 事 项
为了您的合法权益，不得私自对燃气机进行结构、控制数据的改动，否则将得不到本公司的“三包”服务。
应确保空气进气系统的密封性，不得短路、漏气，避免未过滤空气进入气缸内，并根据污染状况和进气阻力指示器清洁或更换空气滤清器芯。注意检查空气滤清器橡胶排尘嘴的有效性，如失效应及时更换。禁止燃气机在无空气滤清器的情况下工作！
用户应按本说明书的规定使用和定期更换燃气机机油和机油滤清器。机油液面应位于机油尺最高与最低刻线之间，不能过少或过多。不同规格（牌号）的润滑机油不得混合使用。
用户应按本说明书的规定使用和定期更换冷却液。燃气机热机状态时不得打开散热器盖，以防热气烫伤。
燃气机每天起动前，应检查机油、冷却液、天然气气压及进气系统的密封性。
燃气机起动时，运转起动机的时间不应过长、次数也不应过多。若连续几次不能起动，则应在检查和排除故障后再起动，避免起动机烧坏。另外强电流冲击还可能损坏ECU。
燃气机起动时应怠速运行3～5分钟，进行暖机，当水温达60℃时方可起步；停车时亦应怠速运行3～5分钟后再熄火。
燃气机应按本说明书的规定进行使用、检查、保养、维修，并在本公司授权维修服务站进行保养、维修。
特别强调：连杆螺栓、气缸盖螺栓、主轴承螺栓、飞轮螺栓等重要螺栓应按本说明书或维修手册的规定拧紧。
为防止线束短路，所有电气系统零部件包括ECU、线束等均禁止直接用水冲洗。若发现线束部分有水，应用冷风吹干后方可起动燃气机。
为了避免损坏ECU、传感器等部件，在燃气机起动状态下，不得断开蓄电池电源；在燃气机运转时，不得将车架作为地线进行焊接作业。
不得超载、超负荷等违规使用操作，以防止因此产生的燃气机故障，缩短燃气机寿命。
使用中若有疑问请咨询本公司授权维修服务站。

	燃油系统


燃油系统
检查燃油系统状况和密封性。
· 目视检查燃油系统中管路和管接头（特别是靠近热源部分）有无损坏和腐蚀。
· 如发现任何泄漏，请立即到中国重汽服务站进行维修。
· 燃油胶管使用年限与车辆同寿命。

· 拧开油箱底部排油口处螺塞①，可将燃油箱内柴油排尽。
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燃油粗滤器（油水分离器）
检查杂质和水，按需进行排除。
（每周或更频繁，取决于天气、使用和操作情况）
· 停车。
· 拧开燃油粗滤器底部螺母②。
· 排除杂质和水，并且正确处理这些物质。
· 拧紧螺母。
加速操纵装置
· 在车辆起动、运行中根据需要踩加速踏板③。
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燃油压力传感器
当发动机燃油精滤器①堵塞时，安装在燃油精滤器前端的燃油压力传感器②测得压力高于9.5bar时，仪表板上的发动机故障报警指示灯③点亮。
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此时按下发动机诊断开关④，发动机故障报警指示灯③闪烁，闪码为215。
若燃油精滤器堵塞，请及时更换新的燃油精滤器芯。
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空气滤清器
干式空气滤清器
[image: image269.wmf]
警告！
-禁止用油或水清理！
-安全滤芯不能清理，应与外滤芯同时更换。
-更换滤芯请使用中国重汽原厂配件，如果使用劣质滤芯，发动机进气道内如果有灰尘，中国重汽只提供有偿服务。 
· 干式空气滤清器①滤芯必须适时保养维护，以免造成滤芯堵塞，发动机功率下降，油耗上升等问题。
保养周期：一般地区为8000～12000km，多灰尘或工况恶劣地区应视实际情况，适时缩短保养周期。
· 当滤芯保养超过四次或使用一年以上，应当更换新的纸滤芯②并同时更换安全滤芯③，安全滤芯不得保养后二次使用。
· 负压传感器发出报警信号时，必须及时对空气滤清器纸滤芯进行保养维护或更换新滤芯。
· 负压传感器损坏或者失灵时，必须马上维修或者更换新传感器。
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清理方法
· 首先松开空滤器密封端盖上的弹性卡扣⑤，拿下端盖，倒掉内部灰尘并擦拭干净。
· 然后抽出主滤芯②，用压缩空气由内向外吹，随后擦净两端胶垫。注意压缩空气压力不得超过O.5MPa，过大压力会将纸质滤芯吹破。
· 清洁完成后应仔细检查滤纸是否破损，端面密封胶是否开裂，如有以上现象，必须更换新滤芯。
· 完成以上检查确认无误后，按照正确位置将滤芯压入壳体，盖上密封端盖并压紧周边弹性卡扣。
· 最后检查进气管路密封是否完好，尤其软管适配卡箍是否松动。管壁是否有磨损，严防空气短路进入发动机。
清理集尘袋
在多尘条件下使用时，应每天清理集尘袋④。集尘袋脱落及损坏时应及时更换新的集尘袋。
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油浴式空气滤清器
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警告！
-新车出厂前未加注机油。
-投入运营前需加注机油。可以使用废旧机油。
-加注机油时，油深不得超过30mm或者加油量4升，不得过量。
-当晃动底壳，机油不易流动时，需清洗滤芯、更换机油。在特别恶劣的使用条件下，必须每天检查。在一般情况下可连续使用80～150小时。滤芯可长期使用，不需要更换。
-每天收车时需检查壳体与底壳连接螺栓或拉钩是否松动，按需紧固。
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拆卸、检查、清洗步骤
· 打开上、下壳体锁紧装置。

· 加油拆下油底壳，加油4L或油层深度达到30mm
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· 清洗下滤芯总成。
用柴油清洗风扇叶面及滤芯，直到目测滤芯和风扇叶没有油泥为止。

· 清洗上滤芯总成。方法同清洗下滤芯。
	空气滤清器


· 装配滤芯总成。先安上滤芯，然后再安下滤芯，最后用橡胶垫、平垫及蝶形螺母紧固。

· 装配下壳体。将加完油的下壳体用拉钩固定牢固。
	电气系统


电气系统

注意事项：
为安全起见，对电气系统进行维修前，应断开蓄电池或蓄电池主开关。
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警告！

封闭的蓄电池箱内会形成氢氧混合气体。当断开电池接线端，处于工作中用电设备或监测装置会产生火花，从而点燃气体。因此电池接线端断开之前，应用压缩空气吹干或清洁电池箱。

· 除非蓄电池连接紧固，否则不得起动发动机。

· 发动机运行时不得断开蓄电池。

· 接入蓄电池并且至少部分充电，才能牵引起动，参见“牵引和牵引起动”。
· 不得用充电器跨接起动车辆。

· 充电之前断开正极和负极。

断开顺序：先负极，后正极。

连接顺序：先正极，后负极。

· 如果车辆长期不用，每四周充一次电。

· 确保使用正确的测量设备测量电压。

· 避免短路，测量设备输入电阻至少为10MΩ。

· 电子控制单元插头断开和连接前，应关闭点火开关。

· 有明显锈蚀或可见裂纹的插头或插座应予以更换。

· 洗车时：

应保护插座、起动机和发电机不得受潮（溅水），应使用大约0.6～0.8MPa压缩空气清洁牵引车和挂车插座，不得用水或机械物品清洁。

清洁过程中，应关闭钥匙开关和照明电路。

· 若车辆装有交流发电机和400V三相交流插座（如冷藏车），只有在发动机和所用外部电源关闭时，方可用压缩空气清理。
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· 车辆进行电焊工作时，应遵守以下规定：

-断开蓄电池并连接拆开的正负极电缆。

-除了直流电源外，不要使用其它电源。检查确认电极的极性正确。

-打开蓄电池的机械式主控开关。

-电磁式开关接头不得与电瓶相连，断开也可拆下这些电缆，并将它们连在一起。

-尽可能让焊接设备地线靠近焊接区域，在导电良好的地方接地。

-焊接设备的电缆不要与车辆电缆平行放置。

-被焊接的零件应接触良好，确保良好的导电性，例如用焊接设备的负极卡子将被焊接件压在一起。

· 载货车、自卸车和水泥搅拌车的电瓶箱内预留了上装位置灯的取电接头，单侧功率应小于100W。
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警告！
用户不得自行增加车辆用电设备或更改电气线路，否则车辆电气系统可能由此产生故障，从而导致严重后果！
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照明
更换灯泡
更换灯泡之前，关闭有问题的用电设备。 
不要用裸露的手指接触灯泡玻璃。
安装新灯泡时，确保新灯与旧灯底部识别标签一致。

前大灯
远光和近光灯更换后，应检查前大灯设置。
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 eq \o\ac(○,i)
注意！
不要用裸露的手指接触灯泡玻璃！
	照明


灯具起雾原因
大灯在点亮时会产生大量热量，需要通过通气孔进行散热，同时外界潮湿的气体也很容易通过通气孔进入灯具内部，这个冷热空气交换的过程中就会产生雾气。这种现象通常出现在冬季、雨季或湿度较大的气候和地区。
遇到这种情况，若大灯点亮45分钟之内雾气自动消失，则应视为正常现象。
	车辆的清洁和保养


车辆的清洁和保养
定期专业保养，可以起到保持您车辆价值的作用。
洗车
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警告！
如果车辆安装有高压电气系统（系统工作电压超过24伏以上）。洗车前，应先关闭发动机。
· 只能在设备齐全的清洗场所洗车，采取措施避免破坏环境。
· 在最初几周，新车和新油漆过的车，要频繁洗车，但只能用清水进行冲洗，前六周不可使用蒸汽清洗器。
· 要经常将洗车用的海绵彻底地冲洗干净。
· 洗车时，不要将车在阳光下曝晒。
· 用刷子和水清洗车轮和轮罩。
· 如果合金车轮极脏，那么冲洗时可用清洗溶剂或特殊清洁剂。
· 不要将水喷在处于工作温度下的装置上。

· 不得弄湿插座（半挂牵引车/挂车）、交流发电机和起动机。
· 如果使用蒸汽清洗器，应严格遵守厂商的操作要求，并使喷嘴和
油漆作业表面至少保持30厘米的距离。

[image: image275.wmf]
警告！
当使用蒸汽清洗器时，不可将水直接喷入转向节。
· 用蒸汽清洗器或油溶洗涤剂洗车后，应给车辆涂润滑油。
· 在冬季，应更频繁地清洗车辆。
· 不要在制动管路上喷漆涂油，或用汽油、苯、石油矿油等进行处理。在喷涂和润滑时，注意不要使制动软管和喷涂物或润滑油脂接触。
清洁牵引车辆和挂车的插座
不得使用水或机械物体清洁牵引车和挂车的插座。应使用大约6-8bar的压缩空气清理。
清洁过程中，钥匙开关和照明必须关闭。
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漆面的保养
· 小的油漆损伤应立刻补漆。
· 适时地对油漆表面进行抗腐蚀保护。
后视镜
· 用玻璃清洁器清洗脏污的镜子表面。
清洗驾驶室内部
· 用温水和清洁剂溶液清洗方向盘、变速杆，脏的内饰和地毯。不要使用洗涤剂。
· 可用酒精清除油污（不能用汽油）。
· 在30℃以下，用柔性清洗剂洗窗帘。
· 用温水和肥皂清洗安全带，不可用化学洗涤剂。
· 在有霜的天气，用滑石粉处理门窗封口，以防门窗与密封条冻结在一起。
清洁和保养座位和铺位
· 用潮湿的布清洁塑料件（例如：皮带、支持架、控制杆），如果非常脏，可用溶剂清洗剂（如洗涤液）。
· 用专用湿润的清洁布清洁内饰和坐垫，也可用干泡沫和软刷进行清理。
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污物表
表中所列物质可以从化学或专用商店购买。不要把这些物质泼洒到材料表面，以下处理方式均基于经验。可以首先在不起眼的地方试用每种物质。我们不承担任何损坏的责任。
溶于水的污物
	污物类型
	清洁剂
	处理方法

	血渍、鸡蛋、排泄物、尿渍
	冷水、洗发剂，地毯泡沫溶剂
	将试剂涂在柔软的棉布上，直到污物开始溶解。不要使劲擦，否则会改变表面，如需要，由外部向中心擦，然后用清水漂洗。

	含脂肪物质，呕吐物，加奶油咖啡，热巧克力，口红，蛋黄酱牛奶，冰激凌，调料
	温水，洗发剂，液体地毯泡沫，苯，除污剂
	同上

	普通酒精，啤酒，泡沫饮料，果汁，柠檬水，利口酒，水果或白酒，含糖溶液
	温水，洗发剂，溶剂如苯，甲基化溶剂和除污剂只能在污物干后使用
	同上
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不溶于水的污物
	污物类型
	清洁剂
	处理方法

	黄油，抛光蜡，颜料（鲜艳）油脂，清漆，树脂，碳，指甲油，油，油漆，烟灰，焦油
	清洗剂，除污剂，洗发剂
	A）将试剂涂在柔软的棉布上。直到污物开始溶解。不要使劲擦，否则会改变表面，如需要，由外部向中心擦，然后用清水漂洗。

	石蜡，硬脂蜡例如蜡烛
	用苯尽可能刮掉
	同上

	口香糖
	结冰喷雾
	喷雾，用硬物（锤子）敲下使其成碎片

	锈蚀
	15%氟化钠溶解在水中，每100 ml水用一勺
	按A）说明使用


第五章 车辆保养
	转向系


转向系
转向器转向液为：中石油生产的ATFⅢ自动转向液，首保无需更换。不同工况下的机油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品名称
	质量等级及
粘度级别
	数量
	首次更换里程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	转向器
	单转向桥
	转向液
	ATFⅢ自动

转向液
	5L
	1）长途运输车10万公里或10个月，先到者为准。
2）市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车8万公里或10个月，先到者为准。
3）矿山工地车2万公里或4个月，先到者为准。
	1）长途运输车10万公里或10个月，先到者为准。
2）市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车8万公里或10个月，先到者为准。
3）矿山工地车2万公里或4个月，先到者为准。
	必须使用中国重汽指定的售后专用转向液，否则造成方向机损坏，中国重汽只提供有偿服务。

	
	双转向桥
	
	
	6.5L
	
	
	

	
	后提升桥
	
	
	7L
	
	
	


每月检查一次油面高度，检查液压油清洁程度。
换油方法如下
· 将前轴支起。
· 打开油罐盖，拧下转向器上的回油管。
· 起动发动机，怠速运转约10秒钟，并左右打方向盘至极限位置数次，使油罐、助力泵、转向器内的油排出。
· 重新拧紧回油管（注意保持清洁，防止脏、异物进入油路系统），清洗油罐、加油过滤器及滤芯。最好每次换油更换新的滤芯。
· 油罐中加满液压油后，怠速运转发动机，并左右反复打方向盘，同时不停补充液压油，直至油罐中油面不再下降和没有气泡产生为止，油面高度应在标记范围内。
注意：首保和定保时应检查各转动部件间隙，如转向横、直拉杆接头，如间隙过大应更换。每次定保时应向各处加注润滑脂。
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发动机
柴油发动机

润滑系统保养
MC07机油规格和更换周期（首保无需更换）
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	油品油量
	首次更换里程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	MC07
	柴油

机油
	MC-I 10W-40 Q/ZZ21037（中国重汽MC发动机高端专用机油10W-40）
	27.5L（绿色油标尺，首次加注）
26L（绿色油标尺，不换滤芯加注量）
	牵引车3万公里或9个月，先到者为准
	牵引车3万公里或9个月，先到者为准
	1、任何其它发动机(包括WD615，D12)用机油均不可用于MC07发动机，否则，将于很短时间内造成发动机严重损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2、以中石油、中石化正规市售燃油为标准，如燃油品质不达标，应相应减少换油里程。

3、更换机油的同时，必须更换机油滤芯。

	
	
	
	
	公路用货运车辆（非牵引车）：3万公里或9个月，先到者为准
	公路用货运车辆（非牵引车）：3万公里或9个月，先到者为准
	

	
	
	
	
	市政用车、城建工程车、运输型自卸、搅拌车：3万公里或9个月，先到者为准
	市政用车、城建工程车、运输型自卸、搅拌车：3万公里或9个月，先到者为准
	

	
	
	
	
	矿山工地车：2万公里或4个月或800小时，先到者为准
	矿山工地车：2万公里或4个月或800小时，先到者为准
	

	
	
	
	
	用于起重用途的发动机：800小时或10个月，先到者为准
	用于起重用途的发动机：800小时或10个月，先到者为准
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MC05机油规格和更换周期（首保无需更换）
	总成
	油品名称
	质量等级及粘度级别
	数量
	首次更换里程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	MC05
	柴油                      机油
	MC-I 10W-40 Q/ZZ21037（中国重汽MC发动机高端专用机油10W-40）
	16.5L（首次加注）15L（不换滤芯加注量）
	公路用货运车辆：3万公里或9个月，先到者为准。
	公路用货运车辆：3万公里或9个月，先到者为准。
	1、任何其它发动机(包括WD615，D12)用机油均不可用于MC05系列发动机，否则，将于很短时间内造成发动机严重损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2、以中石油、中石化正规市售燃油为标准，如燃油品质不达标，应相应减少换油里程。

3、更换机油的同时，必须更换机油滤芯。

	
	
	
	
	市政、环卫等专用车辆：2万公里或9个月，先到者为准。
	市政、环卫等专用车辆：2万公里或9个月，先到者为准。
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MC09机油规格和更换周期（首保无需更换）
	总成号
	油品名称
	质量级别及粘度级别
	油品油量
	首次更换里程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	MC09
	柴油

机油
	MC-I10W-40Q/ZZ21037
(中国重汽MC发动机高端专用机油10W-40）
	36L（首次加注）34L（不换滤芯加注量）
	长途运输车：
高速工况7万公里或12个月；城市工况6万公里或12个月；重载工况I类5万公里或6个月；重载工况II类3万公里或6个月；先到者为准
	长途运输车：
高速工况7万公里或12个月；城市工况6万公里或12个月；重载工况I类5万公里或6个月；重载工况II类3万公里或6个月；先到者为准
	1、任何其它发动机及（包括WD615.D12）用机油均不可用于MC发动机，否则，将于很短时间内造成发动机损坏，造成的损坏中国重汽只提供有偿服务。
2、以中石油、中石化正规市售燃油为标准，如燃油品质不达标，应相应减少换油里程。

	
	
	
	
	市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车：
3万公里或6个月（恶劣工况2.5万公里或6个月）先到者为准
	市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车：
3万公里或6个月（恶劣工况2.5万公里或6个月）先到者为准
	

	
	
	
	
	矿山工地车：
工作时间800小时或3个月，先到者为准
	矿山工地车：
工作时间800小时或3个月，先到者为准
	

	
	
	
	
	用于其中用途的发动机：
工作时间1000小时或12个月，先到者为准
	用于其中用途的发动机：
工作时间1000小时或12个月，先到者为准
	


注：表中油品油量仅作为参考，具体以实际用量为准；
长途运输车包含长途牵引车、长途载货车。对于长途运输车，当平均燃油耗小于40L/100KM时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗处于40L/100KM～50L/100KM时，换油周期按城市工况执行；当平均燃油耗处于50L/100KM～60L/100KM时，换油周期按重载工况I类执行；当平均燃油耗大于60L/100KM时，换油周期按重载工况II类执行；
恶劣工况是指车辆运行时严重超载、路况差并且粉尘大。
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机油规格和更换周期（首保无需更换）
	总成
	油品名称
	质量等级及粘度级别
	油品油

量1)
	首次更换里程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	MC11
	柴油机油
	MC-I 10W-40 Q/ZZ21037 （中国重汽MC发动机高端专用机油10W-40）
	42L（首次加注）                40L（不换滤芯加注量）
	长途运输车2） ：高速工况10万公里或12个月；城市工况8万公里或12个月；重载工况Ⅰ类6万公里或6个月；重载工况Ⅱ类4万公里或6个月；先到者为准
	长途运输车2） ：高速工况10万公里或12个月；城市工况8万公里或12个月；重载工况Ⅰ类6万公里或6个月；重载工况Ⅱ类4万公里或6个月；先到者为准
	1.任何其它发动机(包括WD615,D12)用机油均不可用于MC发动机,否则,将于很短时间内造成发动机严重损坏,造成的损坏中国重汽只提供有偿服务。

2.以中石油、中石化正规市售燃油为标准，如燃油品质不达标，应相应减少换油里程。

3.更换机油的同时，必须更换机油滤芯。

	
	
	
	
	市政用车、 城建工程车、 运输型自卸、搅拌车：4万公里或10个月(恶劣工况3)   3万公里或8个月),先到者为准
	市政用车、 城建工程车、 运输型自卸、搅拌车：4万公里或10个月(恶劣工况3)  3万公里或8个月),先到者为准
	

	
	
	
	
	矿山工地车： 2万公里或4个月或1000小时，先到者为准
	矿山工地车：2万公里或4个月或1000小时，先到者为准
	

	
	
	
	
	用于起重用途的发动机：1200小时或12个月，先到者为准
	用于起重用途的发动机：1200小时或12个月，先到者为准
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WP发动机机油

	总成号
	油品名称
	质量级别及粘度级别
	油品油量

	WP7

WP10
	柴油

机油
	CI-4
	20-24L（WP7）

30L（WP10）


发动机润滑油温度—粘度参考表


 eq \o\ac(○,i)
注意！

-发动机起动前，应检查油底壳内机油油面的高度。
-不要在发动机运转时检查机油液面高度。
-禁止将潍柴动力专用机油与其他厂家机油同时混用。
	发动机


· 更换机油
柴油机处于水平，且在柴油机关闭至少10分钟以后，才可以更换机油。
在柴油机的下面放一个接油容器。
拧松并卸下油底壳①上的放油螺塞②，排空废油。
安装一个新的复合密封圈③之后，在油底壳上拧入放油螺塞②，拧紧力矩75Nm。

打开加油口盖，从机油加注口加入机油，观察油尺刻度，直到达到要求，再装上加油口盖。

· 更换机油滤清器芯
MC07.28/MC07.31/MC07.34采用Hengst机油模块。
MC07.21/MC07.24/MC05发动机采用马勒机油模块。WP发动机滤芯更换顺序模式同MC发动机。
用套筒扳手套头④拆下机油滤清器盖⑤。
将机油滤芯⑥从机油滤清器壳体⑦中拔出。
将新的滤芯插入滤清器壳体⑦。
用套筒扳手套头④旋入机油滤清器盖⑤，拧紧力矩25Nm。
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更换机油滤清器芯的同时必须更换密封圈
马勒机油模块:
从机油滤清器盖③上取下O型圈④，将新的O型圈④装入机油滤清器盖③，装上新的O型圈①和②，安装时在O型圈上涂抹少许干净机油。
Hengst机油模块:
从机油滤清器盖③上取下O型圈④,将新的O型圈④装入机油滤清器盖③，安装时在O型圈上涂抹少许干净机油。
注意：每次更换柴油机机油时，必须安装新的机油滤清器芯。
[image: image276.wmf]
警告！
发动机必须使用MC/WP发动机专用机油、机油滤芯，否则会造成发动机早期磨损，中国重汽只提供有偿服务！
· 加注机油
参见“起动发动机前的检查与维护”。
· 检查机油液位
参见“起动发动机前的检查与维护”。
注意：不同等级的油品不允许混用。
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燃油系统保养
· 燃油规格
燃油按GB 19147规定，根据环境温度选用合适的牌号。
· 更换燃油滤清器及清洗滤网
拧松燃油滤清器盖①，静置两分钟，拧下放水阀⑩，并排空燃油滤清器。
重新拧紧放水阀⑩至3Nm。
接着拆下滤清器盖①和燃油滤芯③。
将燃油滤芯③从燃油滤清器盖①中拔出。
拆卸密封圈②。
将新更换的密封圈②上涂少量柴油后装配在燃油滤清器盖①上，再将新的滤芯③插入上盖①作为预装配，最后一起拧入滤清器壳体，拧紧力矩25+5Nm。
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· 手油泵排气
逆时针旋转手油泵的手柄⑧，再将其拉起，然后上下拉压手柄⑧，来排除燃油滤清器中的空气，同时使滤清器内充满柴油，当手油泵受到一定阻力时，将手柄⑧按到底顺时针锁止。
[image: image277.wmf]
警告！
发动机必须使用MC/WP发动机专用燃油滤芯，否则会造成发动机早期磨损，中国重汽只提供有偿服务！
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更换机油（MC11/MC09发动通用）
柴油机处于水平位置，且熄火至少10分钟以后，方可更换机油。
· 在柴油机的下方放置一个合适的接油容器。
· 拧松并卸下油底壳①上的放油螺塞②，排空废油。

· 安装一个新的复合密封圈③后，拧入放油螺塞②，拧紧力矩80Nm。

安装新的机油滤芯（MC11/MC09发动通用）
· 拧松机油滤清器盖①，静置两分钟。

· 将机油滤清器盖①、密封圈②、机油滤芯③从机油滤清器壳体④中拔出。

· 拆卸旧的密封圈②。

· 将新的密封圈②涂抹少许机油后套入机油滤清器盖①的密封槽内。

· 将新滤芯③插入机油滤清器盖①作为预装配。 

· 插入机油滤清器壳体④，拧紧滤油器盖，拧紧力矩40+10Nm（若力矩过大，可能会导致滤清器盖断裂）。

每次更换机油时，应更换机油滤芯。
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警告！
发动机必须使用MC发动机专用专用机油、机油滤芯，否则会造成发动机早期磨损，中国重汽只提供有偿服务！
· 加注机油
参见“起动发动机前的检查与维护”。
· 检查机油液位
参见“起动发动机前的检查与维护”。
注意：不同等级的油品不允许混用。
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注意！
-不同等级的油品不允许混用。

-不同制造商相同等级的油品相互兼容，允许混合使用。
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燃油系统保养（MC11/MC09发动通用）
柴油规格

柴油应符合GB 19147规定，根据使用环境温度选择合适的柴油牌号。

更换燃油滤清器及清洗滤网

· 拧松燃油滤清器盖①，静置两分钟，拧下放水阀⑤，并排空燃油滤清器。
· 重新拧紧放水阀⑤至3Nm。 
· 拆下滤清器盖①和燃油滤芯③。 

· 将燃油滤芯③从燃油滤清器盖①中拔出。

· 拆卸密封圈②。

· 将新更换的密封圈②涂少量柴油后装配在燃油滤清器盖①上，再将新滤芯③插入上盖①作为预装配，最后一起拧入滤清器壳体，拧紧力矩25+5 Nm。
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手油泵排气（MC11/MC09发动通用）

逆时针旋转手油泵的手柄④，再将其拉起，然后上下拉压手柄④，排除燃油滤清器中的空气，同时使滤清器内充满柴油。当手油泵受到一定阻力时，将手柄④按到底顺时针锁止。

[image: image280.wmf]
警告！

应使用MC发动机专用燃油滤芯，否则会造成发动机早期磨损，中国重汽只提供有偿服务！
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气助SCR系统
中国重汽空气辅助SCR后处理系统是由中国重汽完全自主研发的一套系统，采用选择性催化还原装置(SCR)，符合国V/欧V排放标准，具备OBD2功能。 
SCR系统由催化消声器、计量喷射单元、尿素喷嘴、后处理控制单元（DCU）、管路和线束等构成。
[image: image281.wmf]

应定期检查并添加尿素水溶液：
尿素水溶液（符合GB 29518-2013柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液AUS32）需向授权零售商或专业厂家购买，加注时，建议采用专业加注设备，以防止尿素水溶液溅洒。
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系统保养：
更换尿素滤芯，每2年或者6万公里（以先到为准），需要到指定的服务站更换。如应用环境恶劣，对尿素水溶液污染较重，则需按实际情况更换。
尿素液位测量：
尿素箱是用于存储尿素的装置。顶部设有一通气阀，用于平衡罐内外气体压力。罐底设有残液放出螺塞孔。内部装有尿素液位传感器和温度传感器。其外观如图所示。 尿素箱总容积45L，有效容积40L，仅允许加注尿素，严禁加注柴油或水，当尿素液位不高于10%时，仪表盘上指示灯会长亮，提示用户及时添加尿素溶液。
首保时应检查并清洁尿素罐通风管，以后每5000公里清洁尿素罐通风管。
尿素灌应定期检查并添加尿素水溶液。应保持尿素灌内的尿素水溶液清洁干净,避免沙尘,泥土等异物进入尿素水溶液中。否则将会对尿素泵造成损伤，由此带来的损失不在质量保修范围内。
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冷却系统保养
· 冷却液规格和更换周期
MC系列柴油机的冷却液为：长春德联化工有限公司生产的BASF  G48-24  -35℃工作液。
整车首保无需更换冷却液，具体的更换周期推荐详见下表：若整车配置带缓速箱，冷却液加注量以实际加注量为准。
	总成
	名称
	质量等级及粘度级别
	数量
	更换间隔里程或时间
	备注

	MC05
	冷却液
	-35℃工作液，I型Q/ZZ21007(BASF G48-24-35℃)
	21-25L
	整车行驶20万公里或4年，先到者为准。
	任何其它发动用机冷却液均不可用于MC发动机，否则，将于很短时间内造成发动机冷却系统损坏

	MC07
	冷却液
	-35℃工作液，I型Q/ZZ21007(BASF G48-24-35℃)
	25-30L
	整车行驶20万公里或4年，先到者为准。
	

	MC09
	冷却液
	-35℃工作液，I型Q/ZZ21007(BASF G48-24-35℃)
	42-48L
	整车行驶20万公里或4年，先到者为准。
	

	MC11
	冷却液
	-35℃工作液，I型Q/ZZ21007(BASF G48-24-35℃)
	42-48L
	整车行驶20万公里或4年，先到者为准。
	


注意：无论多长的间隔，如果冷却液出现浑浊或变褐色，请立即更换。
· 放空冷却液
在机油模块①下面放置大的收集容器。
将冷却液从放水螺塞孔②排干。
放水螺塞螺纹部位涂乐泰242后拧回到机油模块。
按照正确方式处置放出的冷却液。
· 加注冷却液
参见“起动发动机前的检查与维护”。
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警告！ 
-必须使用中国重汽专用的冷却液，否则会造成发动机损坏，中国重汽只提供有偿服务。
-禁止用水及劣质冷却液代替发动机冷却液。
-冷却液中气要排除干净，否则会损坏水泵。
发动机保养

发动机首次保养和定期保养参见“整车保养”。
· 冬季保养
为了维持柴油机运行和安全行车，在气温开始下降时，及时进行冬季保养。
根据环境温度选用合适牌号的燃油。
排空燃油模块中的空气。
检查并加满冷却系统的冷却液。
检查电器。
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· 保养清单
	工作
	周期
	备注

	冷却系统

	检查液位
	日常检查规范    
	

	检查功能和密封性
	首次保养，定期保养
	

	复紧冷却和进气增压系统软管卡箍
	首次保养
	

	检查中冷器和散热器翅片污染情况
	定期保养
	

	更换冷却液，检查膨胀水箱安全阀（必要时更换新件）
	4年或200000km （MC发动机）；5年或50000km（WP发动机）
	

	核对冷却液规格
	冬季保养，定期保养
	

	皮带，检查状态和张紧情况
	定期保养
	

	喷射系统

	检查燃油液位
	日常检查规范
	

	检查燃油系统状态及密封性
	首次保养，定期保养
	

	燃油模块；清洁手油泵滤网，更换燃油精滤滤芯
	根据燃油压力传感器提醒，最长不得超过20000km
	

	燃油粗滤器更换滤芯
	和精滤滤芯同步更换
	

	进排气系统

	检查空滤器滤芯污染情况
	更换机油时
	

	更换滤芯
	根据车辆规定
	建议根据污染情况及时更换

	检查排气系统状态、功能和密封性
	首次保养，当柴油机换机油时
	

	润滑系统

	检查机油液位
	日常检查规范  
	

	更换机油和滤芯
	按机油更换周期
	

	电器系统

	检查起动机、发电机的状态
	首次保养，定期保养
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检查更换多楔带
· 检查皮带及自动张紧轮状况
检查整个轮系对齐度：如出现跑偏应及时调整，并查找原因。
检查多楔带是否有裂纹、油污、烧结过热、磨损、异响等情况；多楔带如有损坏、异常磨损，请及时更换。
检查张紧轮性能。
检查张紧轮摇臂转动灵活性，且能自动恢复。
检查张紧轮的皮带轮轴承转动灵活。
检查张紧轮其它结构件完好。
如出现任何异常，需更换张紧轮。
· 检查皮带涨紧力
多楔带张紧轮处于弹簧涨紧力作用之下，是免维护的。如出现皮带无法张紧时，要进一步检查是由于张紧轮失效还是由于皮带过度延伸引起，及时更换。
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· 更换新的多楔带
使用扳手沿逆时针方向旋转紧轮②螺栓至挡块位置，并对其进行固定。
移除旧的皮带，更换新的皮带①，确认皮带的安装位置。
自动张紧轮②缓慢回位直到与新的皮带接触。
再次检查皮带的接触面。
· 多楔带及张紧轮更换周期
建议整车行驶2年或200000km，先到者为准。
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潍柴发动机冷却液

潍柴动力专用冷却液的冰点有-25℃、-35℃、-40℃等规格，请根据当地环境温度选择不同冰点的潍柴专用冷却液，选择原则是冰点比当地气温低10℃左右，重负荷发动机冷却液规格见下表。

 eq \o\ac(○,i)
注意！
-定期检查冷却液，为防止腐蚀损害，应根据情况及时更换。
-禁止使用水及劣质冷却液作为发动机的冷却液。
	机型
	冷却液型号
	更换周期

	WP7/WP10
	HEC-Ⅱ-25 、HEC-Ⅱ-35 、HEC-Ⅱ-40
	5万公里/2年
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WP7、WP10发动机保养规范
	用途
	高速标载公路用车（牵引、载货）
	工程用车（普通自卸）
	搅拌车

	保养类型
	首次保养
	定期保养
	首次保养
	定期保养
	首次保养
	定期保养

	保养周期
	5000Km/1个月
	60000Km/6个月
	5000Km/1个月
	10000Km/2个月
	5000Km/1个月
	30000Km/6个月

	更换机油
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	更换机油滤清器或滤芯
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	检查、调整气门间隙
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	清洗或更换油气分离器滤芯（仅WP10）
	
	●
	
	●
	
	●

	检查水泵（通过润脂杯润滑）
	●（WP10）
	●
	●（WP10）
	●
	●（WP10）
	●

	更换燃油滤清器芯
	●
	●
	
	●
	
	●

	更换水寒宝滤芯（仅WP7）
	●
	●
	
	●
	
	●

	检查冷却液容量并加足
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	紧固冷却管路管夹
	●
	
	●
	
	●
	

	紧固进气管路、软管和凸缘连接件
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	检查空滤器保养指示灯或指示器
	
	●
	
	●
	
	●

	清洗空滤器的集尘杯（不包括自动排尘式）
	
	●
	
	●
	
	●
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	用途
	高速标载公路用车（牵引、载货）
	工程用车（普通自卸）
	搅拌车

	保养类型
	首次保养
	定期保养
	首次保养
	定期保养
	首次保养
	定期保养

	保养周期
	5000Km/1个月
	60000Km/6个月
	5000Km/1个月
	10000Km/2个月
	5000Km/1个月
	30000Km/6个月

	清洗空滤器主滤芯
	当指示灯亮时

	更换空滤器主滤芯
	参看说明书有关规定

	更换空滤器安全滤芯
	清洗5次主滤芯以后

	检查、紧固三角皮带
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	检查增压器轴承间隙
	每240000Km进行
	每80000Km进行
	每150000Km进行

	检查、调整离合器行程
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	尿素泵滤芯
	
	●
	
	●
	
	●

	尿素喷嘴垫片
	每次拆卸尿素喷嘴时
	每次拆卸尿素喷嘴时
	每次拆卸尿素喷嘴时

	清洗尿素箱及尿素箱滤芯
	
	●
	
	●
	
	●

	尿素箱传感器滤网清洗（WP7）
	
	●
	
	●
	
	●

	注:●需要保养标记
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天然气发动机
润滑系统保养
· 机油规格和更换周期
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	数量
	首次更换里程
或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	MT07
	燃气
机油
	MT-I 10W-40 Q/ZZ 21026
（中国重汽
MT 燃气发
动机专用机
油10W-40 ）
	27.5L（首次加注）
26L(不换滤芯加注量）
	载货车及牵引车：
① 长途运输3万公里或5个月，先到者为准；
② 长时间怠速的短途运输1500小时（工作时间）
	载货车及牵引车：
① 长途运输3万公里或5个月，先到者为准；
② 长时间怠速的短途运输1500小时（工作时间）
	① 中国重汽MT系列发动机仅推荐使用中国重汽MT 燃气发动机专用机油10W-40 ，如因机油使用不当引起的发动机故障，中国重汽只提供有偿服务。
② 更换机油的同时更换机滤。

③ 以中石油、中石化正规市售燃气为标准，如燃气品质不达标，应相应减少换油里程。

	
	
	
	
	自卸车：2万公里或4个月，先到者为准
	自卸车：2万公里或4个月，先到者为准
	

	MT13
	
	
	42L（首次加注）
40L(不换滤芯加注量）
	牵引车：5万公里或8个月，先到者为准
	牵引车：5万公里或8个月，先到者为准
	

	
	
	
	
	自卸车（8x4）：2万公里或4个月或1000小时，先到者为准
	自卸车（8x4）：2万公里或4个月或1000小时，先到者为准
	

	
	
	
	
	水泥搅拌车：1200小时
	水泥搅拌车：1200小时
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· 更换机油
发动机处于水平，且停机至少10分钟以后，才可以更换机油。
在发动机的下面放一个接油容器。拧松并卸下油底壳①上的放油螺塞②，排空废油。安装一个新的复合密封圈③之后，在油底壳上拧入放油螺塞②，拧紧力矩75Nm。
· 更换机油滤清器芯
用专用工具将机油滤芯总成④拆下。
取下机油滤芯总成④和O型圈⑤，将新的机油滤芯芯和O型圈⑤拧入机油冷却器座。用专用工具将机油滤芯旋入机油冷却器座，拧紧力矩40±5Nm。
更换机油滤清器芯的同时必须更换密封圈，将新的O型圈⑤装入机油滤芯总成④上（装O型圈之前，需要在O型圈上涂抹少量干净机油）。
注意：每次更换机油时，必须安装新的机油滤清器。
[image: image283.wmf]
警告！

-天然气发动机必须使用MT系列发动机专用机油、机油滤芯，
否则会造成发动机早期磨损，中国重汽只提供有偿服务！
-不同牌号的机油不允许混合用。
-不得在燃气机运转时检查润滑油面高度。
· 加注机油
参见“起动发动机前的检查与维护”。
· 检查机油液位
参见“起动发动机前的检查与维护”。
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燃气供给系统保养
· 低压燃气滤清器的日常保养
车辆每行驶3000±100公里，需要松开低压燃气滤清器底部的排污螺栓进行排污。
· 低压燃气滤清器滤芯的更换
更换滤芯前，先关闭气瓶总阀门，发动机怠速运行至自动熄火。
将启动开关钥匙拨到OFF位置，以排空燃气供给系统中的天然气。
采用适当的拆卸工具，将滤清器下壳体旋下。
取下滤清器盖，同时用手取下滤芯。
[image: image284.wmf]
警告！
滤清器壳体拆装工具的接触面必须采用橡胶、布等软性材料，严禁采用金属等硬质材料，以免损伤铝制外壳。
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· 清洗铝座及铝壳
拆下铝件外壳及螺纹接口都需要清洗，以保证清洁度。
将新的滤芯安装到安装面上，用手拧紧滤芯壳体。滤芯压紧后，必须保证滤芯是垂直的，以免滤芯装斜。
用手将滤清器壳体旋入铝座，待壳体上紧后，再用拆装工具拧紧。拧紧力矩40±5Nm，拧紧圈数3/4-1圈。
打开气瓶阀门，启动发动机，用肥皂水检查铝座与外壳结合处及排污阀螺纹处是否漏气，确认后方可正常工作。若发现漏气，则需要重新拧紧壳体或排污阀，然后再次用肥皂水测漏。
	发动机



· 火花塞的维护保养
进行发动机例行保养时，需检查火花塞间隙是否符合要求，根据使用情况更换
火花塞，建议更换里程：60000公里。
拆火花塞时，需等发动机冷却后方可拆卸，防止烫伤和损坏火花塞紧固螺纹。
待火花塞螺纹完全拧出后，用点火线圈胶套将其取出。
· 火花塞的安装
安装火花塞时，先用点火线圈胶套将火花塞旋装到缸盖火花塞安装螺纹上，
直至触及密封垫圈。然后用火花塞安装工具紧固，M12火花塞拧紧力矩
15-20Nm，M14火花塞拧紧力矩25-30Nm。
没有扭力扳手或扭力扳手不好用时，先用手拧紧火花塞至无法拧动为止，
保证火花塞垫片与缸盖平面接触。然后按右图所示方法拧紧火花塞。
MT07应用M12的火花塞。
	发动机


· 节气门
每隔20000公里，用汉高乐泰专用清洁剂进行一次清洗，清洗位置如图所示。
不按时清洗，会缩短节气门的使用寿命。

· 混合器
每隔20000公里，用汉高乐泰专用清洁剂进行一次清洗，清洗时应将混合器喷嘴拆散，全部清洗干净。并对混合器内壁进行擦拭，将内壁附着的沉
积物清理干净。

· 废气放气阀
  每隔20000公里，用汉高乐泰专用清洁剂进行一次清洗，清洗位置如图所示。
	发动机


· CFV持续流控制阀
每50000公里或6个月，以先到为准，应排空积聚在CFV下部的油/水等
杂质。排空位置如图所示。
根据使用地区的天然气气质情况，可适当缩短排污时间。


高压过滤器
车辆每运行2000公里进行排污，车辆每运行10000公里更换滤芯。更
换滤芯时，应按照高压过滤器上的使用说明对滤芯进行更换，并同时更换
壳体橡胶密封圈，装复后的过滤器及接头做泄漏检查。
注意： 在压力下切勿保养或排污，这样可能会造成严重伤害。
根据使用地区的天然气气质情况，可适当缩短排污和更换滤芯保养里程。
	发动机



低压过滤器
每2000公里进行排污。
对于CNG、LNG车辆，每10000公里更换滤芯。
根据实际情况，可以适当缩短排污和更换滤芯的保养里程。
冷却系统保养
· 冷却液规格和更换周期
MT系列发动机的冷却液规格与更换周期与MC发动机相同。
整车首保无须更换冷却液。
注意：无论多长的间隔，如果冷却液出现浑浊或变褐色，请立即更换。
· 放空冷却液
拧开机油冷却器下的冷却液放水螺塞，将冷却液排空。
放水螺塞螺纹部位涂乐泰242胶后，拧回到机油模块。
按照正确的方式处置放出的冷却液。
· 加注冷却液
参见“起动发动机前的检查与维护”。

	发动机


· 高压减压器
使用过程中，需每天检查发动机的冷却液能否正常供给发动机。
如果出现发动机动力不足，并检查发现高压减压器上出现结霜
现象，说明冷却液加热高压减压器管路出现问题。应检查冷却液管
路是否出现亏折，影响了冷却液的流动。
长时间加热不足，会导致燃气温度过低，损坏高压减压器及下游零部件。
MT07- CNG发动机不能使用T10-EPR系统/T12-DEPR系统发动机的高压减压器，否则
可能因为调节压力过高，导致CFV损坏。
	发动机
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警告！
-必须使用中国重汽专用的冷却液，否则会造成发动机损坏，中国重汽只提供有偿服务。
-禁止用水或劣质冷却液代替发动机冷却液。
-冷却液中气要排除干净，否则会损坏水泵。
天然气发动机保养
· 保养规则
使用条件
	WGⅠ
	WGⅡ
	WGⅢ

	使用条件恶劣（气候严寒或酷热，含尘量高，短距离运输，在工地使用以及公共汽车，市政公共车，扫雪车，消防车）或汽车年行驶里程不到2×104km或年工作不到600h
	年行驶里程不到6×104km的汽车，短中距离运输（用于送货）
	年行驶里程超过6×104km的汽车，远距离运输


	发动机


第一次检查，例行检查和保养周期
	使用条件
项目
	WGⅠ
	WGⅡ
	WGⅢ

	第一次检查
	行驶1000～1500km时
	行驶1500～2000km时
	行驶1500～2000km时

	例行检查（P）
	每隔5000km
	每隔1×104km
	每隔1.5×104km

	1级保养（WD1）
	每隔1×104km
	每隔2×104km
	每隔3×104km

	2级保养（WD2）
	每隔2×104km
	每隔4×104km
	每隔6×104km

	3级保养（WD3）
	每隔4×104km
	每隔8×104km
	每隔12×104km

	4级保养（WD4）
	每隔8×104km
	每隔16×104km
	每隔24×104km


	发动机


发动机保养规范
	保养项目
	第一次检查
	P
	WD1
	WD2
	WD3
	WD4

	更换机油
	●
	根据不同使用条件下的机油换油周期

	更换机油滤清器或滤芯
	●
	每次更换机油时

	检查、调整气门间隙
	●
	
	●
	●
	●
	●

	更换低压滤清器滤芯
	
	
	●
	●
	●
	●

	更换高压滤清器滤芯（CNG发动机）
	
	
	●
	●
	●
	●

	检查冷却液容量并加足
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	更换冷却液
	按冷却液更换要求进行

	紧固冷却管路管夹
	●
	
	
	
	
	

	紧固进气管路、软管和凸缘连接件
	●
	
	●
	●
	●
	●

	检查空滤器保养指示灯或指示器
	
	
	●
	●
	●
	●

	清洗空滤器的集尘杯(不包括自动排尘式)
	
	●
	●
	●
	●
	●

	清洗空滤器主滤芯
	当指示灯亮时或当指示器显示红色时

	更换空滤器安全滤芯
	清洗5次主滤芯以后

	检查增压器轴承间隙
	
	
	
	
	
	●

	检查、调整离合器行程和钢丝绳状况
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	电气元件及电控系统线束
	每隔250小时检查一次


	发动机


	保养项目
	第一次检查
	P
	WD1
	WD2
	WD3
	WD4

	检查火花塞陶瓷及电极间隙调整
	
	
	●
	●
	●
	●

	节气门清洗
	
	
	●
	●
	●
	●

	检查点火线圈胶套是否出现裂纹
	
	
	●
	●
	●
	●

	检查储气罐固定装置有无变形、损伤
	●
	●
	●
	 ●
	●
	●

	检查天然气储气罐阀门是否损坏
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	检查系统各管路、紧固接头
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	清洁需冷却液加热部件的循环水管路
	每隔2000小时清洁一次

	注:●需要保养标记


	离合器操纵系统


离合器操纵系统
·检查调整分离轴承处的间隙(推式离合器)
离合器分离轴承处应有2mm～3mm的间隙，以保证到下一次保养期限内分离轴承不会长时间受压工作而造成烧损，或造成离合器半分离。调整时，向离合器分离方向推分离摇臂直到手推不动，调整助力缸推杆使其尾部与助力缸活塞接触，然后调整推杆锁紧螺母，使其与推杆叉头的间隙保持在3mm～5mm，最后旋转推杆使螺母与推杆叉接触并拧紧螺母。
注：拉式离合器不用调整
·排尽液压系统内的空气：
离合器液压系统内存有空气，助力缸推杆的有效行程就会减少，使离合器分离不彻底，挂挡困难。在装配或拆装油管时，先将助力缸放气阀松开，由储油罐内加入指定牌号的制动液，边踩离合器踏板边补充制动液，直至从放气阀处溢出为止，拧紧放气阀。然后快踩离合器踏

板数次后踏板踩住不放，松开助力缸放气阀直到没有气窜出，拧紧放气阀。重复上述步骤2～3次，即可排尽液压系统内的空气。
	离合器操纵系统


·离合器制动液为：福建莱克生产的DOT3制动液，首保无需更换。
	总成
	油品名称
	质量等级及粘度级别
	数量
	更换间隔里程或时间
	备注

	离合器
	制动液
	DOT 3
	0.5L
	16万公里或两年，先到者为准。
	


·在拆装油管时，可使用Loctit572螺纹密封胶对联管螺母与接头处进行密封。
·更换制动液时，必须将液压系统内的残液全部清除干净后，统一更换指定牌号、同一批次的制动液。
·制动液具有腐蚀性，在进行排气时，要尽量避免制动液溅到人身和车辆油漆面上。
常见故障及排除方法
	故障
	原因
	排除方法

	离合器打滑
	离合器分离轴承处（推式）没有间隙，离合器处于半离合状态
	按规定调整分离轴承间隙

	
	从动盘摩擦片已经磨损到极限位置
	更换从动盘

	离合器分离不彻底
	离合器分离轴承（推式）间隙太大，有效分离行程不够
	按规定调整分离轴承间隙

	
	离合器液压系统中有空气，有效分离行程变小
	排净液压系统中的空气


	变速器



变速器
油面高度检查
· 汽车应停在水平路面上。
· 油面稳定且油温接近常温时，拧开油位观察口处螺塞②。
· 若油位低于观察口位置，则添加85W/90（GL-4级）或85W/90（GL-5级）中负荷车辆齿轮油。
· 拧开加油口处螺塞①，添加齿轮油至油从观察口②处溢出。
· 拧紧螺塞①、②。
	变速器



正确的油面高度
由壳体侧面的油面观察口检查，油面高度应与油面观察孔下沿平齐。注油量大约12L（加装取力器时为12.5L）。
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警告！
过多的加油量将会导致变速器温度升高和漏油；过少的加油量将会导致零件润滑不良，严重者将会发生烧箱事故。
	变速器


正确合理地使用变速器，定期进行维护保养，对于保证汽车安全行驶和延长变速器寿命十分重要，请遵循以下使用要求：
补充润滑油
为了防止不同型号的润滑油发生化学反应，在补充润滑油时应保证与原润滑油型号相同。不同变速器加油量存在差异。
工作温度
连续工作期间的最高温度不得超过120℃，最低温度不得低于-40℃。
工作温度如果超过120℃，会使润滑油分解并缩短变速器使用寿命。
下列情况中的任何一种均可引起变速器的工作温度超过120℃：
-连续地在行驶速度<32km/h的情况下工作。
-电机转速高。
-环境温度高。
-排气系统太靠近变速器。
-大功率超速运转。
	变速器


工作倾斜角
变速器的工作倾斜角超过15°时，润滑可能不充分（工作倾斜角等于变速器在底盘上的安装角加上斜坡角度）。
拖行或滑行
当车辆需要拖行时，可抽出半轴或脱开传动轴，也可以使驱动轮离地拖行。
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警告！
车速超过26km/h的情况下，严禁将变速器从高挡区换向低挡区。
[image: image288.wmf]
警告！
-装HW系列变速器的车辆挂低挡（爬行挡）或倒挡时，应先停车，再挂挡，以免损坏变速器内部零件。挂倒挡（爬行挡）时，需使用较大的选挡力以克服倒挡（爬行挡）锁的阻力。
-车辆起步前，应首先解除驻车制动。采用断气驻车制动车辆，应在气压上升到驻车制动解除压力时，方可挂挡起步。-使用中发现变速器有异常声响、操作明显沉重等不正常现象，应立即停车检查，待排除故障后再继续行驶。
-“三包”期内的变速器不允许私自拆卸与装配。
	变速器


传感器的清洁
传感器清洁的必要性
变速箱上的传感器分为一轴传感器和车速传感器，两者都与变速箱润滑油直接接触。由于传感器的探头有磁性，会吸附润滑油中的铁屑，造成传感器测量失准，应定期去除传感器上的铁屑。

传感器清洁间隔
行驶20000km 或使用500 小时后，需将传感器拆下，清理底部附着的铁屑等杂物。
	变速器


变速器换油周期
	总成
	油品油量
	更换间隔里程或时间
	首次更换里程或时间
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	备注

	HW变速器
	HW12706T/HW12706T
	12L
	①长途运输车：高速工况10万公里或12个月;一般工况6万公里或6个月；重载工况4万公里或6个月。先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月。先到者为准。

③矿山工地车：1万公里或2个月或主机工作500小时，先到者为准。
	2000-5000km
	齿轮油
	常规用油：

GL-5 85W-90
Q/ZZ 21045

冬季用油：

GL-5 75W-90
Q/ZZ 21045


	1. 必须使用中国重汽指定售后专用齿轮油，否则造成变速器损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用变速器油不得混用。



	
	HW13710
	13L
	
	
	
	
	

	
	带滤网HW15710/HW19709XSTL/HW19710/HW23710
	12L
	
	
	
	
	

	
	带滤网HW16709XST
	11L
	
	
	
	
	

	
	带滤清器HW19710T/HW19712T/HW19716T
	18L
	
	
	
	
	

	
	带滤网HW19712/HW21712/HW25712X/HW25712XS
	13L
	
	
	
	
	

	
	带滤网HW20716
	14L
	
	
	
	
	

	
	DC7J120T
	14.5L
	
	
	
	
	

	
	DC7J100T
	12.5L
	
	
	
	
	

	
	HW90510
	6L
	①长途运输车：高速工况8万公里或12个月;一般工况4万公里或6个月；重载工况2万公里或6个月。先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月。先到者为准。

③矿山工地车：1万公里或2个月或主机工作500小时，先到者为准。
	
	
	
	

	
	HW12710
	9L
	
	
	
	
	

	
	带滤网HW13709XST
	9.5L
	
	
	
	
	

	
	带滤网HW21716XSTL/HW21716XL/HW21716XSTL

/HW21716XSTL
	12.5L
	
	
	
	
	

	
	DC6J95T
	8.8L
	
	
	
	
	

	
	DC6J70T
	8L
	
	
	
	
	

	
	DC6J65T
	7.5L
	
	
	
	
	


注：1）表中的油品油量仅作为参考，具体用量以实际为准，所有加后取力器或侧取力器的变速器统一多加0.5L齿轮油（HW13709XST变速器加             后取力器时多加0.1L齿轮油）。

	变速器


2）针对HW13710变速器，加HW60Q一轴取力器单独加油8.5L，加左上HW50取力器单独加油0.5L，加左上HW70取力器单独加油0.8L。

3）HW19710T/HW19712T/HW19716T/等变速器更换齿轮油时同时需同时更换滤清器。

4）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km  或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

5）恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

 6）加一轴取力器时需单独加与变速器内相同的齿轮油：

	序号
	一轴取力器型号
	一轴取力器加油量
	适用变速箱

	1
	HW140Q
	11.5L（带油冷器）；6L（不带油冷器）
	HW12706T/HW12706TC

	2
	HW60Q
	6L
	HW12706T/HW12706TC

	3
	HW45Q
	6L
	DC6J70T/DC6J95T

	4
	HW80Q-F300
	6L
	DC6J95T

	5
	HW80Q/HW100Q
	8L
	HW15710/HW19710T/HW19710/HW19712/HW23710/HW21712

	6
	HW80QZ/HW100QZ
	11.3L
	HW15710/HW19710/HW23710/HW19709XST/HW19712/HW21712

	7
	
	9.7L
	HW25712X

	8
	
	10.5L
	HW16709XST

	9
	
	10L
	HW13709XST


7）所有带缓速器的变速器均统一多加1.5L齿轮油。

8）缓速器用油初装为VR Fluid S 10W-40，初次加注量为6.8L；售后为金吉星SL 5W-40汽油机油，售后加注量为6.4L。

9）对于带滤网的变速器更换齿轮油时需清晰滤网。

10）长期在重载、行车坡度大于5%工况时的车辆，建议变速器备补充加注相应齿轮油2L。

	从动桥


从动桥
结构概述
· HF7/9鼓式前轴为锻造式工字梁，整体式转向节，鼓式制动器，膜片式制动气室，标配自调臂和自动防抱死装置(ABS)。
· HR7/9盘式前轴为锻造式工字梁，整体式转向节，盘式制动器，膜片式制动气室，前轴总成标配自动防抱死装置(ABS)和摩擦片磨损报警装置。
	从动桥



· VGD060QB鼓式前轴为锻造式工字梁，整体式转向节，免维护轮毂轴承单元，鼓式制动器，膜片式制动气室，标配自调臂和自动防抱死装置(ABS)。

· VPD060QB盘式前轴为锻造式工字梁，整体式转向节，免维护轮毂轴承单元，盘式制动器，膜片式制动气室，前轴总成标配自动防抱死装置(ABS)和摩擦片磨损报警装置。
	从动桥



· H153鼓式前轴为锻造式工字梁，整体式转向节，鼓式制动器，膜片式制动气室，标配自调臂和自动防抱死装置(ABS)。

· 1090鼓式前轴为锻造式工字梁，整体式转向节，鼓式制动器，膜片式制动气室，标配自调臂和自动防抱死装置(ABS)。
	从动桥


润滑脂用量
· 轮毂轴承处润滑脂应使用长城HP-R极压复合锂基润滑脂，其余部位使用2号汽车通用锂基润滑脂。用量应适中，过多润滑油溢出将损坏相应件（制动块、制动盘表面、橡胶件等），安装制动气室之前，杠杆球窝处涂抹油脂。
HF7/9前轴
· 每个轮毂的润滑脂用量：轮毂内腔、两个轴承处共约0.62kg。
· 每个制动凸轮轴和主销的润滑脂用量：约0.38kg。
· 制动间隙调整臂等处应注满润滑脂。
· HR7/9前轴
· 每个轮毂的润滑脂用量：轮毂内腔、两个轴承处共约0.62kg。
· 每个主销的润滑脂用量：约0.06kg。
VGD060QB前轴
· 每个主销的润滑脂用量：在上下油脂嘴处各注入润滑脂约0.05kg。
· 制动间隙调整臂等处应注满润滑脂。
VPD060QB前轴
· 每个主销的润滑脂用量：在上下油脂嘴处各注入润滑脂约0.05kg。
H153前轴
· 每个轮毂的润滑脂用量：轮毂内腔、两个轴承处共约0.55kg。
· 每个制动凸轮轴和主销的润滑脂用量：约0.38kg。
· 制动间隙调整臂等处应注满润滑脂。
1090前轴
· 每个轮毂的润滑脂用量：轮毂内腔、两个轴承处共约0.55kg。
· 每个制动凸轮轴和主销的润滑脂用量：约0.38kg。
· 制动间隙调整臂等处应注满润滑脂。
	从动桥


前轴使用保养
· 新车使用前，在各黄油嘴处加注足量的2号汽车通用锂基润滑脂。
· 新车经过1500公里磨合，应对车桥重新调整制动间隙(手调臂)，检查各部位紧固件（涂胶螺栓除外）后，方可正式投入使用。
· 每行驶2,000公里向各个黄油嘴加注2号汽车通用锂基润滑脂。
· 车轮螺母及拉杆球头紧固螺母每次出车前要进行检查。
· 每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧固情况；检查轮毂轴承的松旷情况；检查制动摩擦片的磨损情况，若磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
· 每次出车前应检查车轮螺母及拉杆球头螺母紧固情况。
· 盘式制动器：制动块厚度小于11mm(或摩擦片磨损报警灯亮)时，应更换制动块；检查制动盘的裂纹，制动盘两侧摩擦面的裂纹长度（制动盘摩擦面内径到外径之间）大于75﹪时，应更换制动盘，制动盘厚度的最小允许厚度为37mm，制动盘每边允许的最大磨损量为4mm，如达到上述状态，应更换制动盘。
· 鼓式制动器：
-手调臂。每行驶5000公里，检查调整制动间隙，应为0.4mm-0.7mm。
-自调臂：每行驶20000公里（非公路车、水泥搅拌车5000公里）应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。
	从动桥


轮毂润滑脂推荐换脂周期（首保无须换脂）
· 长途运输车：高速工况10万公里或12个月；城市工况8万公里或12个月（恶劣工况4万公里或6个月），先到者为准。
· 市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:8万公里或10个月（恶劣工况4万公里或6个月），先到者为准。
· 矿山工地车:4万公里或6个月，先到者为准。
	驱动桥


驱动桥
MCY11/MCY13/MCY13Q驱动桥
结构概述
MCY系列驱动桥结构型式为中央单级的主减速器、冲压焊接桥壳、精锻差速器齿轮，加装滤油器，匹配免调节轮毂轴承单元，鼓式或盘式制动器，双膜片制动气室，可选装ABS和轮间差速锁。

MCJ11驱动桥
结构概述
MCJ系列驱动桥结构型式为中央单级的主减速器、冲压焊接桥壳、精锻差速器齿轮，加装滤油器，双膜片制动气室，可选装ABS。
	驱动桥


车桥保养
· 不同工况下的齿轮油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	数量
	首次更换里
程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	MCY
MCJ
系列
	齿轮油
	常规用油：GL-5 85W-90

Q/ZZ 21040

冬季寒区用油：

GL-5 75W-90

Q/ZZ 21040


	MCY11/ MCJ11
	17.5L（中桥）
12L（后桥/单后桥）
	①长途运输车：
高速工况10万公里或12个月；一般工况6万公里或6个月；重载工况4万公里或6个月，先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:
4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月，先到者为准。
	①长途运输车：
高速工况10万公里或12个月；
一般工况6万公里或6个月；

重载工况4万公里或6个月，
先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:

4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月，先到者为准。
③矿山工地车：
1万公里或2月或主机工作500小时，先到者为准。


	1.必须使用中国重汽指定的售后专用齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用齿轮油不得混用。

	
	
	
	MCY13/
MCY13Q
	18L（中桥）
14.5L（后桥/单后桥）
	
	
	


注：1）表中的油品油量仅作参考，具体以实际用量为准。

    2）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km 或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

   3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

   4）外购桥，具体更换周期按照厂家的规定进行调整。

	驱动桥


新车桥使用后，整车必须经过1500公里磨合，重新检查紧固件（涂胶螺栓除外）后，方可正式投入使用。
· 每行驶5000公里或每月检查一次油面。
· 每行驶80000公里或每年更换一次制动调节臂和凸轮轴的润滑脂。
· 应经常检查清除后桥壳通气塞上的泥土、灰尘，检查加油孔螺塞和放油孔螺塞，如发现有渗、漏油现象，应及时拧紧或更换螺塞。由于半轴凸缘传递的扭矩很大，且有冲击负荷的作用，应经常检查半轴螺栓的紧固情况，防止由于螺栓松动而引起半轴螺栓断裂。
· 应定期检查清洗通气塞。
· 鼓式制动器：
-手调臂：每行驶5000公里，检查调整制动间隙（0.4mm～0.7mm）；
-自调臂：每行驶20000公里（非公路车、水泥搅拌车5000公里）应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。
每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧固情况，检查轮毂轴承是否出现松旷情况；检查摩擦片的磨损情况，若摩擦片磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
· 盘式制动器：制动块厚度小于11mm(或摩擦片磨损报警灯亮)时，应更换制动块；检查制动盘的裂纹，制动盘两侧摩擦面的裂纹长度（制动盘摩擦面内径到外径之间）大于75﹪时，应更换制动盘，制动盘厚度的最小允许厚度为37mm，制动盘每边允许的最大磨损量为4mm，如达到上述状态，应更换制动盘。
[image: image289.wmf]
警告！
驱动桥应使用中国重汽专用的驱动桥齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务！
	驱动桥


 检查和保养
	检查和保养项目
	检查、保养周期
（里程和时间以先到为准）

	
	首次检查
	定期检查和保养

	定期检查项目
	1500公里后
第一个月后
	每15000公里
每三个月
	每60000公里
每六个月
	每120000公里
每一年

	运动件的磨损、密封及损坏情况的检查、制动摩擦片的磨损检查、凸轮轴回位状况检查，调整臂的功能检查，制动气室功能及密封性检查
	○
	○
	○
	○

	安全性检查（每日进行）
	
	
	
	

	制动器正确调整检查
	○
	○
	○
	○

	制动器的制动工作检查
	○
	○
	○
	○

	螺栓按规定力矩再次拧紧
	○
	
	
	○

	清洗制动器
	
	
	
	○

	制动蹄支销和滚轮处涂防卡滞剂
	
	
	
	○

	检查轮毂轴承转动情况，必要时调整或更换轮毂轴承
	○
	
	
	○


· 汽车在恶劣工作条件下运行时，保养周期需相应缩短。
· 新装或更换车轮后，行驶50公里后按规定力矩拧紧车轮螺母；150公里后，按规定力矩再次拧紧车轮螺母，直至螺母紧固为止。
	驱动桥



斯太尔ST10/ST13/ST16/HC16驱动桥
结构概述
斯太尔后驱动桥为中央一级减速加轮边行星减速的双级驱动桥。根据不同的驱动形式分为双联驱动桥和单后驱动桥两种。钢板冲压或铸造桥壳，带轴间、轮间差速锁。

	驱动桥


车桥保养
· 不同工况下的齿轮油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	油品油量
	首次更换里
程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	斯
太
尔
桥
	齿
轮
油
	常规用油;

GL-5 85W-90

Q/ZZ 21040

冬季寒区用油;

GL-5 75W-90

Q/ZZ 21040
	HC16
	中桥：19L+2*2L（轮边）

后桥：16.5L+2*2L

（轮边）
	2000-5000
公里
	①长途运输车：
高速工况10万公里或12个月；
一般工况6万公里或6个月；

重载工况4万公里或6个月，先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:
4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月，先到者为准。
③矿山工地车：
1万公里或2个月或主机工作500小时，先到者为准。
	1.必须使用中国重汽指定的售后专用齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用齿轮油不得混用。

	
	
	
	ST13/ST16
	中桥：17L+2*2L（轮边）

后桥：14.5L+2*2L

（轮边）
	
	
	


注：1）表中的油品油量仅作参考，具体以实际用量为准。

    2）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km 或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

   3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

	驱动桥


· 使用中应经常检查轮边减速器和主减速器的油量。
· 驱动桥缺油会造成运动机件的早期磨损，严重的会造成烧蚀；而润滑油过量也会造成驱动桥高温甚至漏油。
· 新车做初始保养更换轮边减速器润滑油时，应将车轮转至放油螺塞位于最下方，而加油螺塞在另一半上方位置时，打开放油螺塞，将旧油排空后，拧紧放油螺塞；将加油螺塞打开，加注润滑油至此高位液面，最后将加油螺塞旋入。将车轮反复旋转数圈，再将车轮转至加油螺塞油位指示线位于水平位置，打开加油螺塞，使多余的润滑油流出直至液面保持在加油螺塞位置为止，将加油螺塞拧紧。
· 后桥壳上有两个螺塞：在桥壳底部有一个放油螺塞，在桥壳中部近半边高度有一加油螺塞，正常液面应始终保持在加油螺塞高度。
· 手调臂：每行驶5000公里，检查调整制动间隙，应为0.4mm～0.7mm。
· 自调臂：每行驶5000公里应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。
· 每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧固情况，检查轮毂轴承的松旷情况；检查摩擦片的磨损情况，若摩擦片磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
	驱动桥



AC16驱动桥
结构概述
AC16驱动桥为中央一级减速加轮边行星减速的双级驱动桥。目前的驱动形式有双联驱动桥和单后驱动桥两种。铸造桥壳，带轴间、轮间差速锁。
	驱动桥


车桥保养
· 不同工况下的齿轮油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	油品油量
	首次更换里
程或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	AC16桥
	齿轮油
	常规用油;

GL-5 85W-90

Q/ZZ 21040

冬季寒区用油;

GL-5 75W-90

Q/ZZ 21040
	中桥：17L+2*2L（轮边）

后桥：13.5L+2*2L（轮边）
	2000-5000
公里
	①长途运输车：
高速工况10万公里或12个月；
一般工况6万公里或6个月；

重载工况4万公里或6个月，先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:
4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月，先到者为准。
③矿山工地车：
1万公里或2个月或主机工作500小时，先到者为准。
	1.必须使用中国重汽指定的售后专用齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用齿轮油不得混用。


注：1）表中的油品油量仅作参考，具体以实际用量为准。

    2）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km 或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

   3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

	驱动桥


· 应定期检查主减速器及轮边减速器的油面，发现不足及时添加。第一次2000～5000公里强制保养时应更换齿轮油。
· 应定期检查差速锁工作情况，若工作不良，应检查原因，及时修复。
· 换油时，中后桥加油应注意加足，加油后车辆运行5公里停车，再一次检查油面（尤其中桥过桥箱、轴间差速器的油面高度），若油面低应再次添加。
· 车辆在行驶途中应定时检查驱动桥、轮边减速器的温度（不超过环境温度70℃）及各部件（传动轴与凸缘连接螺栓、车轮螺栓、主减速器与桥壳结合面螺栓）的连接情况，每行驶2000公里进行复紧。
· 定期清洁通气孔，保证通气孔通气良好。定期检查轮边、主减速器、桥壳的加∕放油堵，必要时进行复紧。注意不要反复拆装，以防破坏堵塞螺纹。
· 手调臂：每行驶5000公里，检查调整制动间隙，应为0.4mm～0.7mm。
· 自调臂：每行驶5000公里，应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。
· 每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧固情况，检查轮毂轴承的松旷情况；检查摩擦片的磨损情况，若摩擦片磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
	驱动桥


H457/HT457驱动桥
结构概述
H457/HT457驱动桥为中央单级主减速器。H457为铸造/冲压焊接桥壳，HT457为冲压焊接桥壳，均为精锻差速器齿轮，制动器为标准/加宽鼓式制动器，双膜片制动气室，标配ABS、自调臂。根据不同的驱动形式又有双联驱动桥和单后驱动桥两种。

	驱动桥


车桥保养
· 不同工况下的齿轮油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	数量
	首次更换里程
或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	H457桥
	齿轮油
	常规用油;

GL-5 85W-90

Q/ZZ 21040

冬季寒区用油;

GL-5 75W-90

Q/ZZ 21040
	中桥：22L+1L（轴间）

后桥：15L
	2000-5000公里
	①长途运输车：高速工况10万公里或12个月；一般工况6万公里或6个月；重载工况4万公里或6个月，先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月，先到者为准。
③矿山工地车：1万公里或2个月或主机工作500小时，先到者为准。
	1.必须使用中国重汽指定的售后专用齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用齿轮油不得混用。

	HT457桥
	
	
	中桥：22L

后桥：17L
	
	
	


注：1）表中的油品油量仅作参考，具体以实际用量为准。

    2）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km 或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

   3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

	驱动桥


新车桥使用后，整车必须经过1500公里磨合，重新检查紧固件（涂胶螺栓除外）后，方可正式投入使用。
· 每行驶5000公里或每月检查一次油面。
· 每行驶80000公里或每年更换一次制动调节臂和凸轮轴的润滑脂。
· 应经常检查清除后桥壳通气塞上的泥土、灰尘，检查加油孔螺塞和放油孔螺塞，如发现有渗、漏油现象，应及时拧紧或更换螺塞。由于半轴凸缘传递的扭矩很大，且有冲击负荷的作用，应经常检查半轴螺栓的紧固情况，防止由于螺栓松动而引起半轴螺栓断裂。
· 应定期检查清洗通气塞。
· 鼓式制动器：
-手调臂：每行驶5000公里，检查调整制动间隙（0.4mm～0.7mm）；
-自调臂：每行驶20000公里（非公路车、水泥搅拌车5000公里）应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。
每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧固情况，检查轮毂轴承是否出现松旷情况；检查摩擦片的磨损情况，若摩擦片磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
[image: image290.wmf]         
警告！
驱动桥应使用中国重汽专用的驱动桥齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务！
	驱动桥



153/457驱动桥
结构概述
153/457驱动桥为中央单级主减速器，区分铸钢/冲压焊接桥壳，双膜片制动气室，标配ABS、自调臂。根据不同的驱动形式又有双联驱动桥和单后驱动桥两种。
	驱动桥


车桥保养
· 不同工况下的齿轮油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	数量
	首次更换里程
或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	457桥
	齿轮油
	常规用油;

GL-5 85W-90

Q/ZZ 21040

冬季寒区用油;

GL-5 75W-90

Q/ZZ 21040
	中桥：22L+1L(轴间)
后桥：15L
	2000-5000公里
	①长途运输车：高速工况10万公里或12个月；一般工况6万公里或6个月；重载工况4万公里或6个月，先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月，先到者为准。
③矿山工地车：1万公里或2个月或主机工作500小时，先到者为准。
	1.必须使用中国重汽指定的售后专用齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用齿轮油不得混用。


注：1）表中的油品油量仅作参考，具体以实际用量为准。

    2）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km 或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

   3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

   4）外购桥，具体更换周期按照厂家的规定进行调整。
	驱动桥


新车桥使用后，整车必须经过1500公里磨合，重新检查紧固件（涂胶螺栓除外）后，方可正式投入使用。
· 每行驶5000公里或每月检查一次油面。
· 每行驶80000公里或每年更换一次制动调节臂和凸轮轴的润滑脂。
· 应经常检查清除后桥壳通气塞上的泥土、灰尘，检查加油孔螺塞和放油孔螺塞，如发现有渗、漏油现象，应及时拧紧或更换螺塞。由于半轴凸缘传递的扭矩很大，且有冲击负荷的作用，应经常检查半轴螺栓的紧固情况，防止由于螺栓松动而引起半轴螺栓断裂。
· 应定期检查清洗通气塞。
· 鼓式制动器：
-手调臂：每行驶5000公里，检查调整制动间隙（0.4mm～0.7mm）；
-自调臂：每行驶20000公里（非公路车、水泥搅拌车5000公里）应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。
每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧固情况，检查轮毂轴承是否出现松旷情况；检查摩擦片的磨损情况，若摩擦片磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
[image: image291.wmf]
警告！
驱动桥应使用中国重汽专用的驱动桥齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务！
	驱动桥



1080/1118驱动桥
结构概述
1080驱动桥为中央单级主减速器，铸造桥壳，双膜片制动气室，标配ABS、自调臂，只有单驱动桥。
	驱动桥


车桥保养
· 不同工况下的齿轮油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	数量
	首次更换里程
或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	1080桥
	齿轮油
	常规用油;

GL-5 85W-90

Q/ZZ 21040

冬季寒区用油;

GL-5 75W-90

Q/ZZ 21040
	6L（单后桥）
	2000-5000公里
	载货车：4万公里或6个月，先到者为准。

	1.必须使用中国重汽指定的售后专用齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用齿轮油不得混用。

	1118桥
	
	
	5.7L（单后桥）
	
	
	

	153桥
	
	
	中桥:13L

后桥:12L
	
	
	


注：1）表中的油品油量仅作参考，具体以实际用量为准。

    2）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km 或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

   3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

   4）外购桥，具体更换周期按照厂家的规定进行调整。
	驱动桥


新车桥使用后，整车必须经过1500公里磨合，重新检查紧固件（涂胶螺栓除外）后，方可正式投入使用。
· 每行驶5000公里或每月检查一次油面。
· 每行驶80000公里或每年更换一次制动调节臂和凸轮轴的润滑脂。
· 应经常检查清除后桥壳通气塞上的泥土、灰尘，检查加油孔螺塞和放油孔螺塞，如发现有渗、漏油现象，应及时拧紧或更换螺塞。由于半轴凸缘传递的扭矩很大，且有冲击负荷的作用，应经常检查半轴螺栓的紧固情况，防止由于螺栓松动而引起半轴螺栓断裂。
· 应定期检查清洗通气塞。
· 鼓式制动器：
-手调臂：每行驶5000公里，检查调整制动间隙（0.4mm～0.7mm）；
-自调臂：每行驶20000公里（非公路车、水泥搅拌车5000公里）应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。
   每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧固情况，检查轮毂轴承是否出现松旷情况；检查摩擦片的磨损情况，若摩擦片磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
[image: image292.wmf]
警告！
驱动桥应使用中国重汽专用的驱动桥齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务！

	驱动桥


440驱动桥
结构概述
440驱动桥为中央单级主减速器，主减齿轮采用等高齿，冲压焊接桥壳。制动器为加宽鼓式制动器，免维护轮毂轴承单元，双膜片制动气室，标配ABS、自调臂，可选装轮间差速锁，根据不同的驱动形式又有双联驱动桥和单后驱动桥两种。
	驱动桥


车桥保养
· 不同工况下的齿轮油更换周期推荐详见下表：
	总成
	油品
名称
	质量等级及
粘度级别
	数量
	首次更换里程
或时间
	更换间隔里程或时间
	备注

	440桥
	齿轮油
	常规用油;

GL-5 85W-90

Q/ZZ 21040

冬季寒区用油;

GL-5 75W-90

Q/ZZ 21040
	中桥：16L（青特）

      14L（蓬翔）

后桥：12L
	2000-5000公里
	①长途运输车：高速工况10万公里或12个月；一般工况6万公里或6个月；重载工况4万公里或6个月，先到者为准。
②市政用车、城建工程车、运输型自卸车、搅拌车:4万公里（恶劣工况2万公里）或6个月，先到者为准。
③矿山工地车：1万公里或2个月或主机工作500小时，先到者为准。
	1.必须使用中国重汽指定的售后专用齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
2.不同粘度级别的专用齿轮油不得混用。


注：1）表中的油品油量仅作参考，具体以实际用量为准。

    2）对于长途运输车，当平均燃油耗小于35L/100Km或车辆标载及以下时，换油周期按照高速工况执行；当平均燃油耗为35L-40L/100Km 或车辆超载10%及以下时，换油周期按一般工况执行；当平均燃油耗大于40L/100Km或车辆超载10%及以上时，换油周期按重载工况执行；满足各工况中燃油耗或载重的任一条件，则按照最严苛工况的换油周期执行。

   3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。

   4）外购桥，具体更换周期按照厂家的规定进行调整。
	驱动桥


新车桥使用后，整车必须经过1500公里磨合，重新检查紧固件（涂胶螺栓除外）后，方可正式投入使用。
· 每行驶5000公里或每月检查一次油面。
· 每行驶80000公里或每年更换一次制动调节臂和凸轮轴的润滑脂。
· 应经常检查清除后桥壳通气塞上的泥土、灰尘，检查加油孔螺塞和放油孔螺塞，如发现有渗、漏油现象，应及时拧紧或更换螺塞。由于半轴凸缘传递的扭矩很大，且有冲击负荷的作用，应经常检查半轴螺栓的紧固情况，防止由于螺栓松动而引起半轴螺栓断裂。
· 应定期检查清洗通气塞。
· 鼓式制动器：
-手调臂：每行驶5000公里，检查调整制动间隙（0.4mm～0.7mm）；
-自调臂：每行驶20000公里（非公路车、水泥搅拌车5000公里）应对自调臂加注2号汽车通用锂基润滑脂。感觉制动疲软时，建议检测自调臂蜗杆六角头的逆时针力矩。旋转一周，若所测最小力矩小于18Nm，则表明自调臂已损坏，应及时更换自调臂总成。检查自调臂控制臂上的连接套固定孔磨损情况，磨损量过大，导致固定销钉与连接套配合松旷的，则需进行连接套更换。每行驶8000～10000公里，检查制动底板的紧况，检查轮毂轴承是否出现松旷情况；检查摩擦片的磨损情况，若摩擦片磨损超过了限位凹坑，应立即更换摩擦片。
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警告！
驱动桥应使用中国重汽专用的驱动桥齿轮油，否则造成驱动桥损坏，中国重汽只提供有偿服务。
	悬架


悬架
空气悬架
使用要求
车辆不允许超裁。
空气悬架系统任何部位均不得使用润滑油、脂，尤其是橡胶件严禁使用油、脂。
按要求进行维护保养。
日常例行检查与保养
· 每天或每次出车前进行例行检查。
· 例行检查内容：
-目视检查空气弹簧充气是否充足、均衡。
-悬架高度是否正常、系统有无泄漏。
· 简易检查方法：从生产厂家接车时，将车辆停放在水平地面上，测量车轮中心至其上方车身上易于确定的固定点的距离，并记录该数据，以后每次检查时，只需将车停在平地上，检测该数值若无明显改变，即说明悬架高度正常，系统无漏气。否则，需查找原因，排除故障。
定期安全检查
· 定期安全检查可在一级保养时进行，间隔里程1500～2000km，或按整车规定的安全检查时间进行。
· 检查时，车辆应停放在干净的平地上，最好停放在检修地沟上，实施驻车制动，固定车辆（下所述检查保养中，也应按此规定）。
· 安全检查项目：
-所有紧固件没有松动，拧紧力矩符合规定要求，螺栓头和螺母周围无松动产生的脏物、锈皮或金属磨损物。
-在超过6.0巴的供气压力下，空气弹簧充气正常，同一桥两侧的气囊的坚实程度一致，并检查空气弹簧无磨损、损伤和不适当的鼓起以及其周围有25mm以上的间隙空间。
-减振器无漏油和损坏，工作正常（行车后减振器发热表示工作正常。注意：减振器可能烫手）。
-所有零（部）件和焊缝无裂纹。
其他保养内容见“整车保养”部分。
	悬架


橡胶悬架
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警告！
当车架吊架有裂纹、断裂或严重锈蚀现象时不得操作车辆，否则可能发生元件分离，导致车辆失控和人身伤害或财产损失！
· 检查橡胶弹簧边缘的破裂或撕碎痕迹（每年至少检查一次）。
· 不能移除任何附属紧固件和橡胶元件。
· 橡胶悬架任何部位均不能使用润滑油、脂，尤其是橡胶件上严禁使用油、脂。
  注意：

  不得回拧螺母来安装开口销，否则会降低拧紧力矩至规定值以下。
[image: image295.wmf]
警告！
拧紧力矩不足能引起车轴支架、孔和/或均衡梁端连接零件早期磨损和损坏。
	悬架


空气悬架
· 车辆不得超载！
· 车辆应在高速公路和一级公路等良好路面行驶。
· 空气悬挂系统任何部位均不得使用润滑油、脂，尤其橡胶件严禁使用油、脂。
· 保持正常供气压力，空气悬挂系统的供气压力应保持在8.5bar左右。
· 带提升功能的空气悬架车辆，应在整车保持正常高度情况下进行提升操作。
· 日常例行检查和保养，包括：目视检查空气弹簧充气充足、均衡，悬架高度是否正常，系统有无漏气，减振器有无漏油和损坏，工作是否正常。
	传动轴


传动轴
传动轴总成位于汽车底盘下端，起着传递动力的作用。由于传动轴总成装有万向节轴承、中间吊架轴承和花键伸缩节，为保证传动轴总成的正常运行，需对传动轴总成进行定期维护保养，维护保养及拆装要求如下：
 万向节轴承
· 定期加注润滑脂，建议公路车一般每行驶10000km加注一次，自卸车、水泥搅拌车一般每行驶5000km加注一次，或按照整车质保政策定期保养。
· 润滑脂牌号为：得润宝WGC-2万向节专用润滑脂,也可使用2号汽车通用锂基润滑脂及多效能复合锂基脂，润滑脂的耐高低温性能要求为-30℃～120℃。
· 润滑脂加注方法：从万向节注油嘴①处加注润滑脂直至其中一只万向节轴碗口部有新鲜润滑脂溢出为止。矿用车、路况很差的工程用车应缩短加注润滑脂的时间或行驶里程。
	传动轴


带有中间吊架传动轴的吊架轴承
· 传动轴吊架轴承需定期加注润滑脂，一般每行驶10000km加注一次润滑脂，或按照整车质保政策定期保养。
· 润滑脂牌号为：2号汽车通用锂基润滑脂。
· 润滑脂加注方法：从花键连接盘注油嘴①处加注润滑脂直至吊架口部有润滑脂溢出为止。
带花键伸缩节的传动轴
· 定期对花键加注润滑脂，一般公路车每行驶10000km加注一次，自卸车、水泥搅拌每行驶5000km加注一次，或按照整车质保政策定期保养。
· 润滑脂牌号为：2号汽车通用锂基润滑脂。
· 润滑脂加注方法：从花键轴护套管注油嘴②处加注润滑脂直至护套管油封口部有润滑脂溢出为止。
· 矿用车、路况很差的工程用车应缩短加注润滑脂的时间或行驶里程。
  对在泥浆、粉尘、臭氧、高低温等恶劣环境下使用的传动轴应缩短维护周期。

	传动轴


传动轴总成在拆检维护保养时，应按下列步骤进行组装
· 中间传动轴总成拆检后装配时要保证花键连接盘上的油嘴与花键接头上的油槽相对应装入，并将连接螺栓、螺母及中间花键接头螺纹表面上的胶粉及油污清理干净，并在连接盘①的螺纹部分涂抹LT271螺纹防松胶后拧入锁紧，锁紧力矩为650Nm，放至24小时后方可运行使用。中间轴安装于车架横梁吊板时，应保证中间轴吊架②与传动轴轴线③垂直，必要时调整吊板角度。

· 带有花键伸缩节传动轴总成，拆装后要保证传动轴花键接头上的漆标箭头②（或钢字箭头）与花键毂上的漆标箭头②（或钢字箭头）对应装入，并保证两端连接盘万向节十字轴①轴线共面。
	传动轴


· 传动轴总成装车时，应保证中间传动轴连接盘万向节十字轴轴线与伸缩节传动轴连接盘万向节十字轴轴线共面。
· 在拆装中间支撑吊架时，应保证橡胶缓冲盘位于U型吊架中心，并保证橡胶缓冲盘与总成轴线垂直后锁紧。
· 在拆装万向节轴承时，应保证万向节轴承用手扳动，不得有卡住和可感觉到的轴向间隙。对使用轴承弹性挡圈的传动轴，安装时应保证挡圈落入环槽内。
· 传动轴总成装车时，应将锁紧螺栓及螺母全部更换新件，并在扭紧时使用扭力扳手校准扭紧力矩（推荐拧紧力矩：M12×1.25—120Nm；M14×1.5—185Nm；M16×1.5—280Nm）。
	整车保养


整车保养
用户按中国重汽保养规定到保修手册上指定的服务站进行的首次维护保养为首次保养，以下简称“首保”。用户按中国重汽保养规定到保修手册上指定的服务站进行的定期维护保养为定期保养，以下简称“定保”。
公路用车系指牵引车、平板车、仓栅车、油罐车等经常在等级公路使用的车辆。非公路用车系指工地用车、矿山用车、自卸车、侧翻车等经常进入等外级路面使用的车辆。以下内容仅供参考，以车辆保修手册为准。
	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	柴油发动机
	1、检查发动机线束插接是否松脱、干涉、磨碰
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	2、检查管路是否松脱、干涉、磨碰
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	3、检查是否有渗漏油现象
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	4、检查燃油粗滤清器滤芯是否堵塞
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	5、检查、清洗油箱内油浮子滤网
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	6、检查机油、冷却液液面是否在正常刻度范围内
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	7、更换发动机机油
	见“发动机保养”

	
	8、更换机油滤清器芯
	更换发动机机油时同时更换机油滤芯

	
	9、检查、清洁空气滤清器滤芯，检查空滤报警传感器是否有效
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	10、更换冷却液
	见“发动机保养”


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	柴油发动机
	11、检查风扇连接螺栓；风扇与护风罩是否干涉及产生干涉的可能性
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	12、检查涨紧轮，确保皮带张紧度
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	13、检查发动机怠速
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	14、检查异响情况
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	15、检查发动机各悬挂联接等连接螺栓是否松动
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	16、检查发动机支撑橡胶垫是否损坏
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	17、检查发动机机油压力、水温是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	18、如气门异响，检查调整气门间隙
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	19、检查供油提前角
	2000～5000
	每10000
	每5000

	柴油发动机EOL
工具检查
	20、读取发动机故障代码，检查是否存在故障
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	21、读取SCR故障代码，检查是否存在故障
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	22、在EOL上选择共轨系统种类，检查油门踏板位置可以从全关到全开正常变化（仅适用DENSO）
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	23、检查K值是否正确
	2000～5000
	
	

	
	24、检查燃油水分报警传感器是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	25、检查共轨压力是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	26、检查进气歧管压力是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	27、其他参数值
	2000～5000
	每10000
	每5000


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	天然气发动机
	28、检查发动机线束插接是否松脱、干涉、磨碰，插接头是否损坏
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	29、检查管路是否松脱、干涉、磨碰、弯折
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	30、检查发动机是否有渗漏油现象
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	31、检查低压燃气滤清器滤芯，确保滤芯清洁
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	32、检查高压燃气滤清器滤芯，确保滤芯清洁
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	33、检查燃气连接管路是否有漏气、破损，接头连接处是否松脱
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	34、检查机油、冷却液液面是否在正常刻度范围内
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	35、更换发动机机油
	见“发动机保养”

	
	36、更换机油滤清器芯
	更换发动机机油时同时更换机油滤芯

	
	37、检查、清洁空气滤清器滤芯，检查空滤报警传感器是否有效
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	38、更换冷却液
	见“发动机保养”

	
	39、检查风扇连接螺栓；风扇与护风罩是否干涉及产生干涉的可能性
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	40、检查涨紧轮，确保皮带张紧度
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	41、检查发动机怠速
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	42、检查异响情况
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	43、检查发动机各悬挂联接等连接螺栓是否松动
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	44、检查发动机支撑橡胶垫是否损坏
	2000～5000
	每10000
	每5000


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	天然气发动机
	45、检查发动机机油压力、水温是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	46、检查点火线圈胶套
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	47、检查火花塞间隙
	2000～5000
	每10000
	每5000

	天然气发动机
EOL工具检查
	48、读取发动机故障代码，检查是否存在故障
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	49、清洗节气门。
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	50、检查燃气混合器状态，清洗燃气混合器。
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	51、检查废气放气阀压力值是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	52、检查节气门开启是否与油门踏板同步
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	53、检查各缸点火是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	54、其他参数值
	2000～5000
	每10000
	每5000

	离合器
	55、检查离合器分离是否彻底,结合是否平稳且不打滑
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	56、检查离合器液压油液位
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	57、检查离合助力排气口是否阻塞或排气不畅
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	58、润滑离合器踏板轴
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	59、检查离合器助力行程
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	60、润滑分离轴承滑套
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	61、更换离合器油
	见“离合器保养”


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	变速箱
	62、检查变速器润滑油面，必要时补充；清洗滤网
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	63、更换变速器润滑油
	见"变速器保养”

	
	64、润滑离合器拔叉轴支撑位置、润滑离合器拨叉轴
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	65、检查、清洗空滤减压阀(仅适用HW13710变速箱)
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	66、润滑离合器拨叉轴
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	67、润滑变速器换挡机构、检查变速器连接螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	68、检查变速器通气孔
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	69、检查变速器操纵机构工作是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	70、检查取力器是否正常工作
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	71、检查是否漏油、漏气
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	72、检查有无异响
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	73、检查与发动机连接螺栓等是否松动
	2000～5000
	每10000
	每5000

	MC驱动桥
	74、更换驱动桥润滑油
	见“驱动桥保养'

	
	75、润滑制动间隙调整臂
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	76、检查制动回位是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	77、检查差速锁工作是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	78、检查通气孔
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	79、检查制动蹄与制动鼓间隙/盘式制动器制动块磨损量
	2000～5000
	每10000
	每5000


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	其它驱动桥
	80、更换驱动桥主减速器齿轮油
	见“驱动桥保养”

	
	81、润滑制动间隙调整臂
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	82、检查制动回位是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	83、检查差速锁工作是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	84、检查通气孔
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	85、检查制动蹄与制动鼓间隙/盘式制动器制动块磨损量
	2000～5000
	每10000
	每5000

	前转向桥及转向系
	86、润滑前转向主销
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	87、润滑制动调节臂
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	88、根据轮胎情况，必要时检查和调整前轮前束、车轮松紧
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	89、检查转向横拉杆卡箍螺栓及球头是否松旷
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	90、检查转向纵拉杆卡箍螺栓及球头是否松旷
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	91、检查方向机垂臂是否松动
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	92、检查双转向中间垂臂是否松动
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	93、转向杆系是否有异常磨损
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	94、检查方向机油面是否正常，必要时清理滤芯
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	95、检查转向助力管路及有无老化、是否漏油
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	96、检查油、气管路是否有干涉、磨损
	2000～5000
	每10000
	每5000


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	前转向桥及转向系
	97、检查制动蹄与制动鼓间隙/盘式制动器制动块磨损量
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	98、检查制动回位是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	99、更换转向器油
	见“转向系保养”

	传动轴
	100、润滑传动轴伸缩套及传动轴万向节轴承
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	101、检查传动轴吊架螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	102、检查传动轴联接螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	底盘
	103、润滑全车钢板弹簧销及衬套
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	104、检查紧固前、后骑马螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	105、检查板簧支架吊耳连接螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	106、检查板簧限位块的有效性
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	107、检查车架管状横梁安装螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	108、检查V型推力杆、下推力杆螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	109、检查平衡悬架钢板弹簧与滑板间间隙并润滑滑板
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	110、检查平衡轴是否漏油
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	111、补加平衡轴齿轮油
	单边1L GL-5 85W-90齿轮油，无需更换

	
	112、检查平衡轴与车架连接的螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	113、检查车轮螺母
	2000～5000
	每10000
	每5000


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	底盘
	114、检查各部位漏油、漏气、漏水情况
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	115、线路有无磨损及可能会产生的磨损状况
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	116、检查水管路有无干涉及可能产生的损坏
	2000～5000
	每10000
	每5000

	制动系统
	117、检查行车、驻车制动状态气路密封性
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	118、检查全车制动气压是否达到规定值
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	119、贮气筒放水
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	120、检查制动是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	121、检查制动管路是否磨损及可能产生的损坏
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	122、检查系统是否漏气
	2000～5000
	每10000
	每5000

	电器
	123、检查各部灯光、仪表工作情况是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	124、检查发电机充电情况是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	125、检查蓄电池电源线、搭铁线紧固情况
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	126、检查各部线束是否有干涉现象、确定线束远离热源、尖锐物
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	127、检查各线束、用电器插接件连接情况
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	128、检查雨刮系统工作是否正常、洗涤液是否需要添加
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	129、检查保险丝及规格
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	130、检查MP3工作是否正常
	2000～5000
	每10000
	每5000


	整车保养


	总成
	保养项目
	首保
	定保

	
	
	首保里程
（公里）
	定保里程（公里）

	
	
	
	公路用车
	非公路用车、水泥搅拌车

	驾驶室
	131、检查紧固翻转机构螺栓
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	132、检查车门操纵机构是否工作正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	133、检查锁紧机构是否可靠及润滑
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	134、检查座椅调节是否工作正常、在座椅调节机构滑槽内加锂基润滑油
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	135、检查方向盘及转向传动机构是否工作正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	136、检查车身悬置气囊、高度调节、减振器是否工作正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	137、检查安全带是否工作正常
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	138、检查举升泵液压油量
	2000～5000
	每10000
	每5000

	
	139、补加举升泵液压油
	见“驾驶室翻转机构”

	空气悬架系统
	80、检查空气悬架及其安装紧固件的拧紧力矩，必要时更换失效的自锁螺母或锁紧垫圈
	1500～2000
	每8000
	

	
	81、空气弹簧的检查
	1500～2000
	每8000
	

	
	82、减振器的检查
	1500～2000
	每8000
	

	
	83、排除储气罐中水份
	1500～2000
	每8000
	

	
	84、检查和维护高度控制阀
	1500～2000
	每8000
	


第六章 安全与环保
	安全须知


安全须知
进行任何焊接操作之前，请断开12V和24V电池的电源。否则可能会导致系统控制器、仪表控制器等控制器的烧毁。由此造成的损坏，不在质保范围内。
内置安全保护：
电池盒内有一个高压保险丝对高压电池进行保护。
从电池盒内引出的高压线都有继电器控制，钥匙关闭状态下为开路，只在电池盒内有高压。
所有的高压线束和车架都是绝缘的。
车辆运行时，漏电检测功能可以时刻检测高压系统是否有漏电，如果发生故障，仪表的黄灯点亮，高压系统关闭。
电池盒上安装的惯性开关在发生交通事故时会自动打开，切断高压输出。
高压直流线束有互锁装置，接头松动或断开时会关闭高压系统。
高压交流线束会持续检测高压线和车架之间是否短路，如果行车中有故障，仪表盘的红灯会闪烁。
有关安全的一般注意事项
塑料软管、橡胶软管、电线束

 eq \o\ac(○,i)
注意！
不要在靠近塑料软管、橡胶软管、电线束的地方进行 焊接或者 钻孔。
重新紧固车轮螺母
新车或刚换过车轮的车辆，应在行驶50km后，重新紧固车轮螺母，请参见“更换车轮”。
	安全须知


牵引建议
请参见“牵引与牵引起动”
防止对电气系统的损害
请参见“电气系统”
安全装置及随车工具
检查以下设备是否齐全：
千斤顶、千斤顶摇杆、随车工具、三角警告牌、反光背心、停车楔、灭火器（如有配备）。
	安全须知



改装件及附加装置
应按照中国重汽相关车型改装要求或改装手册的规定进行安装。
用户应得到上装制造商有关的书面认可。
任何与中国重汽车辆结构不相符的改变，均需得到中国重汽指定部门明确的书面认可。
这也包括车辆的附加装置，例如空调系统，后挡板等。
制动系统/储能气室过载保护
如果驻车制动处于工作状态，则不允许使用行车制动(脚刹车)。因为会导致驻车制动和行车制动的制动力叠加，损坏制动器。
	安全须知


蓄电池使用
 eq \o\ac(○,i)
注意！
-避免在汽车发动机不工作时长时间使用汽车电器，如：车内照明灯、收放机等，以防止蓄电池深放电，无法启动车辆同时缩短蓄电池寿命。
-汽车负载产生的自然漏电无法规避，故车辆停放超过10天以上，应拆卸蓄电池的负极连线，避免负载漏电，防止蓄电池深放电。
-蓄电池使用时间超过2年，无论蓄电池是否失效，建议更换蓄电池，以防止蓄电池自然失效导致无法启动。
	安全须知



部分蓄电池安装了电眼，应按蓄电池上的标签①说明，观察状态显示器上电眼②颜色，以确定蓄电池是否需要充电或更换。
蓄电池的安全防护
-操作安装蓄电池需佩戴防护眼镜。
-避免金属工具和导线同时接触正负极，以防止短路。
-蓄电池在充电、搬运或震动过程中会产生易爆气体，并从排气孔中排出。环境中氢气浓度超过4%， 遇明火即会发生爆炸。应保持环境通风，严禁明火，严禁吸烟。蓄电池在充电时，严禁在未断开电源的情况下搬动或挪动电池，刚充电完毕的电池应静置10分钟，禁止附近有明火和撞击及摔置电池。
	安全须知


蓄电池的安全防护
-蓄电池内的液体为稀硫酸，需小心搬运，垂直放置，防止硫酸溢出。如皮肤接触硫酸，需立即脱去受污染衣物，并用大量清水冲洗；如眼睛接触硫酸，需立即用干净的清水冲洗至少2分钟后立即就医；如意外吞食硫酸，立即饮用大量的清水和牛奶，并寻求就医。
蓄电池的运输
-运输过程中避免过度颠簸、避免撞击。
-运输环境应避免高温（不超过45℃）。
-蓄电池不可以倒置或斜置。
-搬运时蓄电池避免倾斜超过40°，以防止酸液从排气孔中流出。
蓄电池的存储
-蓄电池应存放在凉爽、通风处。
蓄电池的更换流程
-关闭发动机和车辆上所有用电器，关闭蓄电池主开关。
-先断开蓄电池的负极，再断开正极。
-取下蓄电池。
-确认新蓄电池和旧蓄电池性能相一致，使用万用表确认电池的极性正确及电池荷电状态（电压大于12.5V）。
-清洁蓄电池端子和车辆连接线端头。
-安装并固定蓄电池。
-连接蓄电池与车辆的接线端头（先正后负）。
-应防止蓄电池因存储时间过长而失效，产生不必要的损失。
-定期检测蓄电池，若电压小于12.3V，应进行充电。
 警告！
-蓄电池安装过程中，应防止正负极意外短路；
-严禁正负极反接，否则会损坏车辆用电设备！
	安全须知


蓄电池充电
-选择合适的充电设备，操作前仔细阅读设备说明书，并按要求操作。
-在充电设备关闭的状态下，连接蓄电池的端子。
-充电机输出的正极（一般为红色）与蓄电池正极端子相连，输出端负极（蓝线或黑线）与蓄电池的负极端子相连，并确认连接牢固。
-开通充电机的充电开关，通过充电机调节器，从小到大缓慢调节充电电压或电流，直至达到要求的设定范围。充电开始2～3小时，应注意及时观察并调整充电电流，以防造成事故。
-按照充电器类型判断充电时间长短和结束条件。
-充电结束时，应先关闭充电机电源开关，然后断开蓄电池的充电连接线（充电过程中切勿在未断开电源的情况下拆卸充电连接线）。
 eq \o\ac(○,i)
注意！

-不可对外壳破裂、电解液已凝固或需更换的蓄电池充电。

-蓄电池充电应在通风良好的环境中进行。

-充电过程中，若蓄电池温度超过45℃，应适当降低充电电压，或停止充电；如蓄电池排气孔有酸液溢出，立即停止充电。
	安全须知


压缩空气储气筒
-储气筒为车辆及其挂车的制动系统以及辅助设备所专用储气装置。
-储气筒壳体上标有产品型号、供应商ID。
-用紧固带或储气筒上的支架固定在车辆上。安装紧固带时应注意不要与储气筒焊点接触，以防止储气筒出现张力屈服而损害安全性。
-只能用非碱性的清洁剂清洁。
-为防止储气筒积水，应经常对其进行充分放水。放水阀位于储气筒底部。
-避免对储气筒（储气筒壳体、底座、螺纹以及附件）进行焊接、热处理或其他会损害储气筒安全的处理。
	安全须知


空调系统与制冷元件
[image: image296.jpg]



注意！
制冷剂及其挥发蒸汽对人体健康有害！
-避免与制冷剂及其挥发蒸汽相接触。
-戴上手套和护目镜！如不慎将制冷剂溅到皮肤或眼睛，应立即找医生治疗。
-不得在封闭房间内排放气态制冷剂，有窒息的危险！
-用专门的处理系统将制冷剂泵出。
-不要在制冷系统零件上或接近制冷系统零件的地方进行焊接等操作。即使在制冷剂放掉情况下，这样操作也是不允许的。有爆炸和中毒危险！
-不要用蒸汽清洁器清洁制冷系统的零件。
-应到中国重汽服务站对制冷系统进行检修。
-禁止在中国重汽生产的车辆上使用丙烷丁烷制冷剂。
-空调系统中充注的为无氟R134a制冷剂。
-切勿在制冷系统内，将无氟的R134a与R12（含氟）制冷剂相混合。
-切勿在使用制冷剂R134a系统内改用R12制冷剂。
	安全须知


用过的废机油
处理废机油时的安全注意事项：
长时间或频繁地与机油接触，会去掉皮肤上的油脂，引起皮肤干燥、过敏或红肿。
根据对动物皮肤的实验表明，废机油中含有致癌物质，如果在处理废机油时遵守基本的安全及卫生操作规程，废机油并不是一种危险品。
健康保护警告
· 防止长时间、过度或频繁地与废机油接触。
· 用合适的防护剂或防护手套保护皮肤。
· 清洁与机油接触过的皮肤。
－用肥皂和水充分地清洁接触过机油地部分。
－用小刷子增强清洁效果。
－用专用清洁剂可使清洁更容易。
－不要用汽油、柴油、煤油、稀释剂或溶剂清洗。
· 清洗后涂一些护肤油脂。
· 更换沾染机油的衣服及鞋。
· 切勿将沾染机油抹布放在您衣服口袋里。

	安全须知


冷清洁剂、无卤/燃油、污染（清洁等级）
当处理冷清洁剂/燃油时，请注意安全！

· 放在儿童不易接触的地方
· 远离火源－禁止吸烟
· 立即除去被污染或者被这些化学制品浸泡过的衣物
· 不要让这些化学制品流进下水道内
处理冷清洁剂/燃油时，当心危险！
· 易燃/极易燃
· 当吸入、吞咽或者接触到皮肤时，是有毒的
· 长期处理冷清洁剂/燃油，有损害健康及导致其他并发症的危险
· 致癌（仅限燃油）
	安全须知



反光背心
反光背心①：当车辆发生应急情况，车上人员需下车操作时，下车操作人员需穿上
反光背心。


停车楔
停车楔②：当车辆在坡道驻车时，除使用驻车制动外，必要情况下还应使用停车楔，
以防止车辆溜坡或滑动。
使用时将停车楔放置于斜坡与轮胎之间。
	安全须知



导静电橡胶拖地带（危险品运输车、天然气车型配备）
导静电橡胶拖地带③：需保持导静电橡胶拖地带的接地长度3-5cm，磨损后应当及时调节拖地带长度，保持车架与地面之间始终处于导通状态。
	安全须知


载货车侧后防护
载货车侧防护装置①：防止人员卷入。
后防护装置②：对追尾碰撞的机动车具有阻挡能力，以防止发生钻入碰撞。


三角警示牌
三角警示牌③：放于距停车车辆50～150m处，并能使后面的车辆驾驶员易见的位置。
	安全须知


侧防护装置：

侧防护栏由横梁和立柱焊接而成，用螺栓固定于货箱横梁上，截面尺寸为120x40，M型或C型，材料为Q235A。

根据车辆的不同配置，侧防护的形式有以下几种：

( 双横梁双立柱结构


(双横梁多立柱结构

	安全须知


后防护装置：

后防护装置由一根横梁和两块连接板焊接而成，材料为Q235A，通过螺栓连接的方式与车架侧翼面后端连接。其中，横梁为截面120x120的矩形管。


	环境保护
环境保护



环境保护
用过的废机油（发动机机油、变速器齿轮油等）
[image: image297.wmf]
警告！
-注意妥善地处理用过的机油。
-用过的机油会损害地下水质。
不得将用过的机油倒在地上、水里或倒入下水道和排水管中，否则可能会被指控。
应认真地收集和处理用过的机油。
滤筒、滤芯、过滤器及干燥罐
废旧的过滤元件、筒、过滤器（机油和燃油过滤器，空气干燥器的干燥罐）归入危险废品一类，必须妥善处理。
请遵守当地相关部门的规定。
冷却液
未被稀释的防冻液是危险品。在处理用过的冷却液（防冻液与水的混合物）时，请遵守当地有关部门颁布的规定。

第七章 技术参数
	技术参数


技术参数
柴油发动机参数表
	型号
	MC07.21-50
	MC07.24-50
	MC07.28-50
	MC07.31-50
	MC07.34-50

	排放标准
	国V

	气缸数
	6

	气门数/每缸
	4

	缸径（mm）
	108

	行程（mm）
	125

	排量（L）
	6.87

	额定功率（kW/Ps）
	151/206
	176/240
	206/280
	228/310
	248/337

	额定转速（rpm）
	2300

	最大扭矩（Nm）
	830
	925
	1100
	1230
	1250

	最大扭矩转速（rpm）
	1200～1800

	最低燃油消耗率（g/kWh）
	≤205

	怠速转速（rpm）
	600±50

	柴油机最高允许转速（rpm）
	2800

	点火顺序
	1－5－3－6－2－4

	曲轴旋转方向
	顺时针(从自由端看)


	技术参数


柴油发动机参数表
	型号
	WP7.270E51
	WP7.300E51

	排放标准
	国Ⅴ

	气缸数
	6

	气门数/每缸
	4

	缸径（mm）
	108

	行程（mm）
	136

	排量（L）
	7.5

	额定功率（kW/Ps）
	199/270
	220/299

	额定转速（rpm）
	2100

	最大扭矩（Nm）
	1160
	1250

	最大扭矩转速（rpm）
	1200～1700

	容积压缩比
	18.3±0.5:1

	怠速转速（rpm）
	700±50

	柴油机最高空车转速（rpm）
	2500±50

	点火顺序
	　1-5-3-6-2-4

	曲轴旋转方向
	　顺时针(从自由端看)


	技术参数


柴油发动机参数表
	型号
	WP10.5H400E50

	排放标准
	国Ⅴ

	气缸数
	6

	气门数/每缸
	4

	缸径（mm）
	116

	行程（mm）
	150

	排量（L）
	9.5

	额定功率（kW/Ps）
	294/399

	额定转速（rpm）
	1900

	最大扭矩（Nm）
	1900

	最大扭矩转速（rpm）
	1200～1300

	容积压缩比
	17.5±0.5:1

	怠速转速（rpm）
	600±50

	柴油机最高空车转速（rpm）
	2150±50

	点火顺序
	　1-5-3-6-2-4

	曲轴旋转方向
	　顺时针(从自由端看)


	技术参数


柴油发动机参数表
	型号
	MC05.14-50
	MC05.16-50
	MC05.18-50
	MC05.21-50

	排放标准
	国V

	气缸数
	4

	气门数/每缸
	4

	缸径（mm）
	108

	行程（mm）
	125

	排量（L）
	4.58

	额定功率（kW/Ps）
	103/140
	118/160
	132/180
	151/206

	额定转速（rpm）
	2400

	最大扭矩（Nm）
	535
	610
	700
	830

	最大扭矩转速（rpm）
	1200～1700

	最低燃油消耗率（g/kWh）
	≤200

	怠速转速（rpm）
	700±50

	柴油机最高允许转速（rpm）
	2800

	点火顺序
	1－3－4－2

	曲轴旋转方向
	顺时针(从自由端看)


	技术参数


柴油发动机参数表
	项目
	单位
	机型

	
	
	MC09.34-50
	MC09.36-50
	MC09.38-50

	气缸数
	　
	5

	缸径
	mm
	120

	行程
	mm
	155

	每缸气门数
	　
	4

	总排量
	L
	8.76

	工作方式
	　
	四冲程、增压中冷

	额定功率
	kW
	250/340
	265/60
	276/375

	额定转速
	rpm
	1900

	最大扭矩
	Nm
	1600
	1700
	1760

	最大扭矩转速
	rpm
	1100-1400

	最低燃气消耗率
	g/kWh
	≦185

	扭矩储备率
	%
	27
	28
	27

	怠速转速
	rpm
	600-650

	发火次序
	　
	1-2-4-5-6

	升功率
	KW/L
	28.5
	30.2
	31.5

	排放水平
	
	国Ⅴ


	技术参数


柴油发动机参数表
	项目
	单位
	机型

	
	
	MC11.44-50
	MC11.40-50
	MC11.36-50
	MC11.32-50

	气缸数
	　
	6

	缸径
	mm
	120

	行程
	mm
	155

	每缸气门数
	　
	4

	总排量
	L
	10.518

	压缩比
	　
	19:1

	额定功率
	kW
	324
	294
	265
	235

	额定转速
	rpm
	2100

	最大扭矩
	Nm
	2100
	1900
	1800
	1600

	最大扭矩转速
	rpm
	1000-1400

	最低比油耗
	g/kWh
	≦185

	最高空车转速
	rpm
	2150±50

	怠速转速
	rpm
	550±50

	发火次序
	　
	1-5-3-6-2-4

	低温起动
	℃
	-25（不带进气预热）

	排放水平
	
	国Ⅴ

	后处理装置
	
	SCR


	技术参数


天然气发动机参数表
	型号
	MT07.22-50
	MT07.24-50
	MT07.26-50
	MT07.29-50

	排放标准
	国V

	气缸数
	6　

	气门数/每缸
	4

	缸径（mm）
	108

	行程（mm）
	125　

	排量（L）
	6.87

	额定功率（kW/Ps）
	162/217　
	　176/236
	191/256　　
	210/282　　

	额定转速（rpm）
	2300

	最大扭矩（Nm）
	870
	950
	1030
	1100

	最大扭矩转速（rpm）
	1200～1500

	最低燃油消耗率（g/kWh）
	　≤189

	怠速转速（rpm）
	600±50　

	柴油机最高允许转速（rpm）
	2800　

	点火顺序
	1－5－3－6－2－4　

	曲轴旋转方向
	顺时针(从自由端看)　


	技术参数


MT13国Ⅴ系列发动机参数表
	项目
	单位
	机型

	
	
	MT13.36-50
	MT13.40-50
	MT13.43-50

	气缸数
	　
	6

	缸径
	mm
	126

	行程
	mm
	166

	每缸气门数
	　
	4

	总排量
	L
	12.419

	压缩比
	　
	11.5:1

	额定功率
	kW
	265
	294
	316

	额定转速
	rpm
	1900

	最大扭矩
	Nm
	1800
	1900
	1900

	最大扭矩转速
	rpm
	1100-1400

	最低燃气消耗率
	g/kWh
	190

	最高空车转速
	rpm
	2150

	怠速转速
	rpm
	550

	发火次序
	　
	1-5-3-6-2-4

	进气门间隙（冷态）
	mm
	0.5

	排气门间隙（冷态）
	mm
	0.8

	机油加油量
	L
	40/42

	（不换/换）机油滤清器
	
	


	技术参数


变速器参数表
	变速器型号
	挡位
	各                  挡                  速                  比
	许用扭矩（Nm）
	重量（Kg）
	加油量(L)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	R1
	R2
	
	
	

	HW12706T
	6
	9.204
	5.195
	3.102
	1.983
	1.343
	1.000
	—
	8.719
	—
	1200
	290
	12

	HW12706TC
	6
	7.663
	4.325
	2.583
	1.651
	1.000
	0.799
	—
	7.260
	—
	1300
	290
	12

	HW13709XST
	9
	13.116
	8.868
	6.538
	4.805
	3.484
	2.545
	1.877
	1.379
	1.000
	—
	12.023
	—
	1350
	327
	9.5

	HW13709XSTC
	9
	9.509
	6.429
	4.740
	3.484
	2.526
	1.845
	1.360
	1.000
	0.725
	—
	8.717
	—
	1350
	327
	9.5

	HW16709XST
	9
	15.117
	10.238
	7.301
	5.228
	3.750
	2.730
	1.947
	1.394
	1.000
	—
	13.438
	—
	1650
	347
	11

	HW16709XSTC
	9
	10.848
	7.346
	5.239
	3.75
	2.693
	1.959
	1.397
	1.000
	0.718
	—
	9.64
	—
	1650
	347
	11

	HW13710
	10
	14.079
	10.471
	7.825
	5.822
	4.352
	3.235
	2.406
	1.798
	1.338
	1.000
	—
	12.671
	2.912
	1390
	337
	13

	HW13710C
	10
	10.524
	7.827
	5.849
	4.352
	3.253
	2.418
	1.799
	1.344
	1.000
	0.747
	—
	9.471
	2.176
	1500
	337
	13

	HW13710C
	10
	12.734
	9.278
	6.765
	4.920
	3.546
	2.588
	1.886
	1.375
	1.000
	0.721
	—
	11.461
	2.329
	1500
	337
	13

	HW15710
	10
	14.283
	10.623
	7.869
	5.874
	4.375
	3.265
	2.428
	1.799
	1.343
	1.000
	—
	13.911
	3.180
	1500
	342
	12

	HW15710C
	10
	10.728
	7.979
	5.910
	4.375
	3.286
	2.452
	1.824
	1.351
	1.000
	0.751
	—
	10.448
	2.388
	1650
	
	12

	HW19710T
	10
	14.355
	10.664
	7.875
	5.822
	4.375
	3.281
	2.438
	1.8
	1.331
	1.000
	—
	14.014
	3.203
	1900
	430
	18


	技术参数


变速器参数表
	变速器型号
	挡位
	各                  挡                  速                  比
	许用扭矩（Nm）
	重量（Kg）
	加油量(L)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	R1
	R2
	
	
	

	HW19710TC
	10
	10.788
	8.014
	5.918
	4.375
	3.288
	2.466
	1.832
	1.353
	1.000
	0.752
	—
	10.531
	2.407
	2100
	430
	18

	HW19710
	10
	14.283
	10.623
	7.869
	5.874
	4.375
	3.265
	2.428
	1.799
	1.343
	1.000
	—
	13.911
	3.180
	1900
	355
	12

	HW19710C
	10
	10.728
	7.979
	5.910
	4.375
	3.286
	2.452
	1.824
	1.351
	1.000
	0.751
	—
	10.448
	2.388
	2100
	
	12

	HW19710A
	10
	14.283
	10.623
	7.869
	5.874
	4.375
	3.265
	2.428
	1.799
	1.343
	1.000
	—
	13.911
	—
	1900
	355
	12

	HW19710AC
	10
	10.728
	7.979
	5.910
	4.375
	3.286
	2.452
	1.824
	1.351
	1.000
	0.751
	—
	10.448
	—
	2100
	
	12

	HW19712
	12
	15.012
	11.667
	9.03
	7.146
	5.568
	4.375
	3.431
	2.667
	2.064
	1.633
	1.273
	1
	—
	13.811
	3.157
	1900
	379
	13

	HW19712C
	12
	11.795
	9.167
	7.095
	5.615
	4.375
	3.438
	2.696
	2.095
	1.622
	1.283
	1
	0.786
	—
	10.852
	2.480
	2100
	379
	13

	HW19712A
	12
	15.012
	11.667
	9.030
	7.146
	5.568
	4.375
	3.431
	2.667
	2.064
	1.633
	1.273
	1.000
	—
	13.811
	3.157
	1900
	393
	13

	HW19712AC
	12
	11.795
	9.167
	7.095
	5.615
	4.375
	3.438
	2.696
	2.095
	1.622
	1.283
	1.000
	0.786
	—
	10.852
	2.480
	2100
	393
	13

	HW19712T
	12
	15.039
	11.748
	9.182
	7.172
	5.601
	4.375
	3.438
	2.685
	2.099
	1.639
	1.280
	1.000
	—
	15.415
	12.041
	1900
	440
	17

	HW19712TC
	12
	11.748
	9.173
	7.172
	5.601
	4.375
	3.416
	2.685
	2.097
	1.639
	1.280
	1.000
	0.781
	—
	12.041
	9.403
	2100
	440
	17

	HW21712STL
	12
	15.000
	11.667
	9.188
	7.146
	5.625
	4.375
	3.429
	2.667
	2.100
	1.633
	1.286
	1.000
	—
	17.757
	13.811
	2100
	310
	12.5

	HW21712CSTL
	12
	11.667
	9.167
	7.146
	5.615
	4.375
	3.438
	2.667
	2.095
	1.633
	1.283
	1.000
	0.786
	—
	13.811
	10.852
	2100
	310
	12.5


	技术参数


变速器参数表
	变速器型号
	挡位
	各                  挡                  速                  比
	许用扭矩（Nm）
	重量（Kg）
	加油量(L)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	R1
	R2
	
	
	

	HW25712X
	12
	14.816
	11.517
	8.913
	7.052
	5.497
	4.318
	3.431
	2.667
	2.064
	1.633
	1.273
	1.000
	—
	13.632
	3.157
	2500
	395
	13

	HW25712XC
	12
	11.642
	9.047
	7.004
	5.540
	4.318
	3.394
	2.696
	2.095
	1.622
	1.283
	1.000
	0.786
	—
	10.711
	2.480
	2500
	395
	13

	HW20716
	16
	15.586
	13.125
	10.885
	9.167
	7.481
	6.300
	5.195
	4.375
	3.563
	3.000
	2.488
	2.095
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HW20716
	16
	15.586
	13.125
	10.885
	9.167
	7.481
	6.300
	5.195
	4.375
	3.563
	3.000
	2.488
	2.095
	1.710
	1.440
	1.188
	1.000
	14.287
	12.031
	2000
	397
	14

	HW20716C
	16
	13.125
	11.053
	9.167
	7.719
	6.300
	5.305
	4.375
	3.684
	3.000
	2.526
	2.095
	1.764
	1.440
	1.213
	1.000
	0.842
	12.031
	10.132
	2200
	397
	14

	HW20716A
	16
	15.586
	13.125
	10.885
	9.167
	7.481
	6.300
	5.195
	4.375
	3.563
	3.000
	2.488
	2.095
	1.710
	1.440
	1.188
	1.000
	14.287
	12.031
	2000
	393
	14

	HW20716AC
	16
	13.125
	11.053
	9.167
	7.719
	6.300
	5.305
	4.375
	3.684
	3.000
	2.526
	2.095
	1.764
	1.440
	1.213
	1.000
	0.842
	12.031
	10.132
	2200
	393
	14

	HW21716STL
	16
	15.586
	13.125
	10.885
	9.167
	7.481
	6.300
	5.195
	4.375
	3.563
	3.000
	2.488
	2.095
	1.710
	1.440
	1.188
	1.000
	14.287
	12.031
	2000
	335
	13

	HW21716STCL
	16
	13.125
	11.053
	9.167
	7.719
	6.300
	5.305
	4.375
	3.684
	3.000
	2.526
	2.095
	1.764
	1.440
	1.213
	1.000
	0.842
	12.031
	10.132
	2200
	335
	13

	ZF 16S1930TD
	16
	16.408
	13.805
	11.276
	9.487
	7.761
	6.530
	5.426
	4.565
	3.594
	3.024
	2.470
	2.078
	1.700
	1.430
	1.189
	1.000
	15.359
	12.923
	1900
	314
	15.4

	ZF 16S1930TO
	16
	13.805
	11.540
	9.487
	7.930
	6.530
	5.458
	4.565
	3.816
	3.024
	2.528
	2.078
	1.737
	1.430
	1.196
	1.000
	0.836
	12.923
	10.802
	1900
	314
	15.4

	ZF 16S2230TD
	16
	16.408
	13.805
	11.276
	9.487
	7.761
	6.530
	5.426
	4.565
	3.594
	3.024
	2.470
	2.078
	1.700
	1.430
	1.189
	1.000
	15.359
	12.923
	1900
	314
	15.4

	ZF 16S2230TO
	16
	13.805
	11.540
	9.487
	7.930
	6.530
	5.458
	4.565
	3.816
	3.024
	2.528
	2.078
	1.737
	1.430
	1.196
	1.000
	0.836
	12.923
	10.802
	1900
	314
	15.4


	技术参数


变速器参数表
	变速器型号
	输入扭距(Nm)
	挡位
	各挡速比
	重量(kg)
	加油量(L)

	
	公路车
	工程车
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	R1
	R2
	
	

	DC6J70TC
	650
	600
	6
	6.54
	3.78
	2.17
	1.44
	1.00
	0.81
	
	
	
	6.54
	
	187
	8/8.5

	DC6J95TC
	900
	800
	6
	7.03
	3.96
	2.31
	1.51
	1.00
	0.82
	
	
	
	7.04
	
	256
	8.8/9.3

	DC6J65TC
	600
	520
	6
	6.72
	4.03
	2.30
	1.44
	1.00
	0.74
	
	
	
	6.12
	
	170
	7.5/8

	DC7J100TC
	1000
	830
	7
	8.40
	5.52
	3.62
	2.36
	1.54
	1.00
	0.79
	
	
	
	8.63
	
	282
	12.5/13

	DC7J120TC
	1050
	900
	7
	9.20
	6.08
	3.98
	2.51
	1.59
	1.00
	0.83
	
	
	
	9.06
	
	327
	14.5/15

	
	1150
	1000
	
	8.39
	5.55
	3.63
	2.29
	1.45
	1.00
	0.76
	
	
	
	8.26
	
	327
	14.5/15

	HW90510C
	700
	630
	10
	11.99
	8.97
	6.75
	4.64
	3.81
	2.58
	1.93
	1.45
	1.00
	0.82
	9.90
	2.13
	177
	5.5/6

	HW12710C
	1200
	950
	10
	11.11
	8.31
	6.25
	4.17
	3.36
	2.49
	1.86
	1.40
	1.00
	0.75
	9.26
	2.07
	260
	9/9.5

	HW12706T
	1200
	1200
	6
	9.20
	5.20
	3.10
	1.98
	1.34
	1.00
	
	
	
	
	8.72
	
	290
	12


	技术参数


灯泡参数表
	灯具名称
	灯泡型号
	灯泡功率（W）
	单车数量(只)

	位置灯
	PHILPS
	5
	2

	远光灯
	PHILPS
	70
	2

	辅助远光灯
	PHILPS
	70
	2

	近光灯
	PHILPS
	70
	2

	雾灯
	PHILPS
	70
	2

	转向灯
	PHILPS
	21
	2

	T/带侧标志灯、

7功能组合后灯
	转向灯
	PHILPS
	21
	2

	
	倒车灯
	PHILPS
	21
	2

	
	制动灯
	PHILPS
	21
	2

	
	后雾灯
	PHILPS
	21
	2

	
	示廓灯
	PHILPS
	LED/10
	2

	
	侧标志灯
	PHILPS
	LED/10
	2

	
	后位置灯
	PHILPS
	LED/5
	2

	
	牌照灯
	PHILPS
	5
	1

	前示阔灯
	PHILPS
	LED
	2

	后示阔灯
	PHILPS
	5
	2


	技术参数


	灯具名称
	灯泡型号
	灯泡功率（W）
	单车数量(只)

	侧标志灯
	PHILPS
	5
	4

	转向标志灯
	PHILPS
	21
	2

	内照明灯
	PHILPS
	20
	2

	阅读灯
	PHILPS
	10
	2

	门灯
	PHILPS
	5
	2


平衡轴保养
	总成
	油品名称
	质量等级及粘度级别
	数量
	维护里程及维护事项

	平衡轴
	齿轮油
	GL-5 85W-90
	单边1L
	不更换

	
	润滑脂
	2#锂基润滑脂
	350克
	车辆每运行2500-3500Km后检查，缺时需加注


钢板弹簧保养
	总成
	油品名称
	质量等级及粘度级别
	数量
	维护里程及维护事项

	钢板弹簧滑脂嘴
	润滑脂
	2#锂基润滑脂
	350 克
	车辆每运行2500-3500 公里后检查，缺时需加注


	技术参数


前后悬架参数表
	前悬架板簧参数

	驱动形式
	车辆类型
	前轴型号
	少片簧
	多片簧

	
	
	
	板簧规格
	板簧规格

	4X2
	牵引
	HR7/HF7/H153
	2x29、3x24
	9x13

	
	载货
	HR7/HF7/H153
	4x20
	9x13、9x16

	6X4
	牵引
	HR7/HF7/H153
	2x29、2x32、3x24
	9x14、9x16

	
	载货
	HR7/HF7/H153
	4x25
	10x14、10x16、10x17

	
	特种作业
	HR7/HF7/HR9/HF9/H153
	4x25
	9x16、9x17、9x18

	
	自卸
	HR7/HF7/HR9/HF9/H153
	
	10x16

	8X4
	载货
	HR7/HF7/H153
	3x22、4x20、4x22
	11x13、2x16+9x14

	
	特种作业
	HR7/HF7/HR9/HF9/H153
	4x22
	11x13、2x16+9x14

	
	自卸
	HR7/HF7/HR9/HF9/H153
	4x22
	11x13、2x16+9x14

	6X2(双转向)
	牵引
	HR7/HF7/H153
	4x16
	

	
	载货
	HR7/HF7/H153
	3*22、4x16、4x20
	9x13

	8X2(中桥气囊提升)
	载货
	H153
	4x16
	


	技术参数


前后悬架参数表
	后悬架板簧参数

	驱动形式
	车辆类型
	后桥型号
	少片簧
	多片簧

	
	
	
	板簧规格
	板簧规格

	4X2
	牵引
	440/HT457/MCY11/MCY13
	3x27+2x30
	9x14+6x16

	
	载货
	440/HT457/MCY11/MCY13
	5x30
	9x14+6x16

	6X4
	牵引
	440/HT457/MCY11/MCY13/ST16/HC16
	3x25+2x34
	12x20、12x22

	
	载货
	440/HT457/MCY13/ST16/HC16
	5x32
	12x22、4x22+8x25

	
	特种作业
	440/HT457/MCY13/ST16/HC16
	5x32
	12x22、4x22+8x25

	
	自卸
	HT457/ST16/HC16/AC16
	
	12x22、4x22+8x25

	8X4
	载货
	440/HT457/MCY13/ST16/HC16
	5x32
	12x22、4x22+8x25

	
	特种作业
	440/HT457/MCY13/ST16/HC16
	5x32
	12x22、4x22+8x25

	
	自卸
	HT457/ST16/HC16/AC16
	5x32
	12x22、4x22+8x25

	6X2(双转向)
	牵引
	440/HT457/MCY11/MCY13
	3x27+2x30
	9x14+6x16

	
	载货
	440/HT457/MCY11/MCY13
	5x30
	9x16+6x16

	8X2(中桥气囊提升)
	载货
	HT457/MCY11/MCJ11
	5x30
	9x16+6x16


	技术参数


车轮参数表
	型号
	8.00V-20
	8.5-20
	8.5-24
	22.5×8.25
	22.5×9.00
	22.5×12.25

	轮辋型式
	两件式
	两件式
	两件式
	一件式
	一件式
	一件式

	轮胎规格
	11.00-20/

11.00R20
	12.00-20/

12.00R20
	12.00-24/

12.00R24
	11R22.5
	12R22.5

315/80R22.5

295/80R22.5
	425/65R22.5


轮胎气压参数表
	型号
	单胎(KPa)
	双胎(KPa)

	11.00-20(18层级）
	910
	840

	12.00-20(18层级）
	810
	740

	12.00-24(18层级）
	810
	740

	11.00R20(18层级）
	930

	12.00R20(18层级）
	830

	12.00R24(18层级）
	830

	11R22.5(16层级）
	830

	12R22.5(16层级）
	830

	315/80R22.5(18层级）
	830

	295/80R22.5(16层级）
	830

	425/65R22.5(18层级）
	760


	技术参数


车轮定位值
	型号
	HF7
	HF9
	HR7
	HR9
	H153

	内轮最大转角（°）
	43
	43
	43
	43
	42

	外轮最大转角（°）
	31
	31
	30
	30
	32

	主销后倾角（°）
	公路车3，工程车2
	公路车3，工程车2
	公路车3，工程车2
	公路车3，工程车2
	公路车3，工程车2

	主销内倾角（°）
	3
	3
	6
	6
	7

	车轮外倾角（°）
	1
	1
	1
	1
	1

	前束
	子午胎
	2±1.5mm
	单前轴2.5±1.5mm
	2±1.5mm
	单前轴2.5±1.5mm
	2±1.5mm

	
	
	
	双前轴3±1.5mm
	
	双前轴3±1.5mm
	

	制动器形式
	鼓式（φ420x160）
	鼓式（φ420x160）
	盘式（P20WA或P22AJ）
	盘式（P20WA或P22AJ）
	鼓式（φ400x150）

	适用最小轮辋（英寸）
	20
	20
	20
	20
	20


	技术参数


	车轮总成动平衡要求

	轮胎型号
	车轮总成不平衡量（g.cm）

	11.00-20(18层级）
	≤8000

	12.00-20(18层级）
	≤8000

	11.00R20(18层级）
	≤8000

	12.00R20(18层级）
	≤8000

	11R22.5(16层级）
	≤5000

	12R22.5(16层级）
	≤5000

	12R22.5(18层级）
	≤5000

	12.00R20-WJ(20层级）
	≤8000

	12.00R20-WH(22层级）
	≤8000

	13R22.5(18层级）
	≤8000

	315/70R22.5(18层级）
	≤5000

	315/80R22.5(18层级）
	≤5000

	295/80R22.5(16层级）
	≤5000

	295/80R22.5(18层级）
	≤5000

	3855/65R22.5(18层级）
	≤8000

	425/65R22.5(18层级）
	≤8000
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警告！


-只有在车辆处于停止状态，或低速（相当于人步行的速度）下直线行驶时，才能接合差速锁。


-当轮间差速锁指示灯点亮时，车辆不能转弯和高速行驶。
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警告！


-在车辆处于停止状态，或低速（相当于人步行的速度）下直线行驶时，才能接合差速锁。


-当轴间差速锁指示灯点亮时，车辆不能转弯和高速行驶。





工作参数


1、工作介质：空气、制动液；


2、最大工作压力：制动液为4MPa，空气为0.85MPa；


3、工作温度：-40 ℃～ +80 ℃；


4、制动液：DOT3


5、踏板行程：最大行程200mm；自由行程，拉式25mm，推式40mm；


6、踏板力：有助力时不大于190N。
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警告！


-尿素水溶液对皮肤有腐蚀性，在加注时若不慎接触                   皮肤或眼睛，尽快用水冲洗；若持续疼痛，请寻求医疗帮助。若不慎吞服，请速就医。


-禁止使用私自配置或不达标的尿素溶液，以及其他替代液体,否则会影响系统正常工作，缩短系统寿命，中国重汽只提供有偿服务。
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